사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기 USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다

#### USB 메모리 내의 파일을 직접 인쇄하려면

# USB 메모리 내의 파일을 인쇄하기

- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 조작 순서

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

USB 메모리 내의 파일 인쇄를 허가합니다.

초기 설정에서는, 파일의 인쇄가 허가되어 있으므로, 그대로 사용하실 수 있습니다.

USB 메모리의 사용 환경 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

인쇄할 수 있는 파일 형식은, PDF, 컴팩트 PDF, JPEG, TIFF, XPS, 컴팩트 XPS, OOXML(.docx/.xlsx/.pptx), PPML(.ppml/.vdx/.zip)입니다.

#####

- 암호화된 PDF나, 검색 가능 PDF, 아웃라인 PDF도 인쇄할 수 있습니다.

1. 이 기기에 USB 메모리를 연결합니다.

   #####

   - 이 기기의 기동중에는, USB 메모리를 꽂거나 빼지 마십시오.

2. [외부 메모리로부터문서를 인쇄합니다.]를 탭합니다.

   - 박스 모드에서 [시스템]-[외부 메모리]를 탭해도 같은 조작을 할 수 있습니다.

3. 인쇄하고 싶은 파일을 선택하고, [인쇄]를 탭합니다.

   - [파일 경로]에서, 인쇄하고 싶은 파일이 저장되어 있는 폴더 경로를 직접 입력할 수 있습니다.

   - [상단]을 탭하면, 상위 계층으로 이동합니다.

   - [열기]를 탭하면, 폴더를 열고, 하위 계층으로 이동합니다.

   - [상세 문서]를 탭하면, 선택한 파일의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

4. 필요에 따라서, 인쇄 전의 옵션 설정을 합니다.

   - 인쇄 시의 용지 크기를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 옵션의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

5. Start를 누릅니다.

   인쇄가 시작됩니다.

6. 인쇄가 완료되면, 이 기기에서 USB 메모리를 분리합니다.

#####

- 암호가 설정된 PDF 파일을 인쇄하면, 암호 암호화 PDF 박스에 저장됩니다. 암호 암호화 PDF 박스에 저장된 파일의 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### E-mail의 첨부 파일을 직접 인쇄하려면

# 수신한 E-mail의 첨부 파일을 인쇄하기(E-mail 수신 인쇄)

- E-mail 수신 인쇄에 대해
- E-mail과 첨부 파일의 사양
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- E-mail 전송 시에 인쇄 설정을 지정하기
- 이 기기에서 E-mail을 수신해서 파일을 인쇄하기

## E-mail 수신 인쇄에 대해

E-mail 수신 인쇄는, 이 기기가 수신한 E-mail에 첨부되어 있는 파일을 인쇄하는 기능입니다.

이 기기의 메일 주소로 E-mail을 전송하면, 프린터 드라이버를 사용하지 않아도, 컴퓨터 상의 PDF, 컴팩트 PDF, JPEG, TIFF, XPS, 컴팩트 XPS, OOXML(.docx/.xlsx/.pptx), PPML(.ppml/.vdx/.zip) 파일을 이 기기에서 인쇄할 수 있습니다.

또, E-mail의 첨부 파일을 이 기기의 박스에 저장할 수 있습니다.

#####

- E-mail 수신 인쇄 기능을 사용하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

## E-mail과 첨부 파일의 사양

E-mail 수신 인쇄 기능에서 인쇄하려면, E-mail 및 첨부 파일이 다음의 조건을 충족할 필요가 있습니다.

항목 | 사양
--- | ---
파일의 수 | 최대 20파일
파일의 용량 | 무제한
대응 파일 형식 | PDF/컴팩트 PDF/XPS/컴팩트 XPS/TIFF/JPEG /OOXML(.docx/.xlsx/.pptx)/PPML(.ppml/.vdx/.zip) 위 파일 형식이라도, 장편 크기의 파일은 인쇄할 수 없습니다.
E-mail 형식 | E-mail의 형식에는, 다음의 제한이 있습니다. S/MIME로 암호화된 E-mail은 대응하지 않습니다. 분할된 E-mail의 복원은 수행하지 않습니다.
수신처 지정 방법 | 수신처(To), CC, BCC

#####

- 위의 조건을 충족하지 않은 파일은 파기됩니다. 파일의 파기에 관한 상세는, 작업 내역에서 확인할 수 있습니다.

- E-mail의 첨부 파일로 암호가 설정된 PDF 파일을 수신하면, 암호 암호화 PDF 박스에 저장됩니다.

- E-mail에 첨부 파일이 존재하지 않는 경우, E-mail은 파기됩니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

이 기기에서 E-mail을 수신하기 위한 설정을 합니다. 또, E-mail 수신 인쇄 기능을 유효하게 합니다.

수신한 E-mail의 첨부 파일을 박스에 저장해서 관리하고 싶은 경우는, 저장처의 박스를 지정하여, 자동으로 박스에 저장하도록 설정해 둘 수 있습니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자 인증/부문 관리가 유효로 설정된 경우, E-mail은 파기됩니다.

#####

- 사용자 인증/부문 관리를 유효로 설정한 환경에서 E-mail을 수신하려면, [인증 지정 없이 인쇄]를 허가할 필요가 있습니다(초기값:[금지]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## E-mail 전송 시에 인쇄 설정을 지정하기

전송한 E-mail의 첨부파일은, [유틸리티]-[사용자 설정]-[프린터 설정]의 설정값에 따라서 이 기기에서 인쇄됩니다.E-mail을 전송할 때마다 인쇄 설정을 변경하고 싶은 경우에는, 사용하시는 메일 소프트에서, E-mail의 제목란에 정해진 설정값을 입력함으로써, 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다.

설정값은, 제목란에 " 설정값@"의 형식으로 입력합니다.

- 설정값을 1개 지정하는 경우의 입력 예:dup@

- 설정값을 복수 지정하는 경우의 입력 예:dup, box1@

지정할 수 있는 설정값은 다음과 같습니다.

항목 | 설정값 | 설명
--- | --- | ---
양면/단면 | dup | 인쇄할 용지의 면을 양면으로 지정합니다.
simp | 인쇄할 용지의 면을 단면으로 지정합니다.
원고의 방향 | port | 원고의 방향을 세로로 지정합니다.
land | 원고의 방향을 가로로 지정합니다.
부수 | 수치 | 인쇄할 부수(1~9999)를 지정합니다.
조합 | Column+수치 | 1페이지로 조합할 열의 수(1~5)를 지정합니다. 입력 예:Column2
Row+수치 | 1페이지로 조합할 행의 수(1~5)를 지정합니다. 입력 예:Row3
스테이플 | st1 | 스테이플의 수를 1점(모서리)으로 지정합니다.
st2 | 스테이플의 수를 2점으로 지정합니다.
복사 프로그램 호출 | m+수치 | 인쇄에 적용할 복사 프로그램의 등록 번호(1~30)를 지정합니다. 입력 예:m1
박스 지정 | box+수치 | 파일을 저장할 박스의 등록 번호(1~999999999)를 지정합니다. 존재하지 않는 박스의 등록 번호를 지정한 경우, 자동적으로 박스를 새롭게 작성하고 나서 저장됩니다. 입력 예:box1

#####

- "@" 이후에 입력되어 있는 설정값은, 인쇄 설정으로써 취급되지 않습니다."@"를 입력하지 않는 경우, 제목 전체가 설정값으로써 취급됩니다.

- 설정값의 대문자와 소문자는 구별하지 않습니다.설정값 이외의 문자는 무효입니다.

- 설정값을 ",(콤마)"로 연결해서 입력합으로써, 복수의 설정값을 지정할 수 있습니다.

- 동일한 항목의 설정값을 복수 지정한 경우, 먼저 입력되어 있는 설정값을 적용합니다.

- 복사 프로그램을 지정한 경우, 복사 프로그램의 설정을 우선하고, 기타의 개별 설정은 무효로 됩니다.

#####

- 기본적인 인쇄 설정은, 장치에 설정되어 있는 인쇄 설정에 따릅니다.설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 이 기기에서 E-mail을 수신해서 파일을 인쇄하기

E-mail의 도착 여부를, 터치 패널에서 메일 서버에 수동으로 조회합니다.

[E-Mail 수신]을 탭해서 메일 서버에 문의하고, 도착한 E-mail이 있으면, 수신해서 첨부 파일을 인쇄합니다.

#####

- E-mail 수신의 설정에 따라서는, E-mail의 도착 여부를, 이 기기가 일정 간격(초기값:15분)마다 자동으로 메일 서버에 조회합니다. 도착한 E-mail이 있으면, 수신해서 첨부 파일을 인쇄합니다.

#####

- E-mail의 첨부 파일로 암호가 설정된 PDF 파일을 수신하면, 암호 암호화 PDF 박스에 저장됩니다. 암호 암호화 PDF 박스에 저장된 파일의 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 모바일 단말기 내의 파일을 Wi-Fi Direct로 인쇄하려면

# Wi-Fi Direct를 사용해서 인쇄하기

- Wi-Fi Direct에 대해
- 이 기기 쪽:사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 단말기 쪽:사용하기 위해서 필요한 작업
- 모바일 단말기에서 인쇄하기
- 컴퓨터에서 인쇄하기

## Wi-Fi Direct에 대해

Wi-Fi Direct는 액세스 포인트가 없어도, 무선으로 단말기를 직접 연결할 수 있는 규격입니다.

Wi-Fi Direct 대응 스마트폰이나 태블릿 PC 등의 모바일 단말기에서, 단말기에 저장되어 있는 파일을 지정해서 인쇄할 수 있습니다.

#####

- Wi-Fi Direct를 사용하려면, 옵션의 무선 LAN 접속 키트와 로컬 인터페이스 키트가 필요합니다.

## 이 기기 쪽:사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

이 기기에서 Wi-Fi Direct를 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 단말기 쪽:사용하기 위해서 필요한 작업

Wi-Fi Direct 대응 단말기와 이 기기를 Wi-Fi Direct로 연결합니다.

- 단말기의 조작 방법에 대해 자세한 내용은, 단말기의 설명서를 읽어주십시오.

- 사용하시는 단말기에 따라서는, Wi-Fi Direct로 이 기기에 연결할 수 없을 수 있습니다. 자세한 내용은, 단말기의 설명서를 읽어주십시오.

1. 단말기의 설정 메뉴에서 "Wi-Fi Direct"를 선택합니다.

   Wi-Fi Direct 대응 기기의 일람이 표시됩니다.

2. 일람에서 이 기기의 SSID를 선택합니다.

   단말기에 이 기기가 등록되고, 연결 설정이 완료됩니다.

#####

- Wi-Fi Direct에 미대응인 단말기의 경우, Wi-Fi(설정) 화면에 이 기기의 Wi-Fi Direct 연결용 가상 SSID가 표시됩니다. 단말기의 Wi-Fi(설정) 화면에서 이 기기의 가상 SSID를 선택하는 것으로, 단말기와 이 기기를 Wi-Fi Direct로 연결할 수 있습니다.

## 모바일 단말기에서 인쇄하기

- 모바일 단말기에 Mobile (for iPhone/iPad/Android)의 설치가 필요합니다.

1. Mobile (for iPhone/iPad/Android)에 이 기기를 등록합니다.

   - Mobile (for iPhone/iPad/Android)을 사용해서 이 기기의 화면에 표시된 QR 코드를 읽어 들여서, Mobile (for iPhone/iPad/Android)에 이 기기를 간단하게 등록할 수 있습니다. QR 코드의 표시 방법에 대해 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - Mobile for Android를 설치한 NFC 대응 모바일 단말기를 사용하는 경우, 이 기기의 제어판의 NFC 영역에 모바일 단말기를 대서, Mobile for Android에 이 기기를 간단하게 등록할 수 있습니다. NFC 영역에 대해 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

2. 인쇄할 파일을 지정하여, 인쇄를 실행합니다.

   - 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, Mobile (for iPhone/iPad/Android)의 도움말을 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서 인쇄하기

컴퓨터와 이 기기를 Wi-Fi Direct로 연결한 후, 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치합니다.