사용자 설명서

검색

홈소개 ADF에 놓기

# ADF에 놓기

- ADF에 놓을 수 있는 원고
- ADF에 놓는 방법

## ADF에 놓을 수 있는 원고

항목 | 사양
--- | ---
원고 종류 | 단면 | 얇은 용지(9-5/16lb~13-1/16lb(35g/m2~49g/m2)) 보통지(13-5/16lb~34-1/16lb(50g/m2~128g/m2))
양면 | 보통지(13-5/16lb~34-1/16lb(50g/m2~128g/m2))
혼재 | 보통지(13-5/16lb~34-1/16lb(50g/m2~128g/m2))
원고 크기 | 단면 원고/양면 원고:11 17 ~5-1/2 8-1/2 , A3 ~A6
원고 적재량 | 단면 원고/양면 원고:최대 100매(21-1/4lb(80g/m2))

아래와 같은 원고를 ADF에 놓지 마십시오. 원고 걸림이나 원고 파손의 원인이 됩니다.

- 구김, 접힘, 휨, 찢김 등이 심한 원고

- OHP 필름, 제 2원도 등의 투명도가 높은 원고

- 카본지 등의 표면이 코팅 처리된 원고

- 평량 9-5/16lb(35g/m2)미만, 34-1/7.26kg(128g/m2)를 넘는 원고

- 클립, 스테이플 등으로 고정한 원고

- 책자 등 제본되어 있는 원고

- 풀 등으로 붙인 원고

- 오려진 곳이 있는 원고

- 라벨 용지

- 오프셋 마스터

#####

- 원고의 매수가 많고, 한번에 ADF에 올릴 수 없는 경우에도, 원고를 몇 번으로 나누어서 읽어 들이고, 하나의 작업으로 취급합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 크기가 다른 복수 매수의 원고를, ADF에 함께 놓고, 원고별로 크기를 검지해서 읽어 들일 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## ADF에 놓는 방법

ADF에서는, 복수의 원고를 위에서 순서대로 1매씩 보내서, 자동으로 읽어 들입니다. 또한, 양면의 원고도 자동으로 읽어 들입니다.

대량의 원고를 읽어 들일 때는 ADF를 사용하면 편리합니다.

1. 문서 가이드를 벌립니다.

2. 원고의 첫 페이지를 가장 위에 두고, 읽어들일 면을 위로 향하게 하여 문서 공급 트레이에 놓습니다.

   - 원고의 상부(위 쪽)가 뒷 부분이 되도록 놓으십시오. 다른 방향으로 놓았을 때는, 반드시 원고의 놓는 방향을 지정하십시오.

   - 원고의 놓는 방향에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   #####

   - 문서 공급 트레이에 한번에 놓는 원고는 100매 이내로 하고, 또한 마크를 넘게 놓지 마십시오. 원고 걸림이나 원고의 파손, ADF의 고장 원인이 됩니다. 단, 원고가 100매를 넘을 경우에도, 분할하여 읽어 들일 수 있습니다.

3. 놓은 원고에 맞춰서, 문서 가이드를 슬라이드합니다.