사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명추적 기능 설정
검색

# 추적 기능 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [추적 기능 설정]

고객이나 오피스의 사용 환경에 맞춰서, 주간 타이머의 ON/OFF 시각을 자동 조정하는 추적 기능의 사용 여부를 선택합니다.

추적 기능을 사용하면, 장치의 과거 4주간의 사용 상황에서 각 시간대별의 불가동률이 산출됩니다. 산출된 불가동률을 바탕으로, 장치가 가동되지 않는(불가동) 시간대가 산출되어, 주간 타이머의 ON/OFF 시각에 반영됩니다.

장치의 불가동률이 얼마 이상일 때에 장치가 불가동이라고 보는지는, [자동 조정 수준]에서 조정할 수 있습니다.

불가동률에 대해

장치의 과거 1주~4주 전의 사용 상황에서, 각 시간대별 불가동률을 산출합니다. 불가동률은, 고객의 사용 상황과 가까워지게 하기 위해, 1주 전은 40%, 2주 전은 30%, 3주 전은 20%, 4주 전은 10%로 비율을 정하고 있습니다.

[자동 조정 수준]에 대해

산출된 불가동률에 대해, 장치를 어느 정도 가동하지 않으면 불가동이라고 보는지를 판정하는 기준값을 선택합니다. 불가동률이, 선택한 기준값 이상인 시간대는, 장치가 가동하지 않은(불가동) 시간대라고 판정됩니다.

[자동 조정 수준]은, 아래의 1~5의 5단계에서 선택할 수 있습니다. 레벨이 5로 갈수록, 가동하지 않았다고 판정되기 쉽도록 되어 있습니다.

- 레벨1:불가동률이 71% 이상인 경우

- 레벨2:불가동률이 51% 이상인 경우

- 레벨3:불가동률이 41% 이상인 경우

- 레벨4:불가동률이 31% 이상인 경우

- 레벨5:불가동률이 10% 이상인 경우

초기값은 [사용 ON]입니다. [자동 조정 수준]의 초기값은 [레벨３]입니다.

#####

- 낮과 밤의 장치 가동 시간이 역전되는 불규칙적인 경우에도, 주간 타이머의 설정이 전체에서 크게 변동되지 않도록, 일주일 동안 변동하는 시간은 1시간으로 제한되어 있습니다.