사용자 설명서

검색

홈스캔컴퓨터 쪽:사용하기 위해 필요한 작업

# 컴퓨터 쪽:사용하기 위해 필요한 작업

컴퓨터에, WS 스캔에서 사용하는 스캐너 드라이버를 설치합니다. 설치 후, 드라이버에, 스캔 전송 후의 동작을 설정합니다. 여기에서는, Windows 7을 예로 설명합니다.

설치 전에, 시작 메뉴에서 [제어판]-[네트워크 및 인터넷]-[네트워크 및 공유 센터]-[고급 공유 설정]에서, [네트워크 검색]이 유효로 설정되어 있는지 확인하십시오.

1. 시작 메뉴에서 [컴퓨터]-[네트워크]를 클릭합니다.

   네트워크에 연결되어 있는 기기가 표시됩니다.

2. 이 기기의 스캐너 아이콘을 오른쪽 클릭하고, [설치]를 선택합니다.

   - 컴퓨터 쪽의 설정에 따라서는, UAC(User Account Control) 화면이 표시될 수 있습니다. 내용을 확인하고, 계속하십시오.

   - 이 기기의 Web 서비스 설정에서, 스캔 기능과 프린터 기능이 둘 다 유효로 되어 있는 경우, 이 기기는 프린터 아이콘으로 표시됩니다.

   - Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2의 경우는, 툴바에서 [네트워크]-[장치 및 프린터 추가]를 클릭합니다. 표시된 화면에서, 이 기기의 장치명을 선택하고, [다음]을 클릭합니다.

   드라이버가 자동으로 설치됩니다. 확인 화면이 표시되면 [닫기]를 클릭합니다.

3. 시작 메뉴에서 [장치 및 프린터]를 클릭합니다.

4. 이 기기의 아이콘을 오른쪽 클릭하고, [스캔 속성]을 클릭합니다.

5. [이벤트] 탭을 클릭하고, 스캔 전송(WS 스캔) 했을 때, 전송처의 컴퓨터 동작(원고 데이터의 저장 방법)을 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [이벤트 선택] | [스캔]을 선택합니다.
   [작업] | 이 기기에서 스캔 전송 했을 때, 전송처의 컴퓨터 동작을 선택합니다. [이 프로그램 시작]:WS 스캔의 수신처로 선택한 컴퓨터에 설치된, WS 스캔을 할 수 있는 컴퓨터 응용 프로그램을 기동해서, 읽어 들인 원고 데이터를 응용 프로그램 윈도우에 표시합니다. 기동하는 응용 프로그램은, 목록에서 선택합니다. [실행할 응용 프로그램 묻기]:사용하는 컴퓨터(전송처의 컴퓨터)에 설치된 WS 스캔을 할 수 있는 컴퓨터 응용 프로그램의 일람을, 스캔 전송한 컴퓨터의 화면에 표시합니다. [아무 작업도 하지 않음]:컴퓨터 응용 프로그램을 기동하지 않고, 아래의 폴더에 파일로 저장합니다. 컴퓨터의 시작 메뉴-[문서]-[스캔 문서]

6. 이 기기의 제어판에서, 팩스/스캔 모드의 [직접 입력]-[파일송신 (DPWS)]을 탭하여, 전송하고 싶은 컴퓨터가 표시되는지 확인합니다.

   이상으로, 컴퓨터 쪽의 설정을 완료합니다.