사용자 설명서

검색

홈박스인쇄 전의 옵션 설정

# 인쇄 전의 옵션 설정

- 화상을 확대/축소해서 인쇄하기(배율)
- 용지를 지정하기(용지)
- 용지의 양면에 인쇄하기(단면/양면)
- 복수의 페이지를 1장의 같은 면에 인쇄하기(페이지 조합)
- 스테이플로 철하기(스테이플)
- 펀치 구멍내기(펀치)
- 접지/중철하기(접지/제본)
- 부 단위로 배지하기(그룹/분류)
- 1부씩 배지 단위를 어긋나게 해서 배지하기(오프셋)
- 시트/책을 인쇄하기(시트/책 인쇄)
- PDF 파일이나, XPS 파일, OOXML 형식 파일의 복수 페이지를 1장의 같은 면에 인쇄하기(조합)
- 소책자처럼 인쇄하기(소책자)
- 용지에 제본 여백을 만들기(제본 여백)
- 인쇄 위치를 미세 조정하기(이미지 이동)
- 표지나 뒤표지를 삽입하기(표지 용지)
- 지정한 페이지에 다른 용지를 삽입하기(삽입 용지)
- 장의 선두 페이지를 앞면으로 배치하기(장 분할)
- 일자/시각을 추가하기(일자/시각)
- 페이지 번호를 추가하기(페이지 번호)
- 스탬프를 추가하기(스탬프)
- 페이지 전체에 스탬프를 추가하기(반복 스탬프)
- 머리말/꼬리말에 정보를 추가하기(머리말/꼬리말)
- 등록한 화상을 합성하기(등록 오버레이)
- 은폐 문자를 인자하기(복사 보호)

## 화상을 확대/축소해서 인쇄하기([배율])

파일의 화상 크기를 지정한 배율로 확대 또는 축소해서 인쇄합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[저장시의 설정] | 저장했을 때에 설정한 배율로 인쇄합니다.
[+]/[-] | 배율을 수동으로 입력합니다. 배율은 키패드에서도 입력할 수 있습니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
고정 배율 | 정형 크기의 용지로 인쇄할 때에, 미리 고정된 배율을 선택합니다.
[최소] | 크기를 조금 축소한 후, 중앙으로 배치해서 인쇄합니다. 가장자리의 화상이 잘리지 않도록 인쇄하고 싶을 때에 선택합니다.
[등록 배율] | 등록되어 있는 배율로 인쇄합니다.

## 용지를 지정하기([용지])

용지 크기와 종류를 선택하여 인쇄합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 크기에 맞는 용지를 자동적으로 선택해서 인쇄합니다.
[1]～[4] | 용지를 지정해서 인쇄합니다.
[] | 수동 트레이에 놓여진 용지에 인쇄합니다.

## 용지의 양면에 인쇄하기([단면/양면])

용지의 양면에 인쇄할지, 단면에 인쇄할지 선택합니다.

용지의 양면에 인쇄하면, 용지의 사용량을 반으로 절약할 수 있습니다. 또한, 페이지 결합 인쇄 기능과 조합하면, 용지의 사용량을 더욱 절약할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[단면/양면] | 용지의 단면 또는 양면에 인쇄합니다.
[연속 인쇄] *1 | [단면/양면]에서 [양면]을 선택했을 때에 설정할 수 있습니다. 홀수 페이지의 파일을 인쇄한 후에, 다음 파일을 계속해서 뒷면에 인쇄하고 싶을 때에 선택합니다.
[제본 방향] *2 | [단면/양면]에서 [양면]을 선택했을 때에 설정할 수 있습니다. 용지의 제본 방향을 선택합니다.

*1 [연속 인쇄]는, 사용자 박스에서 조합 인쇄를 수행할 경우에 표시됩니다.

*2 [제본 방향]은, 외부 메모리에서 인쇄하는 경우에 표시됩니다.

## 복수의 페이지를 1장의 같은 면에 인쇄하기([페이지 조합])

복수의 페이지(2페이지, 4페이지, 8페이지)를, 1장의 같은 면에 축소하여 인쇄함으로써, 용지의 사용량을 절약할 수 있습니다.

[4in1] 또는 [8in1]을 선택했을 때는, 조합한 페이지의 배치 방법을 [가로순], [세로 순서]에서 선택할 수 있습니다.

또한, 양면 인쇄 기능과 조합하면, 용지의 사용량을 더욱 절약할 수 있습니다.

## 스테이플로 철하기([스테이플])

인쇄한 용지를 1부씩 스테이플(모서리 또는 2점)로 철하여 배지합니다. 기획서 등, 1권의 자료로 완성하고 싶을 경우에 편리합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[모서리] | 용지의 코너 1군데(좌상 혹은 우상)를 스테이플로 철하고 나서 배지합니다.
[2 위치] | 용지의 2군데(위, 좌, 우)를 스테이플로 철하고 나서 배지합니다.
[위치 지정] | 제본 위치를 선택합니다. 제본 위치를 [자동]으로 설정하면, 인쇄할 파일의 방향에서 제본 위치를 자동적으로 결정합니다.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 옵션의 피니셔가 필요합니다.

## 펀치 구멍내기([펀치])

인쇄한 용지에, 파일링용의 펀치 구멍(철 구멍)을 내고 나서 배지합니다. 바인더 등으로 자료를 정리하고 싶은 경우에 편리합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[위치 지정] | 펀치 위치를 선택합니다.펀치 위치를 [자동]으로 설정하면, 인쇄할 파일의 방향에서 펀치 위치를 자동적으로 결정합니다.

#####

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

## 접지/중철하기([접지/제본])

인쇄물을, 접지나 중철해서 배지합니다.

반-접지

인쇄한 용지를 반으로 접고 나서 배지합니다. 또한, 접지 단위를 [복사작업(다중시트)], [1매마다], [페이지 단위]에서 선택합니다. [페이지 단위]를 설정한 경우에는, 한번에 접지 가공하는 페이지 수를 지정합니다.

3단 접지

인쇄한 용지를 삼단 접지하고 나서 배지합니다. 또한, 접지 단위를 [복사작업(다중시트)], [1매마다], [페이지 단위]에서 선택합니다. [페이지 단위]를 설정한 경우에는, 한번에 접지 가공하는 페이지 수를 지정합니다.

중철

인쇄한 용지를 중앙에서 반으로 접고, 스테이플로 철하고 나서 배지합니다.

#####

- 반-접지/중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 3단 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 3단 접지 기능은, 사용자 박스, 보안 문서 박스, 파일링 넘버 박스, 외부 메모리에서 인쇄하는 경우에 설정할 수 있습니다.

## 부 단위로 배지하기([그룹/분류])

복수의 부수를 인쇄할 때, 배지할 순서를 분류 또는 그룹으로 할지 선택합니다.

분류 기능과 구분 기능을 조합시키면, 부 단위로 배지 위치를 어긋나게 할 수 있으므로, 배포용의 자료를 간단하게 만들 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[그룹] | "111", "222", "333", "444", "555"와 같이 페이지별로 구별하여 배지합니다.
[분류] | "12345", "12345", "12345"와 같이 1부씩 구별하여 배지합니다.

## 1부씩 배지 단위를 어긋나게 해서 배지하기([오프셋])

복수의 부수를 인쇄할 때에, 부수 또는 페이지 단위로 배지 위치를 어긋나게 해서 구분을 할 수 있도록 배지합니다.

피니셔 또는 작업분류기 JS-506을 장착하고 있는 경우, 인쇄가 완료된 용지를 부수 또는 페이지 단위로 어긋나게 해서 배지합니다.

피니셔 또는 작업분류기 JS-506을 장착하고 있지 않은 경우, 아래의 조건을 충족하면, 인쇄가 완료된 용지를 부수 또는 페이지 단위로, 용지를 가로 세로 교차해서 구분하여 배지합니다.

- 8-1/2 11 또는 A4, B5 용지를 사용하기

- 크기와 종류가 같은 용지를 방향과 방향으로 놓기

- 용지/크기 기능으로 자동 용지를 설정하기

분류 기능과 구분 기능을 조합하면 부 단위로 배지 위치를 이동할 수 있습니다. 배포용 자료를 인쇄할 때에 편리합니다.

## 시트/책을 인쇄하기([시트/책 인쇄])

OOXML 형식의 .xlsx 파일을 인쇄할 때에, 선택하고 있는 시트만을 인쇄할 지, 책 전체를 인쇄할 지를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[책 전체] | 모든 시트를 인쇄합니다.
[현재 시트] | 선택하고 있는 시트만을 인쇄합니다.

#####

- [시트/책 인쇄]는, 외부 메모리에서 인쇄하는 경우에 설정할 수 있습니다.

## PDF 파일이나, XPS 파일, OOXML 형식 파일의 복수 페이지를 1장의 같은 면에 인쇄하기([조합])

PDF파일이나, XPS 파일, OOXML형식 파일의 복수 페이지를, 1페이지에 조합해서 인쇄함으로써, 용지의 사용량을 절약할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 조합을 할 때에 [ON]을 선택합니다.
[페이지 레이아웃 수] | 1페이지 당 배치할 원고 화상 수의 행, 열 수(최대 5행 5열)를 지정합니다.
[조합 순서] | 레이아웃의 방법을 [가로 순서], [세로 순서]에서 선택합니다.
[조합 방향] | 배치할 원고 화상의 정렬 방법을 지정합니다.
[레이아웃 설정] | 배치할 화상의 간격이나 배율, 페이지의 여백 등을 설정합니다. [페이지 범위 인쇄]:페이지 주변에 틀을 넣을 때에 선택합니다.

#####

- [병용]은, 외부 메모리에서 인쇄하는 경우에 설정할 수 있습니다.

## 소책자처럼 인쇄하기([소책자])

소책자의 형태가 되도록, 원고 데이터의 순서를 정렬하여, 마주보도록 양면 인쇄합니다. 제본 방향을 지정하거나, 표지/뒤표지를 삽입하거나 할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 소책자를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[좌측 제본]/[우측 제본] | 인쇄한 후의 제본 방향을 선택합니다.
[접지/제본] | 인쇄한 용지의 중앙을 스테이플로 철하거나, 용지의 중앙을 반으로 접고나서 배지합니다. [중앙 접지]:인쇄한 용지를 중앙에서 반으로 접고나서 배지합니다. [중철]:인쇄한 용지를 중앙에서 반으로 접고, 스테이플로 철하고 나서 배지합니다.
[표지] | 소책자에 표지로써 본문과 다른 용지를 삽입할 때에 설정합니다. [앞면(복사)]:원고의 선두 페이지를 표지에 인쇄할 때에 선택합니다. [앞면(공백)]:표지를 백지로 삽입할 때에 선택합니다. [용지]:표지로 사용할 용지를 선택합니다.

#####

- 반-접지/중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

## 용지에 제본 여백을 만들기([제본 여백])

인쇄한 용지를 철하기 위한 제본 여백(여백)을 만들어서 인쇄합니다. 제본 방향을 선택하고, 제본 방향의 제본 여백량을 조정합니다.

제본 여백을 크게해서, 화상의 위치가 몰려서 어긋난 경우에는, 화상을 상하좌우로 이동해서, 원래의 위치로 되돌려서 인쇄할 수 있습니다. 용지 파일링할 때에, 화상의 위치를 조정할 수 있어서 편리합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 제본 여백을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[제본 방향] | 용지의 철 방향을 선택합니다. [자동]:철 방향이 자동으로 설정됩니다. 파일의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽에 제본 여백을 설정합니다. 파일의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 여백을 설정합니다. [좌측제본]:용지의 좌측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [우측 제본]:용지의 우측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [상단 제본]:용지의 위쪽에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다.
[여백 폭] | 제본 여백의 양을 1/16인치~3/4인치(0.1mm~20.0mm)의 범위에서 조정합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서 조정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

#####

- 스테이플이나 펀치의 위치 지정과 제본 여백의 위치가 다른 경우, 스테이플이나 펀치 위치의 설정이 우선됩니다.

- 제본 여백의 설정에 의해 화상이 잘리는 경우는, 배율을 축소하여 인쇄하십시오.

## 인쇄 위치를 미세 조정하기([이미지 이동])

용지에 대한 화상의 인쇄 위치를, 상하좌우로 조금씩 이동하여 조정합니다. 인쇄 위치를 조금씩 조정하거나, 인쇄 위치의 앞뒤를 바꾸는 등, 미세 조정이 필요할 때 사용합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 화상 이동을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[앞면]/[뒷면] | 화상의 위치를 상하 좌우로 이동해서 조정합니다. [좌측 이동]/[우측 이동]:좌우로 이동합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 이동 양을 조정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. [상단 이동]/[아래로 밀기]:상하로 이동합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 이동 양을 조정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[뒷면 동일 적용] | 앞면과 같은 화상 이동 설정을, 뒷면에도 적용할 때에 설정합니다.

## 표지나 뒤표지를 삽입하기([표지 용지])

원고의 처음과 마지막 페이지에, 표지로 본문과 다른 용지를 삽입합니다.

표지용 용지는, 본문용과 다른 용지(색지나 두꺼운 용지 등)를 선택할 수 있으며, 표지와 본문을 따로 인쇄할 필요 없이, 한번에 인쇄할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 표지를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[앞 표지] | 표지의 삽입 방법을 지정합니다. [앞면(복사)]:파일의 선두 페이지를 표지로 인쇄할 때에 선택합니다. [앞면(공백)]:표지를 백지로 삽입할 때에 선택합니다. [용지]:표지로 사용할 용지를 선택합니다. 커버용과 본문용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용해서, 같은 방향으로 놓습니다.
[뒷면 표지] | 뒤표지의 삽입 방법을 지정합니다. [뒷면(복사)]:파일의 마지막 페이지를 뒤표지로 인쇄할 때에 선택합니다. [뒷면(공백)]:뒤표지를 백지로 삽입할 때에 선택합니다. [용지]:뒤표지로 사용할 용지를 선택합니다. 커버용과 본문용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용해서, 같은 방향으로 놓습니다.

#####

- 표지용의 용지와 본문용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용해서, 같은 방향으로 놓아주십시오.

## 지정한 페이지에 다른 용지를 삽입하기([삽입 용지])

지정한 페이지에 다른 페이지와는 다른 용지를 삽입합니다.

삽입하는 용지로는, 색지나 두꺼운 용지 등을 선택할 수 있습니다. 또한, 삽입하는 용지에 대한 원고 데이터의 인쇄 여부를 선택할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 삽입 용지를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[삽입 위치] | 용지를 삽입하는 페이지 번호를 지정합니다. 키패드로 삽입 페이지를 입력하고 [추가]를 탭함으로써, 삽입 페이지를 등록합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 삽입 페이지를 잘못 등록한 경우에는, 삭제하고 싶은 삽입 페이지를 선택하고, [삭제]를 탭합니다. 지정 페이지를 무순서로 입력한 경우, 자동적으로 페이지 순서가 작은 순서로 바뀌어 정렬됩니다.
[삽입 용지] | 삽입하는 용지를 놓은 급지 트레이를 선택합니다. 삽입 용지용과 본문용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용해서, 같은 방향으로 놓으십시오.
[삽입 방법] | 삽입지로의 파일 인쇄 여부를 선택합니다.

#####

- 30군데까지 지정 용지를 삽입할 수 있습니다.

- 삽입지와 원고용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용해서, 같은 방향으로 놓으십시오.

## 장의 선두 페이지를 앞면으로 배치하기([장 분할])

양면 인쇄할 때에, 장의 선두 페이지는, 반드시 앞면이 되도록 인쇄합니다.

장의 선두 페이지와 본문은, 같은 용지로 인쇄됩니다. 또한, 장의 선두 페이지에, 본문과는 다른 용지를 지정할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 장 분할을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[장 분할 위치] | 앞면으로 하고 싶은 장 페이지를 지정합니다. 키패드에서 장의 선두 페이지 번호를 입력하고 [추가]를 탭함으로써, 장 페이지를 등록합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 장 페이지를 잘못 등록한 경우에는, 삭제하고 싶은 장 페이지를 선택하고, [삭제]를 탭합니다. 지정 페이지를 무순서로 입력한 경우, 자동적으로 페이지 순서가 작은 순서로 바뀌어 정렬됩니다.
[장 구분 용지 삽입] | 장의 선두 페이지로 사용할 용지를, 본문과 다른 용지로 할 지를 선택합니다. [아니오]:모두 같은 용지로 인쇄합니다. [복사 삽입]:장의 선두 페이지를 본문과 다른 용지로 인쇄합니다. [장 구분 용지]에서, 삽입할 용지가 놓인 급지 트레이를 선택합니다.
[장 구분 용지] | [장 구분 용지 삽입]에서 [복사 삽입]을 선택한 경우에, 장의 선두 페이지로 사용할 용지를 놓은 급지 트레이를 선택합니다. 장 구분지와 원고용의 용지가 다른 경우에는, 용지 크기와 방향을 맞춰서 놓으십시오.

#####

- 장의 선두 페이지는, 30군데까지 지정할 수 있습니다.

- 장 구분지와 원고용의 복사 용지가 다른 경우에는, 용지 크기와 방향을 맞춰서 놓습니다.

- 장 구분 기능을 설정하면, [양면/조합]의 [양면]이 자동적으로 설정됩니다.

## 일자/시각을 추가하기([일자/시각])

인자할 위치나 표기의 방법을 선택하고, 인쇄한 일자나 시각을 추가합니다.

모든 페이지에 추가하거나, 선두 페이지에만 추가하거나 할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 일자/시각을 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[일자 형식] | 인자할 일자의 표기 방법을 선택합니다.
[시간 종류] | 인자할 시각의 표기 방법을 선택합니다. 시각을 인자하지 않을 경우에는, [아니오]를 선택합니다.
[인쇄페이지] | 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자 크기나 서체를 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

## 페이지 번호를 추가하기([페이지 번호])

인자할 위치나 표기의 방법을 선택하고, 페이지 번호나 장 번호를 추가해서 인쇄합니다.

페이지 번호나 장 번호는, 모든 페이지에 추가됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 페이지 번호를 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[페이지 종류] | 인자할 페이지 번호의 표기 방법을 선택합니다.
[페이지 번호 인쇄 시작] | 첫번째 페이지로 인자할 페이지 번호의 시작 번호를 키패드에서 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 예를 들면, 파일의 세번째 페이지부터 페이지 번호를 인자하고 싶은 경우에는, "-1"이라고 입력합니다. 파일의 첫번째 페이지를 "-1", 두번째 페이지를 "0"이라고 카운트하고, 파일의 세번째 페이지를 "1"이라고 카운트합니다. [페이지 번호 인쇄 시작]은, 카운트가 1이후의 페이지 번호를 인자합니다. "2"를 입력하면, 파일의 첫번째 페이지부터의 순서로 "2, 3"이라고 인자합니다. "-"는, [*]를 탭할 때 마다 +와 -를 전환합니다.
[챕터 번호 인쇄 시작] | 장 구성이 있는 파일에서, 두번째 장 이후부터 장 번호를 인자하고 싶을 때에 키패드로 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 장 번호는, [페이지 종류]에서 [챕터 페이지]를 선택했을 때만 설정할 수 있습니다. 예를 들면, 세번째 장부터 장 번호를 인자하고 싶은 경우에는, "-1"이라고 입력합니다. 파일의 첫번째 장을 "-1", 두번째 장을 "0"이라고 카운트하고, 파일의 세번째 장을 "1"이라고 카운트합니다. [챕터 번호 인쇄 시작]는, 카운트가 1 이후의 장 번호를 인자합니다. "2"를 입력하면, 파일의 첫번째 장의 1페이지 부터 "2-1, 2-2"라고 인자합니다. "-"는, [*]를 탭할 때 마다 +와 -를 전환합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자 크기나 서체를 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.
[삽입 용지 인쇄 설정] * | 표지 기능이나 삽입 용지 기능 등에서 용지를 삽입할 때에, 삽입하는 용지에 페이지 번호를 인자할 지를 지정합니다. [표지]:표지에 페이지 번호를 인자할 지를 선택합니다. [인쇄 안 함]을 선택해도, 표지를 페이지 수로써 카운트합니다. [복사 삽입지]:삽입지에 페이지 번호를 인자할 지를 선택합니다. [인쇄 안 함]을 선택해도, 삽입지를 페이지 수로써 카운트합니다. [건너뛰기]를 선택하면, 페이지 번호를 인자하지 않고, 페이지 수로써도 카운트하지 않습니다. [백지 삽입]:백지를 삽입할 때에, 페이지 수로써 카운트할 지를 선택합니다. [인쇄 안 함]을 선택하면, 삽입지를 페이지 수로써 카운트합니다. [건너뛰기]를 선택하면, 페이지 수로써 카운트하지 않습니다.

*[삽입 용지 인쇄 설정]은, 다음의 박스에서 인쇄할 경우에 표시됩니다.
사용자 박스
보안 문서 박스
파일링 넘버 박스

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

## 스탬프를 추가하기([스탬프])

선두 페이지 또는 모든 페이지에, "회람"이나 "복제 엄금"등의 문자를 추가합니다. 추가할 문자는 등록된 정형 스탬프나, 임의로 등록한 스탬프에서 선택할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 스탬프를 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[스탬프 종류] | 인자할 스탬프를 선택합니다.
[인자 페이지] | 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 크기를 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자하는 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

## 페이지 전체에 스탬프를 추가하기([반복 스탬프])

페이지 전체에, "복사"나" 사외비"등의 스탬프를 인자합니다.

"복사"나 "사외비" 등의 문자를, 눈에 잘 띄는 상태로 페이지 전체에 인자함으로써, 불법 복사를 방지할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 스탬프를 반복해서 인자할 때에 [ON]을 선택합니다.
[스탬프 반복 종류] | 용지에 인자할 스탬프를 선택합니다. 일자나 시각 등도 선택할 수 있습니다. [정형 스탬프]:인자할 정형 스탬프를 선택합니다. [등록 스탬프]:인자할 등록 스탬프를 선택합니다. [일자/시각]:인자할 일자나 시각의 서식(타입)을 지정합니다. [기타]:인자할 작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호를 지정합니다.
[스탬프 할당 상태] | 스탬프의 등록 상황을 표시합니다.
[상세 설정] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 농도, 크기, 패턴 덮어쓰기를 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[배치 변경/삭제] | 필요에 따라서, 설정한 스탬프 배치의 확인, 변경, 삭제를 합니다. 스탬프를 상하로 이동시켜서 순서를 변경하거나, 사이에 공백을 삽입할 수 있습니다. 선택한 스탬프가 4개까지인 경우, 각도의 변경(45도)을 할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

## 머리말/꼬리말에 정보를 추가하기([머리말/꼬리말])

지정한 페이지의 상하의 여백 부분(머리말/꼬리말)에, 일자나 시각을 비롯해서, 임의의 문자를 문자를 추가합니다. 머리말/꼬리말에 추가할 정보는, 미리 이 기기에 등록해 둘 필요가 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 머리말/꼬리말을 인자할 때에 [ON]을 선택합니다.
[머리말/꼬리말 호출] | 인자할 머리말/꼬리말을 선택합니다. 미리 등록된 머리말/꼬리말에서 선택합니다.
[확인/일시 변경] | 필요에 따라서, [머리말/꼬리말 호출]에서 선택한 프로그램의 내용을 확인 또는 일시적으로 변경합니다. [머리말 설정]:머리말로 인자할 내용을 변경합니다. [꼬리말 설정]:꼬리말로 인자할 내용을 변경합니다. [인쇄페이지]:인자할 페이지의 범위를 변경합니다. [문자 상세]:인자할 문자의 크기나 서체를 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

## 등록한 화상을 합성하기([등록 오버레이])

등록한 오버레이 화상을 사용해서, 파일의 화상에 합성합니다. 자주 사용하는 오버레이 화상을 등록해 두면, 편리합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 등록한 오버레이 화상을 합성할 때에 [ON]을 선택합니다.
[오버레이 이미지 호출] | 오버레이 화상을 용지의 앞면, 뒷면 중 어디에 합성할 지를 지정하고 나서, 합성하는 오버레이 화상을 선택합니다. 필요에 따라서, 합성하는 오버레이 화상의 농도, 합성 방법이나, 미리보기 화상을 확인합니다. [뒷면 동일 적용]을 설정하면, 앞면과 같은 화상을 뒷면에도 합성합니다.
[인쇄페이지] | 오버레이 화상을 합성할 페이지의 범위를 선택합니다.

#####

- 이 기능은, 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에 이용할 수 있습니다.

## 은폐 문자를 인자하기([복사 보호])

모든 페이지에, "복사"나 "사외비" 등의 문자를, 눈에 띄지 않는 문자로 인자합니다. 이 기능을, 복사 보호라고 합니다.

복사 보호된 용지를 복사하면, 은폐 문자가 용지 전체에 희미하게 나타나기 때문에, 복사본인 것을 알 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 복사 보호를 인자할 때에 [ON]을 선택합니다.
[복사 보호 종류] | 용지에 인자할 스탬프를 선택합니다. 일자나 시각 등도 선택할 수 있습니다. [정형 스탬프]:인자할 정형 스탬프를 선택합니다. [등록 스탬프]:인자할 등록 스탬프를 선택합니다. [일자/시각]:인자할 일자나 시각의 서식(타입)을 지정합니다. [기타]:인자할 작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호를 지정합니다.
[스탬프 할당 상태] | 스탬프의 등록 상황을 표시합니다.
[상세 설정] | 필요에 따라서, 인자하는 문자의 농도, 크기, 패턴 덮어쓰기를 선택합니다.
[복사 방지] | 복사 보호 인자 방법을 선택합니다. 또한, 필요에 따라서, 콘트라스트를 지정합니다.
[배경 패턴] | 배경 패턴을 선택합니다.
[배치 변경/삭제] | 필요에 따라서, 설정한 스탬프의 배치 확인, 변경, 삭제를 합니다. 스탬프를 상하로 이동시켜서 순서를 변경하거나, 사이에 공백을 삽입할 수 있습니다. 선택한 스탬프가 4개까지인 경우, 각도의 변경(45도)을 할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.