사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기복사 매수를 절약하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 복사 매수를 절약하고 싶다

#### 용지의 양면에 복사하려면([양면])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [양면/조합]
    - [원고>출력]

원고를 용지의 양면에 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[원고>출력] | 놓을 원고(단면 원고/양면 원고)와, 복사 방법(단면 복사/양면 복사)의 조합을 선택합니다. [단면>단면] 이외를 선택했을 때는, [제본 방향]과 [원고 설정 방향]도 설정합니다.
[제본 방향] | 원고와 복사 각각의 제본 방향을 선택합니다.
| [원고] | 양면 원고를 놓았을 때의, 원고의 제본 방향을 선택합니다. [자동]:원고의 제본 방향이 자동으로 설정됩니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽으로 제본 방향을 설정합니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 방향을 설정합니다. [좌측 제본]:원고의 좌측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다. [우측 제본]:원고의 우측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다. [상단 제본]:원고의 위쪽에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
[출력] | 양면으로 복사할 때의 제본 방향을 선택합니다. [자동]:복사의 제본 방향이 자동으로 설정됩니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽으로 제본 방향을 설정합니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 방향을 설정합니다. [좌측 제본]:복사본의 좌측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [우측 제본]:복사본의 우측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [상단 제본]:복사본의 위쪽에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다.
[원고 설정 방향] | 놓은 원고의 방향을 지정합니다.

#####

- [원고>출력]의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복수의 페이지를 1장의 같은 면에 복사하려면([페이지 조합])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [양면/조합]
    - [페이지 조합]

용지의 한 페이지에 복사하는 원고의 매수를 선택합니다.

[4in1] 또는 [8in1]을 선택했을 때는, 조합한 페이지의 배치 방법을 [가로순], [세로 순서]에서 선택할 수 있습니다.

#####

- [페이지 조합]의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 1장의 원고를 1장의 같은 면에 반복해서 복사하려면([이미지 반복])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [레이아웃]
      - [이미지 반복]

1장의 원고를 용지 1장의 같은 면에 반복해서 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 반복을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[반복 설정] | 용지에 복사하는 방법을 선택합니다. [여백 제외]:원고 화상이 잘리지 않도록, 용지에 반복해서 복사합니다. 반복 횟수는, 원고와 용지 크기, 또는 배율에 따라서 자동으로 산출됩니다. [여백 없음]:용지 전체에 가능한 한 많이 반복해서 복사합니다. 가장자리에 배치된 화상은 잘릴 수가 있습니다. 반복 횟수는, 원고와 용지 크기, 또는 배율에 따라서 자동으로 산출됩니다. [정형 반복 (2/4/8)]:등록되어 있는 반복 횟수만큼 반복해서 복사합니다. 분할된 영역에 들어가지 않는 화상은 결손됩니다. [2번 반복]을 선택했을 때는, [반복 간격]에서, 화상끼리의 간격을 1/16인치~10인치(0.1mm~250.0mm)의 범위에서 지정할 수 있습니다.
[스캔 범위] | 읽어 들이기 범위(원고 크기)를 자동으로 검출하거나, 임의로 지정합니다. 원고 크기가, 정형 크기일 때는 [자동 검출]을 선택하면 자동 검출됩니다. 비정형 크기의 원고나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.

#### 백지 페이지를 건너뛰려면([빈 페이지 제거])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [빈 페이지 제거]

ADF에 놓은 원고에 백지 페이지가 포함되어 있을 경우, 백지 페이지를 스캔 대상에서 제외합니다.

백지 페이지가 포함되어 있는 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. 백지로써 검출된 원고는, 원고 매수로써 카운트되지 않습니다.

#####

- [빈 페이지 제거]를 설정해서 읽어 들이는데도 불구하고, 백지 페이지가 올바르게 검출되지 않을 경우는, 백지 페이지를 검출하는 정도를 조정하십시오. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 카드의 앞 뒤를 1장의 같은 면에 복사하려면([카드 복사])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [기타]
      - [카드 복사]

카드를 복사할 때, 간단한 조작으로, 용지 1장의 같은 면에 카드의 앞뒤를 나란히 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 카드 복사를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[원고 크기] | 복사하는 카드의 크기를, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 또, [등록 크기]에서, 미리 등록되어 있는 크기를 호출해서 지정할 수도 있습니다.
[레이아웃] | 카드의 앞면과 뒷면의 용지 배치 방법을, [상/하], [좌/우(상반분)], [좌/우]에서 선택합니다.
[배율] | 복사할 때의 배율을 선택합니다. [풀 크기]:용지에 맞춰서 확대해서 복사합니다. [x1.0]:카드와 같은 크기로 복사합니다.

#####

- [카드 복사]의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 카드 크기의 등록이나, [레이아웃]과 [배율]의 초기값의 변경을 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.