사용자 설명서

검색

홈팩스 ECM 모드를 해제하고 전송하기(ECM)

# ECM 모드를 해제하고 전송하기([ECM])

- ECM에 대해
- 조작 순서

## ECM에 대해

ECM(Error Correction Mode)은, ITU-T(국제전기통신연합)에서 정한 잘못된 재전송 방식입니다.

ECM에 대응하는 팩스기 사이에서는, 보낸 팩스의 데이터에 잘못이 없는지를 확인하면서 통신을 수행하므로, 전화 회선의 잡음 등에 의한 화상의 흐트러짐을 방지할 수 있습니다.

이 기기는, 초기 설정에서는 ECM을 사용한 통신을 수행합니다. 잡음이 많은 경우는, ECM을 사용하지 않는 경우와 비교해서, 통신 시간이 약간 길어질 수 있습니다. 통신 시간을 단축하고 싶은 경우는, ECM을 해제하고 전송할 수도 있습니다. 단, 화상의 흐트러짐이나 통신 오류의 원인이 되는 경우가 있으므로, 상황에 따라서 설정을 변경하십시오.

#####

- 전송처를 단축 수신처로 등록할 때, 팩스 번호 등록에 추가로, ECM으로 전송할지 설정할 수 있습니다.

- ECM 기능을 해제하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  V34 OFF, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[회선 설정]을 탭합니다.

5. [ECM]의 설정을 해제하고, []를 탭합니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.