사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타전송 팩스 기능을 사용하기

# 전송 팩스 기능을 사용하기

전송 팩스는, 수신한 팩스, 인터넷 팩스, IP 주소 팩스를, 미리 설정해 둔 수신처에 전송하는 기능입니다.

개인 메일 주소로 보내거나, 컴퓨터의 공유 폴더에 저장할 수 있습니다. 수신한 팩스를 컴퓨터에서 취급할 수 있는 파일로 변환할 수 있으므로, 인쇄 비용이 절감됩니다.

#####

- 전송처가 팩스 이외인 경우, 수신한 팩스는 지정한 파일 형식으로 변환해서 전송할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일 형식은, PDF, XPS, TIFF입니다.
  기타 파일 형식을 지정하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

- 전송 팩스 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  PC-FAX 수신, TSI 수신 분배, 강제 메모리 수신

1. 관리자 모드의 [팩스 설정]-[기능 설정]-[수신 데이터 처리 설정]에서 [전송 팩스 설정]을 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

2. 전송 팩스 기능을 설정하는 팩스 기능을 선택합니다.

   - 이 기기에서 수신한 팩스를 전송하는 경우에는, [팩스 설정 선택]에서, G3 팩스의 [편집]을 클릭합니다.

   - 이 기기에서 수신한 인터넷 팩스를 전송하는 경우에는, [팩스 설정 선택]에서, 인터넷 팩스의 [편집]을 클릭합니다.

   - 이 기기에서 수신한 IP 주소 팩스를 전송하는 경우에는, [팩스 설정 선택]에서, IP 주소 팩스의 [편집]을 클릭합니다.

3. [전송 팩스 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [전송 팩스 설정] | 전송 팩스 기능을 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [출력 기능] | 수신한 팩스를 전송할 때, 이 기기에서 인쇄 여부를 선택합니다. [상시 인쇄]:전송과 동시에, 이 기기에서도 인쇄합니다. [전송실패시 상시 인쇄]:정상적으로 전송되지 않은 경우만, 이 기기에서 인쇄합니다. 초기값은 [상시 인쇄]입니다.
   [회신주소] | 수신한 팩스의 전송처를 지정합니다. [주소록으로부터 선택]:이 기기에 등록되어 있는 단축 수신처로 전송합니다. [그룹 목적지로부터 선택]:이 기기에 등록되어 있는 그룹 수신처로 전송합니다. [박스 번호로부터 선택]:이 기기에 등록되어 있는 박스로 전송합니다. [직접 입력]:입력한 팩스 번호로 전송합니다.
   [파일 형식] | 팩스를 전송할 때의, 파일 형식을 선택합니다. 전송처가 팩스인 경우를 제외하고, 팩스를 파일로 변환할 수 있습니다. 초기값은 [PDF]입니다.
   [페이지 설정] | 수신한 팩스가 복수 페이지일 때에, 파일로 할 페이지 단위를 선택합니다. [다중페이지]:모든 페이지를 1개의 파일로 변환합니다. [페이지 분할]:페이지 별로 파일로 변환합니다. 초기값은 [다중페이지]입니다.
   [E-Mail의 첨부 방법] | 전송처가 메일 주소이고, [페이지 설정]을 [페이지 분할]로 설정했을 때의, 첨부의 방법을 선택합니다. [모든 파일 일괄 첨부]:모든 파일을 한통의 E-mail로 첨부합니다. [E-Mail당 1파일]:파일별로 한통의 E-mail을 전송합니다. 초기값은 [모든 파일 일괄 첨부]입니다.