사용자 설명서

검색

홈팩스수신처의 지정

# 수신처의 지정

- 등록 수신처에서 선택하기
- 그룹 수신처를 지정하기
- 수신처를 검색하기
- 직접 입력하기
- 내역에서 선택하기
- 팩스 번호를 LDAP 서버에서 검색하기
- 동보 수신처 목록을 표시하기

## 등록 수신처에서 선택하기

[등록된 전송지]에서 이 기기에 등록되어 있는 수신처를 선택합니다.

복수의 수신처를 선택하면, 동보 송신할 수 있습니다. 동보 송신은 팩스 전송과 SMB 전송을 동시에 수행하는 등, 다른 전송 기능도 사용할 수 있습니다.

수신처의 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

No. | 설명
--- | ---
1 | 등록한 수신처로 설정한 검색 문자로, 수신처를 줄입니다. [주소 종류]의 줄이기를 함께 사용하면 더욱 줄일 수 있습니다. 각 키는 아래와 같은 줄이기를 합니다. [전체]:이 기기에 등록한 모든 단축 수신처를 표시합니다. [일반]:검색 문자로 [일반]을 지정한 수신처를 표시합니다. [etc]:등록명의 이니셜이 알파벳 이외인 수신처를 표시합니다.
2 | 등록한 수신처의 표시를, 버튼 표시 또는 목록 표시로 전환할 수 있습니다. 목록 표시로 하면 수신처를 등록 번호, 수신처 종류, 등록명으로 정렬할 수 있습니다.
3 | 등록한 수신처의 종류로, 수신처를 줄일 수 있습니다. 검색 문자로 줄이기를 함께 사용하면 더욱 줄일 수 있습니다.
4 | 등록한 수신처의 표시 영역으로 스크롤이 필요한 경우, 표시 영역을 넓힐 수 있습니다.

#####

- [등록된 전송지]를 표시했을 때, 처음 표시할 검색 문자나 수신처 종류를 선택할 수 있습니다(초기값:[상용]/[전체]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- [등록된 전송지]에 표시할 수신처의 정렬 순서를 등록 번호, 등록명 중 어느 순서로 할지 선택할 수 있습니다(초기값:[번호 순서]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- [등록된 전송지]의 초기 표시를 버튼 표시, 목록 표시 중 어느 것으로 할지 선택할 수 있습니다(초기값:[원-터치]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자에 대해서, 복수의 수신처로 지정(동보 송신)을 금지할지 선택할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 전송처를 이 기기에 등록되어 있는 수신처에서 선택할 때, 수신처를 선택할 때마다 선택한 수신처의 등록 내용의 표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[OFF]). 잘못된 전송을 방지하기 위해 편리한 기능입니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 그룹 수신처를 지정하기

동보 송신을 많이 할 경우는, 복수의 수신처를 종합한 그룹 수신처가 편리합니다.

[등록된 전송지]에서 그룹 수신처를 선택했을 때는, 그룹으로 등록한 수신처 중에서 전송하고 싶은 수신처를 선택합니다. 그룹으로 등록되어 있는 수신처에서 일시적으로 전송을 제외하고 싶은 수신처가 있을 경우는 [모두 선택]을 탭한 다음 제외하고 싶은 수신처를 탭해서, 선택을 해제합니다.

그룹 수신처의 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 수신처를 검색하기

수신처의 등록건수가 많을 경우는, 수신처의 등록명이나 팩스 번호의 숫자로 검색합니다.

1. [전송지 검색]-[검색]-[명칭 검색] 또는 [전송지 검색]을 탭합니다.

   - 수신처의 등록명으로 검색할 때는, [명칭 검색]을 탭합니다.

   - 팩스 번호의 숫자로 검색할 때는, [전송지 검색]을 탭합니다.

2. 검색하고 싶은 문자나 숫자를 입력하고 [검색]을 탭합니다.

3. 검색 결과에서, 수신처를 선택합니다.

#####

- 수신처를 검색할 때에 알파벳 대문자와 소문자의 구별 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[구별]). 또, 대문자와 소문자의 구별 여부를 전환할 수 있는 체크 박스를 검색 화면에 표시할지 선택할 수 있습니다(초기값:[표시 OFF]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 직접 입력하기

[직접 입력]에서, [팩스]를 탭하고 나서, 팩스 번호를 입력합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 직접 입력한 수신처는, 단축 수신처로 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 팩스/스캔 모드의 화면에서 음성 아이콘을 탭하면, 팩스 번호를 직접 입력할 때에, 조작 내용을 들을 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 팩스 번호를 직접 입력할 때, 팩스 번호의 중복 입력 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[OFF]). 팩스의 잘못된 전송을 방지하기 위해 편리한 기능입니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 사용자에 대해서, 수신처의 직접 입력 허가 여부를 선택합니다(초기값:[모두 허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 내역에서 선택하기

[내역에서]의 팩스 전송한 내역에서, 수신처를 선택합니다.

내역은, 최신 5건을 표시합니다. 내역에서 복수의 수신처를 선택할 수 있습니다.

#####

- 등록 수신처의 편집이나 박스의 편집, 주전원의 OFF/ON을 수행한 경우, 내역의 정보는 삭제됩니다.

## 팩스 번호를 LDAP 서버에서 검색하기

LDAP 서버나 Windows Server의 Active Directory를 사용할 경우는, 서버에서 팩스 번호를 검색해서 선택할 수 있습니다.

- 수신처의 지정에 LDAP 서버나 Active Directory를 사용하려면, 이 기기에 서버의 등록이 필요합니다. 등록의 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

1. [전송지 검색]-[검색]-[LDAP 검색] 또는 [LDAP 일괄 검색]을 탭합니다.

   - 1개의 키워드로 검색할 때는, [LDAP 검색]을 탭합니다.

   - 카테고리 별로 키워드를 조합해서 검색할 때는, [LDAP 일괄 검색]을 탭합니다.

2. 키워드를 입력하고, [검색]을 탭합니다.

3. 검색 결과에서, 수신처를 선택합니다.

## 동보 수신처 목록을 표시하기

복수의 수신처를 지정한 후, [전송지 검색]을 탭하면, 동보 수신처 목록을 표시하여, 지정한 수신처의 확인이나 삭제를 할 수 있습니다. 목록 상부를 드래그하면, 목록의 표시 장소를 이동할 수 있습니다.