사용자 설명서

검색

홈 PC-FAX 팩스 드라이버의 간단 설치

# 팩스 드라이버의 간단 설치

- 팩스 드라이버의 CD-ROM 준비하기
- 팩스 드라이버의 대응 OS 확인하기
- 설치 순서

### 팩스 드라이버 준비하기

#### 팩스 드라이버의 CD-ROM 준비하기

CD-ROM에 대해서는, 이 기기의 관리자에게 확인하십시오.

#### 팩스 드라이버의 대응 OS 확인하기

설치할 컴퓨터가 팩스 드라이버의 동작 조건에 적합한지 확인하십시오.

### 컴퓨터에 팩스 드라이버 설치하기

#### 인스톨러를 사용하여, 팩스 드라이버를 설치하기

Driver & Utilities CD-ROM Vol.1을 넣고, 화면의 지시에 따라서 설치합니다.

#### 테스트 인쇄하기

필요에 따라서, 테스트 인쇄를 하고 정상적으로 인쇄되는 것을 확인합니다.

### 준비 완료

## 팩스 드라이버의 CD-ROM 준비하기

이 기기에 동봉된 CD-ROM에는, 다음의 종류가 있습니다. 팩스 드라이버는, Driver & Utilities CD-ROM Vol.1에 수록되어 있습니다.

CD-ROM의 종류 | 설명
--- | ---
Driver & Utilities CD-ROM Vol.1 | Windows용 프린터 드라이버(PCL/PS/FAX), 스크린 폰트가 수록되어 있습니다. 또, 유틸리티 소프트웨어의 다운로드 페이지가 수록되어 있습니다.
Driver & Utilities CD-ROM Vol.2 | Windows용 프린터 드라이버(XPS), Mac OS용 프린터 드라이버, 스크린 폰트, TWAIN 드라이버가 수록되어 있습니다. 또, 유틸리티 소프트웨어의 다운로드 페이지가 수록되어 있습니다.
User's Guide CD-ROM | 사용자 설명서가 수록되어 있습니다.

#####

- 사용자 설명서에서는, 폴더명이나 파일명을 루트대로 기술하지 않는 경우가 있습니다.

- 팩스 드라이버를 수동으로 설치할 경우는, 파일은 모두 KO(Korean) 폴더 내의 드라이버 파일을 지정하십시오.

## 팩스 드라이버의 대응 OS 확인하기

팩스 드라이버에 대응하고 있는 컴퓨터 OS에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 설치 순서

인스톨러를 사용하여, 팩스 드라이버를 설치합니다.

- 이 작업을 수행하기 위해서는, 컴퓨터의 관리자 권한이 필요합니다.

- CD-ROM은 Driver & Utilities CD-ROM Vol.1을 사용합니다.

1. 팩스 드라이버의 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

   - 인스톨러가 기동되는 것을 확인하고, 순서 2로 넘어갑니다.

   - 인스톨러가 기동되지 않는 경우는, CD-ROM의 프린터 드라이버 폴더를 열어 [Setup.exe]를 더블클릭하고, 순서 3으로 넘어갑니다.

   - [사용자 계정 컨트롤]에 관한 화면이 표시될 때는, [계속] 또는 [예]를 클릭합니다.

2. [프린터/MFP 설치]를 클릭합니다.

3. 사용 허가 계약서를 확인하고, [동의]를 클릭합니다.

4. [프린터/MFP 설치]를 선택하고, [다음]을 클릭합니다.

   연결된 프린터가 표시됩니다.

   - Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2의 경우에는, [IPv4 기본 설정]/[IPv6 기본 설정]을 선택할 수 있습니다. IPv4와 IPv6 양쪽에서 표시했을 때, 우선 순위가 높은 주소가 지정됩니다.

5. 이 기기를 선택하고, [다음]을 클릭합니다.

   - 이 기기가 표시되지 않는 경우는, 이 기기를 재기동하십시오.

   - 인쇄 방법은, 관리자가 특별히 지정하지 않는 경우는, [일반 인쇄](Port 9100)에서 변경할 필요는 없습니다.

   - 인쇄 방법은, [일반 인쇄] 외에, [인터넷 인쇄](IPP)나 [확고 인쇄](IPPS)를 선택할 수 있습니다.

   - 연결된 프린터 중에, 대상 기종만 자동으로 표시합니다. 여러 대의 대상 기종이 표시될 경우는, IP 주소를 확인하십시오.
     이 기기의 IP 주소는, [유틸리티]- [장치 정보 표시]를 탭해서 표시되는 화면에서 확인할 수 있습니다.

   - 이 기기의 연결이 인식되지 않을 때는, 목록에 표시되지 않습니다. 이런 경우에는, [위에 나온 것을 제외하고 프린터/MFP 지정 (IP 주소, 호스트 이름...)]을 선택하고, 수동으로 이 기기의 IP 주소나 호스트명을 지정하십시오.

6. 팩스 드라이버에 체크를 하고, [다음]을 클릭합니다.

7. 설치 내용을 확인하고, [설치]를 클릭합니다.

8. 필요에 따라서, 프린터명 변경이나 테스트 페이지를 인쇄하고, [마침]을 클릭합니다.

   이상으로, 팩스 드라이버의 설치를 완료합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [검토] | 설치 내용을 확인할 수 있습니다.
   [프린터 이름 바꾸기] | 필요에 따라서, 이 기기의 이름을 변경합니다.
   [속성] | 이 기기의 옵션 환경 등을 설정합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
   [인쇄 기본 설정] | 필요에 따라서, 이 기기의 인쇄 설정의 초기값을 변경합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
   [테스트 페이지 인쇄] | 정상적으로 전송할 수 있는지 확인하기 위해, 필요에 따라서, 테스트 페이지를 인쇄합니다.

#####

- 팩스 드라이버의 설치가 완료되면, 팩스 드라이버의 초기 설정을 진행하십시오. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.