사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)

#### 라이선스 관리 서버에 등록할 요청 코드를 취득하려면([요청 코드 발행])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [라이선스 관리 설정]
      - [요청 코드 발행]

라이선스 관리 서버(LMS)에 등록할, 이 기기의 요청 코드를 발행합니다.

확장 기능을 유효화 하려면, LMS에 액세스해서, 기능 코드와 라이선스 코드를 취득할 필요가 있습니다. 요청 코드는, LMS에 액세스해서 기능 코드와 라이선스 코드의 발행을 요구할 때에 필요합니다.

#### 확장 기능을 유효하게 하기 위해, 기능 코드와 라이선스 코드를 입력하려면([기능 유효화])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [라이선스 관리 설정]
      - [기능 유효화]

확장 기능을 유효화하기 위해, 필요한 정보를 입력합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기능 / 라이선스 코드] | 확장 기능을 식별하기 위한 기능 코드와, 확장 기능을 유효화하기 위한 라이선스 코드를 입력하여, 확장 기능을 유효화합니다.
[토큰 코드] | 토큰 증서에 기재되어 있는 토큰 번호를 입력해서, 확장 기능을 유효화합니다.

#### 유효화한 확장 기능의 일람을 확인하려면([유효 기능 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [라이선스 관리 설정]
      - [유효 기능 목록]

유효로 된 확장 기능의 일람을 표시합니다.

#### 이 기기의 Web 브라우저 기능을 유효로 하려면([Web 브라우저 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [Web 브라우저 설정]

이 기기의 Web 브라우저 기능의 유효 여부를 선택합니다. Web 브라우저 기능을 유효로 하는 경우는, Web 브라우저에서 표시하는 사이트에서, 파일의 조작을 허가할지 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[Web 브라우저 사용 설정] | 이 기기의 Web 브라우저 기능의 유효 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[파일 조작 허가 설정] | Web 브라우저에서 표시하는 사이트에서, 파일의 조작을 허가할지 설정합니다. [업로드]:이 기기에서 스캔한 데이터를 업로드 하는 것을 허가할지 선택합니다. 지정한 사이트에 한정된 업로드를 할 수 있도록 할 경우는, [허가 URL 만]을 선택하여, 파일의 업로드를 허가하는 사이트의 URL을 입력합니다(256문자 이내). 초기값은 [ON]입니다. [다운로드]:파일을 이 기기에서 다운로드하는 것을 허가할지 선택합니다. 지정한 사이트에 한정된 다운로드를 할 수 있도록 하는 경우는, [허가 URL 만]을 선택하여, 파일의 다운로드를 허가하는 사이트의 URL을 입력합니다(256문자 이내). 초기값은 [ON]입니다.

#####

- Web 브라우저 기능을 유효로 하기 전에, 이 기기를 인터넷에 연결할 수 있는지 확인하십시오.

- Web 브라우저 기능의 유효/무효를 전환하면, 이 기기가 자동으로 재기동됩니다.

#### 음성 가이드 기능을 유효로 하려면([음성 방지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [음성 방지 설정]

음성 가이드 기능의 유효 여부를 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.

#####

- 음성 가이드 기능을 이용하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-104 v3, 로컬 인터페이스 키트가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 유니버셜 인쇄 기능의 사용 환경을 설정하려면([유니버셜 인쇄 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 접속]
      - [유니버셜 인쇄 설정]

유니버셜 인쇄 기능에 관한 설정을 합니다.

유니버셜 인쇄는, 복수의 본체에서 유니버셜 그룹을 구성하여, 컴퓨터에서 본체에 축적된 인쇄 작업을, 유니버셜 그룹 내의 임의의 본체에서 인쇄할 수 있는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄 저장 기능 설정] | 유니버셜 인쇄의 저장 장치 기능을 설정합니다. 저장 장치 기능의 설정을 유효로 하면, 컴퓨터에서 전송되는 인쇄 작업을 저장 장치에 축적할 수 있게 됩니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[클라이언트 기능 설정] | 유니버셜 인쇄의 클라이언트 기능을 설정합니다. 클라이언트 기능의 설정을 유효로 하면, 유효로 한 본체에서 저장 장치에 축척된 인쇄 작업을 실행할 수 있게 됩니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[유니버셜 그룹 설정] | 유니버셜 그룹을 등록합니다. 등록할 수 있는 본체는 설정을 수행하는 본체(자기)를 포함한 최대 10대입니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 유니버셜 인쇄의 클라이언트 기능을 사용하려면, 옵션의 i-Option LK-114가 필요합니다. 더불어, Web 브라우저 기능이 유효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 유니버셜 인쇄의 저장 장치 기능을 사용하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-114가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.