사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명프린터 조정
검색

# 프린터 조정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [프린터 조정]

인쇄 시작 위치나 인쇄 화상의 불량을 조정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄 위치:선단] | 용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 선단의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인쇄 위치:측단] | 용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 왼쪽 끝의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[양면 인쇄 위치:센터링] | 양면 인쇄의 뒷면을 인쇄할 때에, 용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 뒷면의 선단의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[양면 인쇄 위치:측단] | 양면 인쇄의 뒷면을 인쇄할 때, 용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 왼쪽 끝의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[프린터 선단 제거량] | 용지 선단의 제거량을 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.
[프린터 통지 방향 배율] | 용지 종류의 통지 방향 배율을 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.
[미디어 조정] | 용지 종류의 특성에 따라, 인쇄 화상의 불량(백색표시, 백색점, 얼룩)이 발생한 경우에, 용지의 종류별로 불량을 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.