사용자 설명서

검색

홈인쇄피니싱 탭에서 할 수 있는 것

# [피니싱] 탭에서 할 수 있는 것

[피니싱] 탭에서는, 인쇄물의 마감에 관한 설정을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[스테이플] | 인쇄한 용지를 스테이플로 철할 때에 체크를 합니다.아울러, 스테이플의 수와 제본 위치를 지정합니다.
[중앙 스테이플 & 접지] | 인쇄한 용지의 중앙 2군데를 스테이플로 철할 때에 체크를 합니다. [레이아웃] 탭의 [인쇄 종류]를 [소책자]에 설정 했을 때에 사용합니다.
[펀치 홀] | 인쇄한 용지에 펀치 구멍(철 구멍)을 낼 때에 체크를 합니다.더불어, 펀치 구멍의 수와 위치를 지정합니다.
[접지] | 인쇄한 용지를 접지 가공할 때에 체크를 합니다.더불어, 접는 방법을 선택합니다.
[페이지 접지 설정] | [접지]에서 [반-접지(페이지 단위)] 또는 [3단 접지(페이지 단위)]를 선택한 경우에, 한번에 접지 가공할 페이지 수를 지정합니다.
[배지 트레이] | 인쇄한 용지를 배지할 트레이를 선택합니다.
[용지 배열] | 양면 인쇄하는 경우의 제본 위치를, 모든 데이터가 갖추어지고 나서 보정할지, 수신하면서 순서대로 보정할지 선택합니다. [용지 배열 우선]:모든 데이터 수신 후에 일괄적으로 변 맞춤 처리를 합니다.모든 페이지를 동일한 조건으로 보정합니다. [생산성 우선]:인쇄하면서 순서대로 처리합니다.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 피니셔가 필요합니다.

- 중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511 필요합니다.

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

- [접지]의 반-접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511 필요합니다.

- [접지]의 3단 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511 필요합니다.