사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 IP 주소 팩스 수신처를 등록하기

# IP 주소 팩스 수신처를 등록하기

Web Connection에서, IP 주소 팩스 수신처를 등록/편집할 수 있습니다. 터치 패널에서는, 번거로운 문자 입력도, 컴퓨터에서 간단하게 수행할 수 있습니다.

관리자 모드의 [수신지 등록]-[주소록]-[새 등록]-[IP 주소 팩스]-[확인]을 클릭하고, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [빈 번호를 사용]은, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [직접 입력]을 선택하고, 번호를 입력합니다.
[이름] | 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록하는 수신처에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, 모아서 [상용]에 체크를 합니다. [상용]에 체크를 하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단하게 됩니다.
[주소 형식] | 수신처로 할 장치의 주소 형식을 선택합니다. 초기값은 [IP 주소]입니다.
[수신지] | [주소 형식]에서 [IP 주소] 또는 [호스트 이름]을 선택한 경우에는, 수신처로 하는 장치의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16" 호스트 이름의 입력 예:"host.example.com"(도메인명도 포함해서 입력합니다.) [주소 형식]에서 [E-Mail 주소]를 선택한 경우에는, 수신처로 할 장치의 메일 주소를 입력합니다. 메일 주소로 지정하는 경우에는, "ipaddrfax@"의 뒤에, 전송처의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. @ 이후를 IP 주소로 입력하는 경우에는, IP 주소를 "[]"에 넣습니다. IP 주소(IPv4)의 입력 예:"ipaddrfax@[192.168.1.1]" IP 주소(IPv6)로 입력하는 경우에는, 최초의 괄호"["의 뒤에, "IPv6:"를 입력합니다. IP 주소(IPv6)의 입력 예:"ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]" @ 이후를 호스트 이름으로 입력하는 경우에는, "[]"는 필요없습니다. 호스트 이름의 입력 예:"ipaddrfax@host.example.com" 호스트 이름 또는 메일 주소를 입력하려면, 이 기기에서 DNS 서버를 지정할 필요가 있습니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [25]입니다.
[상대 기종] | 수신처로 할 장치의 컬러 대응 여부를 선택합니다. 초기값은 [흑백기]입니다.
[참조 허가 설정] | 필요에 따라서, 이 수신처의 참조를 제한합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.