사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타이 기기의 제어판을 원격 조작하기

# 이 기기의 제어판을 원격 조작하기

- 개요
- 전용 소프트웨어를 사용해서 조작하기
- 이 기기에 직접 액세스해서 조작하기
- 태블릿을 사용해서 조작하기

## 개요

이 기기의 제어판을, 네트워크 상의 컴퓨터에서 원격 조작할 수 있습니다.

제어판을 조작하려면, 다음의 3가지 방법이 있습니다.

조작 방법 | 설명
--- | ---
전용 소프트웨어를 사용하기 | 이 기기의 제어판의 화면 정보를 정기적으로 수집하는 전용 소프트웨어를 사용해서, 네트워크 상의 컴퓨터에서, 이 기기의 제어판을 조작하는 방법입니다. 원격 조작용의 전용 소프트웨어와 서버를 준비할 필요가 있습니다만, 라우터를 넘은 장소에 있는 컴퓨터에서도, 원격 조작을 수행할 수 있습니다.
이 기기에 직접 액세스하기 | 네트워크 상의 다른 컴퓨터에서 이 기기에 직접 액세스해서, Web 브라우저를 사용해서 이 기기의 제어판을 조작하는 방법입니다. 원격 조작용의 전용 소프트웨어는 필요 없습니다만, 원격 조작을 하는 컴퓨터에서, 이 기기에 액세스할 수 있을 필요가 있습니다.
태블릿을 사용하기 | Android/iOS 태블릿을 사용해서, 이 기기의 제어판을 원격으로 조작하는 방법입니다.

## 전용 소프트웨어를 사용해서 조작하기

전용 소프트웨어를 사용해서, 네트워크 상의 컴퓨터에서, 이 기기의 제어판을 조작하기 위한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[원격 패널 설정]-[원격 패널 클라이언트 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[클라이언트 설정] | 전용 소프트웨어를 사용해서 이 기기의 제어판을 원격 조작할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[서버 주소] | 전용 소프트웨어를 설치한 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[포트 번호] | 필요에 따라서, 전용 소프트웨어를 설치한 서버의 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [443]입니다.
[연결 시간초과] | 필요에 따라서, 전용 소프트웨어를 설치한 서버와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60]초입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | 증명서의 검증을 수행하는 경우에는, 검증하는 항목을 선택합니다. 각각의 항목에서 [확인]을 선택하면, 그 항목에 대해서, 증명서의 검증을 수행합니다.
| [유효기간] | 증명서가 유효 기한 내인지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[CN] | 증명서의 CN(Common Name)이, 서버 주소와 일치하고 있는지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[키 사용법] | 증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[체인] | 증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 있는지 아닌지를 확인합니다. 체인 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[유효 기간 확인] | 증명서의 실효 여부를 확인합니다. 증명서의 실효 확인은, 다음의 순서로 수행합니다. OCSP(Online Certificate Status Protocol) 서비스 CRL(Certificate Revocation List) 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[WebDAV 클라이언트 설정과 연동] | 전용 소프트웨어를 설치한 서버의 프록시 서버로써, WebDAV 전송에 사용하는 프록시 서버의 겸용 여부를 선택합니다. 다른 프록시 서버를 사용하는 경우에는, [OFF]를 선택하고, 프록시 서버의 정보를 입력합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[프럭시 설정] | [WebDAV 클라이언트 설정과 연동]에서 [OFF]를 선택한 경우에는, 프록시 서버를 등록합니다.
| [프럭시 서버 주소] | 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[프럭시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [8080]입니다.
[소유자 이름] | 프록시 서버에 로그인하기 위한, 사용자명을 입력합니다(63문자 이내).
[암호] | [소유자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(63문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.

#####

- 관리자 모드의 [보안]-[증명서 검증 설정]에서, 증명서 검증의 수행 여부를 설정합니다. 초기 설정에서는, 증명서의 검증을 수행합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 이 기기에 직접 액세스해서 조작하기

네트워크 상의 다른 컴퓨터에서 이 기기에 직접 액세스하고, Web 브라우저를 사용해서 이 기기의 제어판을 조작하기 위한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[원격 패널 설정]-[원격 패널 서버 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[서버 설정] | 이 기기에 직접 액세스하고, 이 기기의 제어판을 원격 조작할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[포트 번호(SSL)] | 필요에 따라서, 이 기기의 제어판을 조작할 때에 사용할 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [50443]입니다.
[암호 인증] | 이 기기로 연결할 때에, 암호 입력의 요구 여부를 선택합니다. 암호의 입력을 요구하는 경우에는, [ON]을 선택하고, 암호를 입력합니다(64문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 현재의 암호와 새로운 암호를 입력합니다.
[IP 허가 설정] | 액세스를 허가할 IP 주소를 지정하는 경우에는, [유효]를 선택합니다. 아울러, 액세스를 허가할 IP 주소의 범위를 입력합니다. 1개의 IP 주소로 부터의 액세스를 허가하는 경우에는, 한 쪽만의 입력으로도 설정할 수 있습니다. 입력 예:"192.168.1.1" 초기값은 [무효]입니다.

## 태블릿을 사용해서 조작하기

이 기기에 Android/iOS 태블릿을 연결하고, 제어판의 화상 데이터나 조작 내용을 주고 받을 때의 통신에 관한 설정을 합니다.

#####

- Android/iOS 태블릿을 사용하려면, 단말기에 전용의 응용 프로그램을 설치할 필요가 있습니다. 또한, 관리자 모드의 [네트워크]-[TCP Socket설정]에서, [TCP Socket]이 [ON](체크 있음)으로 설정되어 있을 필요가 있습니다(초기값:[ON](체크 있음)).

관리자 모드의 [네트워크]-[bizhub Remote Access 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[bizhub Remote Access 설정] | 태블릿에서의 연결 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[연결 방식] | 이 기기의 제어판의 화상 데이터는, 압축하고 나서 태블릿에 전송됩니다. 화상을 압축할 때에, 태블릿에서의 조작 속도를 우선하거나, 태블릿 화면의 화질의 우선 여부를 선택합니다. 초기값은 [표준]입니다.
[연결 시간초과] | 필요에 따라서, 이 기기와 태블릿과의 통신 타임 아웃 시간을 설정합니다. 초기값은 [20]분입니다.
[원격 조작 전환 확인 표시] | 태블릿에서 원격 조작 중에 이 기기의 제어판이 터치되었을 때, 태블릿의 화면에 원격 조작의 계속 여부를 확인하는 화면 표시 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[Keyboard Link] | 태블릿의 문자 입력 응용 프로그램에서의 문자 입력 허가 여부를 선택합니다. 문자 입력은, 키보드 입력, 필기 문자 입력, 음성 입력에 대응하고 있습니다. [허가]를 선택하면, 패널 조작 중에 문자 입력을 수행할 때, 태블릿의 문자 입력 응용 프로그램을 사용해서 입력할 수 있습니다. 초기값은 [허가]입니다.