사용자 설명서

검색

홈스캔직접 입력한 수신처를 단축 수신처로 등록하기

# 직접 입력한 수신처를 단축 수신처로 등록하기

1. [팩스/스캔]을 탭합니다.

2. [직접 입력]을 탭하고 나서 수신처의 종류를 선택하고, 수신처를 입력합니다.

3. 수신처를 입력하고, [주소 등록]을 탭합니다.

4. 단축 수신처에 등록한 수신처를 탭합니다.

   - [신규 입력]을 탭하면, 아직 입력하지 않은 신규 단축 수신처를 등록할 수 있습니다. 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

5. 수신처의 등록명을 입력합니다.

   - 필요에 따라서, 검색 문자를 추가하거나, 글자를 입력합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [주소 종류] | [직접 입력]했을 때에 선택한 수신처의 종류를 표시합니다.
   [검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는 [일반]도 같이 선택합니다. [일반]을 선택하면 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
   [등록명] | 터치 패널에 표시할, 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
   [분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
   [주소] | 직접 입력한 수신처를 표시합니다.

6. [등록]을 탭하고, []를 탭합니다.

   직접 입력한 수신처로 전송이 끝나면, [등록된 전송지]를 탭하여, 수신처가 등록되어 있는 것을 확인하십시오.

#####

- 단일 로그온 환경에서 사용할 경우에 SMB 수신처를 등록할 때, [인증 정보 등록 여부]의 설정에 따라서는, 이 기기로 로그인할 때의 인증 정보를 SMB 수신처의 등록 정보에 포함할지 선택하는 화면이 표시됩니다. [인증 정보 등록 여부]의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.