사용자 설명서

검색

홈팩스중계기를 지정해서 전송하기(F-코드 송신)

# 중계기를 지정해서 전송하기([F-코드 송신])

- 중계 전달에 대해
- 조작 순서

## 중계 전달에 대해

중계 전달은, 1통의 팩스를 중계기에 전송하면, 수신한 중계기가, 미리 등록되어 있는 그룹 수신처로 수신한 팩스를 전달하는 기능입니다.

중계기와 전달처를 지역별로 그룹화해서 준비해 두면, 모든 수신처에 동보 송신하는 것보다 전체 통신비를 줄일 수 있습니다. 원거리에 동보 송신하고 싶은 경우 등에 유효합니다.

#####

- 전송처의 장치(중계기)에 F 코드 기능이 갖추어져 있을 필요가 있습니다.

- 미리 중계기에 설정된 중계용 박스(중계 박스)의 박스 번호와 중계 전달용의 중계 암호 확인이 필요합니다.

- 중계 전달 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  암호 전송, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

#####

- F 코드 전송 기능 ON/OFF를 설정할 수 있습니다(초기값:[ON]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기기는, 중계기로도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 중계기의 팩스 번호를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[F-코드 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

5. [SUB 주소]와 [암호]를 입력하고, []를 탭합니다.

   - [SUB 주소]:중계 박스의 박스 번호를 입력합니다.

   - [암호]:중계 전달용의 중계 암호를 입력합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

6. Start를 누릅니다.

   중계기에 전송이 시작됩니다. 중계기에 수신된 팩스는, 중계기에 등록된 전달처에 전달됩니다.