사용자 설명서

검색

홈 PC-FAX 초기설정 탭에서 할 수 있는 것

# [초기설정] 탭에서 할 수 있는 것

[초기설정] 탭에서는, 확인 메시지나 인증 정보의 입력 화면의 표시 방법 등의 초기 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[제한 메시지 표시] | 팩스 드라이버에서 동시에 사용할 수 없는 기능을 설정했을 때 메시지를 표시할 경우는, 체크합니다.
[프린터 서버 속성 유형 사용] | 프린터 화면의 [서버 속성]에서 추가한 용지를 사용할 경우는, 체크합니다.
[FAX번호 입력시, FAX번호 재확인] | [팩스 전송 팝업] 화면에서 [팩스번호]를 직접 입력해서 [송부처 목록에 추가]를 클릭했을 때에, 확인을 위한 팩스 번호를 재입력하는 화면을 표시할 경우는, 체크합니다. 팩스의 잘못된 전송을 방지하기 위해 편리한 기능입니다.
[인증 설정...] | 사용자 인증/부문 관리에 관한 설정을 합니다. [인쇄전 인증 설정 검증]:[인증/부문 관리] 대화 상자의 [검증] 버튼을 유효로 하는 경우는, 체크를 합니다. [인쇄시 인증 설정의 입력 화면 표시]:인쇄할 때에 [인증/부문 관리] 대화 상자를 표시할 경우는, 체크합니다. 사용자명이나 암호 분실을 방지할 수 있습니다. [[사용자 이름]변경 불가]:[기본 설정] 탭의 [인증/부문 관리] 다이얼로그에서 [등록된 사용자]의 [사용자 이름]의 변경을 금지합니다. [[암호]변경 불가]:[기본 설정] 탭의 [인증/부문 관리] 다이얼로그에서 [등록된 사용자]의 [암호]의 변경을 금지합니다.
[Wake-On-Lan 설정...] | Wake-On-Lan 기능에 관한 설정을 합니다. Wake-On-Lan 기능을 사용하려면, 미리 이 기기에서 [ErP에서 복귀]의 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. [절전 모드로부터 인쇄전에 복귀]:이 기기가 ErP 자동 전원 OFF 상태일 때에, 인쇄 작업을 전송하기 전에 일반 모드로 복귀하는 경우는, 체크를 합니다. [MAC 주소]:Web Connection의 관리자 모드의 [네트워크]-[고급네트워크 설정]-[장치 설정]에서 표시되는 MAC 주소를 입력합니다.
[사용자 지정 크기 등록...] | 특수한 크기의 원고를 전송할 때가 있을 경우는, 크기를 지정하여 용지를 등록합니다. 등록한 용지 크기는, [기본 설정] 탭의 [원고 크기]와 [용지 크기]에서 선택할 수 있도록 됩니다.
[ LDAP 서버 등록...] | LDAP 서버나 Windows Server의 Active Directory를 사용할 경우에, 전송처를 검색하는 서버를 등록합니다.등록한 서버는 전화번호부에 표시됩니다. 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- [서버 속성]을 여는 방법은, 아래와 같습니다.
  Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2의 경우는, 프린터를 선택하고, 도구 바의 [인쇄 서버 속성]을 클릭합니다.
  Windows Vista/Server 2008의 경우는, [프린터] 윈도우의 아무것도 없는 부분을 오른쪽 클릭하고, [관리자 권한으로 실행]-[서버 속성]을 클릭합니다.
  Windows Server 2003의 경우는, [파일] 메뉴를 클릭하고, [서버 속성]을 클릭합니다.

- 팩스 드라이버에서 사용할 수 있는 서버 속성 용지는, 아래의 범위입니다.
  팩스 드라이버에서 설정할 수 있는 부정형 크기의 범위:
  폭:3-9/16~11-11/16인치(90.0~297.0mm), 길이:5-1/2~17인치(139.7~431.8mm)
  대판 용지 크기의 설정 범위1:
  폭:11-11/16~33-1/8인치(297.1~841.0mm), 길이:5-1/2~46-13/16인치(139.7~1189.0mm)
  대판 용지 크기의 설정 범위2:
  폭:3-9/16~11-11/16인치(90.0~297.0mm), 길이:17-46-13/16인치(431.9~1189.0mm)
  위의 부정형 크기의 범위에서 등록한 용지는, 팩스 드라이버의 [원고 크기], [용지 크기]의 양쪽에서 선택할 수 있지만, 대판 용지 크기의 범위에서 등록한 용지 크기는, 팩스 드라이버의 [원고 크기]에서만 선택할 수 있습니다.