사용자 설명서

검색

홈팩스전송처의 상태를 확인하고 전송하기(수동 전송)

# 전송처의 상태를 확인하고 전송하기(수동 전송)

- 수동 전송에 대해
- 수동 전송하기

## 수동 전송에 대해

수동 전송은, 전송처와 통화하거나 신호음을 확인함으로써, 팩스를 수신할 수 있는 상태인 지를 확인하고 나서 전송하는 방법입니다.

전송처가 수신할 수 있는 상태일 때에, 확실하게 전송할 수 있습니다.

#####

- 전송시의 수신처 2번 입력 기능을 설정하고 있는 경우는, 수동 전송을 할 수 없습니다.

## 수동 전송하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 필요에 따라서, 팩스 전송의 옵션 설정을 합니다.

   - 옵션 설정에 대한 자세한 내용은, 아래의 각 항목을 읽어주십시오.

   목적 | 참조처
   --- | ---
   원고 크기나 해상도 등의 기본적인 옵션을 설정하고 싶다 | 여기
   크기가 다른 원고나 책 등, 여러 가지 원고에 맞춘 옵션 설정을 하고 싶다 | 여기
   신문지 등, 배경에 색이 있는 원고나 색이 희미한 원고 등의 화질을 조정하고 싶다 | 여기
   일시나 페이지 번호를 매기고 싶다 | 여기
   기타 옵션 설정 | 여기

4. 오프-훅 키를 탭합니다.

   - 전화기를 사용할 경우는, 수화기를 듭니다.

5. [송신]이 선택되어 있는지 확인하고, 팩스 번호를 지정합니다.

   - 팩스 번호는, [등록된 전송지][직접 입력][내역에서][프로그램]에서 지정할 수 있습니다. 수신처의 지정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. 팩스/스캔 프로그램의 지정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

6. 신호음이 들리면, Start를 누릅니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   전송 시작 여부를 확인하는 화면이 표시됩니다.

7. []를 탭합니다.

   전송이 시작됩니다. 전화기를 사용할 경우는, 수화기를 내려 놓습니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기가 정지되고, 정지 중인 작업의 일람을 표시합니다. 원고 읽어 들이기를 다시 하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.