사용자 설명서

검색

홈팩스슈퍼 G3 모드를 해제하고 전송하기(V.34 해제)

# 슈퍼 G3 모드를 해제하고 전송하기([V.34] 해제)

- V.34에 대해
- 조작 순서

## V.34에 대해

V.34는, 슈퍼 G3의 팩스 통신에 사용되는 통신 방법입니다.

Letter/A4 원고 1페이지가 약 3초의 고속으로 보내지므로, 통신 시간을 단축해서, 통신 비용을 절감할 수 있습니다.

이 기기는, 초기 설정에서는 V34를 사용한 통신을 수행합니다. 전송처 또는 이 기기가 PBX 회선에 연결된 경우 등, 회선의 상황에 따라서, 슈퍼 G3로 통신할 수 없는 경우는, V.34를 해제하고 전송할 수도 있습니다.

#####

- 전송처를 단축 수신처로 등록할 때, 팩스 번호 등록에 추가로, V.34로 통신할지 설정할 수 있습니다.

- V.34 기능을 해제하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  ECM OFF, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[회선 설정]을 탭합니다.

5. [V.34]의 설정을 해제하고, []를 탭합니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.