사용자 설명서

검색

홈이 기기에 대해사용자의 인증 정보를 등록하기

# 사용자의 인증 정보를 등록하기

Data Administrator에서 사용자의 인증 정보를 등록하려면, 인증 장치가 컴퓨터의 USB 포트에 연결되어, 컴퓨터와 이 기기가 네트워크로 연결되어 있을 필요가 있습니다.

- Data Administrator를 사용하려면, 미리 사용 환경의 설치가 필요합니다. 설치 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

1. 이 기기의 주전원 스위치를 ON으로 합니다.

2. Data Administrator를 기동하고, 이 기기의 장치 정보를 읽어 들입니다.

   - 인증 장치를 연결한 후, 5초 이상 경과하고 나서 조작을 수행하십시오.

   - 장치 정보의 읽어 들이기에 대해서는, Data Administrator의 설명서를 읽어주십시오.

3. [기능 선택]에서 [인증 설정]-[사용자 인증 설정]을 선택하고, [추가...]를 클릭합니다.

4. 사용자 템플릿을 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

   - 템플릿에 대해서는, Data Administrator의 설명서를 읽어주십시오.

   사용자의 등록 화면이 표시됩니다.

5. 사용자명, 암호를 입력하고, [AU-102] 탭을 선택하고 나서 [인증 정보 등록]을 클릭합니다.

   - 인증 정보는 한 사용자당, 2개 등록할 수 있습니다. [등록처1]과 [등록처2]는 다른 손가락을 등록하십시오. 손가락을 다칠 경우 등에 대비해서, 2개의 인증 정보를 등록할 것을 권장합니다.

6. 인증 장치에 손가락을 두면, 지정맥 패턴의 읽기를 실행합니다.

   - 손가락은 읽어 들이는 부분의 들어간 부분과 돌기 부분을 목표로 하여, 손가락 끝의 가운데로 가볍게 접촉하도록 똑바로 한 상태로 두십시오.

   - 지정맥 패턴의 읽기는 3번 실행합니다. 같은 손가락을 1번씩 번갈아 두고, [스캔 시작]을 클릭합니다.

   - 지정맥 패턴의 읽기 후, 같은 손가락을 두고 [인증 테스트]를 클릭합니다. 인증에 성공한 경우에는, [등록]을 클릭합니다. 인증에 실패한 경우에는, [재시도]를 클릭해서, 다시 읽기를 수행합니다.

7. [확인]을 클릭하고, 다음 사용자의 인증 정보를 등록합니다.

8. 모든 사용자의 인증 정보의 등록이 끝나면, [장치에 출력]을 클릭합니다.

   - 사용자명을 선택하고, [편집]을 클릭하면, 등록 정보를 변경할 수 있습니다.

9. [쓰기...]를 클릭합니다.

   - Data Administrator에는 일괄 복사 기능이 있습니다. 등록한 인증 정보를 복수의 장치에 함께 쓸 수도 있습니다.

10. 이 기기로의 쓰기가 완료되면, [확인]을 클릭합니다.

11. 컴퓨터의 USB 포트에서 인증 장치를 분리합니다.

    #####

    - USB 케이블을 꽂거나 뺄 때는, 플러그 부분을 잡고 수행하십시오. 고장의 원인이 됩니다.

12. 인증 장치를 이 기기의 USB 포트에 연결합니다.

    #####

    - USB 케이블을 꽂거나 뺄 때는, 플러그 부분을 잡고 수행하십시오. 고장의 원인이 됩니다.

13. 이 기기를 재기동합니다.

    #####

    - 이 기기를 재기동 할 때는, 주전원 스위치를 OFF로 하고, 10초 이상 경과하고 나서 ON으로 하십시오. 간격을 두지 않으면 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.