사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명동시인쇄
검색

# 동시인쇄

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [동시인쇄]

스캔 전송이나 팩스 전송과 동시에, 인쇄할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 전송과 동시에 인쇄할 때에 [ON]을 선택합니다.
[부수] | 필요에 따라서, 인쇄할 부수를 입력합니다.
[단면/양면] | 양면 인쇄할 때는, [양면]을 선택합니다.
[스테이플] | 용지를 스테이플로 철할 때에, 제본 위치를 선택합니다. [모서리]:용지의 코너 1군데(좌상 혹은 우상)를 스테이플로 철하고 배지합니다. [2 위치]:용지의 2군데(위, 좌, 우)를 스테이플로 철해서 배지합니다. [위치 지정]:제본 위치를 선택합니다. 제본 위치를 [자동]으로 설정하면, 제본 위치를 자동적으로 결정합니다.