사용자 설명서

검색

홈인쇄레이아웃 탭에서 할 수 있는 것

# [레이아웃] 탭에서 할 수 있는 것

[레이아웃] 탭에서는, 인쇄할 때의 레이아웃에 관한 설정을 할 수 있습니다. 용지로의 분할 방법이나, 인쇄 위치의 조정등을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[페이지 조합] | 인쇄할 원고의 용지로의 분할 방법을 선택합니다. [한 면에 2페이지]/[한 면에 4페이지]/[한 면에 6페이지]/[한 면에 9페이지]/[한 면에 16페이지]: 복수의 페이지를 용지 1장의 동일한 면에 축소해서 인쇄합니다. 예를 들면, [한 면에 9페이지]를 선택하면, 9페이지 분량을 용지 1장의 같은 면에 축소하여 인쇄합니다. [2 2]/[3 3]/[4 4](PCL만): 원고 화상을 확대하여, 복수의 용지에 분할해서 인쇄합니다. 예를 들면, [2 2]이면, 1페이지의 원고를 4매의 용지에 분할하여 인쇄합니다. 이어붙이면, 포스터와 같은 큰 결과물이 나옵니다. 필요에 따라서, [페이지 조합 상세...]를 클릭하여, N-up 방법의 상세한 설정을 합니다. [페이지 조합]:N-up 방법을 선택합니다. [레이아웃 순서]:[페이지 조합]에서 "한 면에 N페이지"를 지정했을 때, 페이지 배치 순서를 선택합니다. [경계]:[페이지 조합]에서 "한 면에 N페이지"를 지정했을 때, 페이지 사이에 경계선을 넣을 경우는, 체크합니다. 아울러, 경계선의 종류를 선택합니다. [오버레이 선]:[페이지 조합]에서 "N N"을 지정했을 때에, 접합 여백을 만들 경우는, 체크를 합니다.
[180도 회전] | 원고를 180도 회전하여 인쇄하려면 체크합니다.
[빈 페이지 생략] | 원고의 백지 페이지를 인쇄 대상에서 제외하려면 체크합니다.
[장] | [인쇄 종류]에서 [양면] 또는 [소책자]를 선택해서 인쇄하는 경우에, 앞면에 배치하고 싶은 페이지가 있을 때는 체크를 합니다. [입력]에서, 앞면에 배치하는 페이지의 페이지 번호를 지정합니다. 복수의 페이지 번호를 입력할 때는, "2,4,6"과 같이 콤마로 구분하거나, "6-10"과 같이 하이픈으로 이어서 입력합니다.
[인쇄 종류] | 용지의 인쇄면을 선택합니다. [단면 전용 용지]:용지의 단면에 인쇄합니다. [양면]:용지의 양면에 인쇄합니다. [소책자]:소책자 형태로 인쇄합니다. 원고 데이터의 순서를 정렬하여, 펼쳐서 양면 인쇄합니다. 인쇄 후, 용지를 반으로 접으면, 책과 같은 페이지순서로 정리됩니다.
[제본 방향] | 스테이플로 철하거나, 펀치 구멍을 낼 때에, 제본 위치를 선택합니다.
[제본 여백] | 인쇄한 용지에 제본 여백(여백)을 만들려면 체크합니다. [제본 여백 설정...]을 클릭하여, 여백의 폭을 상세하게 지정합니다. [전환 모드]:제본 여백을 만들 때의, 화상의 위치를 선택합니다. [앞면]:앞면 제본 여백의 폭을 지정합니다. [뒷면]:양면 인쇄를 할 경우는, 뒷면 제본 여백의 폭을 지정합니다. [앞/뒷면 여백 동일하게]에 체크를 하면, 앞과 뒤에 같은 폭의 제본 여백을 만듭니다.
[화상 이동] | 용지에 대한 화상의 인쇄 위치를 미세 조정(이동)하여 인쇄하려면 체크합니다. [화상 이동 설정...]을 클릭하여, 인쇄 위치를 상세하게 지정합니다. [앞면]:앞면 상하좌우의 이동 거리를 지정합니다. [뒷면]:양면 인쇄를 할 경우는, 뒷면 상하좌우의 이동 거리를 지정합니다. [앞/뒷면 여백 동일하게]에 체크를 하면, 앞과 뒤에서 동일하게 이동합니다.