사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다

#### 네트워크 연결로 사용하려면

#### USB 연결로 사용하려면

# PC-FAX 전송하고 싶다

#### PC-FAX 전송하려면

#### 전송장을 넣어서 전송하려면

# 전송장을 넣어서 전송하기

[팩스 전송 팝업] 화면에서 [표지]에 체크를 하면, 팩스에 전송장을 부가할 수 있습니다.

#####

- 표지 용지의 내용은 [설정...]을 클릭해서 표시되는 [팩스 표지 설정] 화면에서 편집할 수 있습니다. 또한, 팩스 드라이버의 [팩스] 탭에서도 설정할 수 있습니다.

1. [팩스 전송 팝업] 화면에서 [표지]에 체크합니다.

2. [설정...]을 클릭합니다.

   [팩스 표지 설정] 화면이 표시됩니다.

3. [표지 크기]에서 전송장의 크기를 선택합니다.

4. [기본] 탭에서, 전송장의 스타일이나 용건 등을 지정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [종류] | 전송장의 종류를 선택합니다.
   [제목] | 전송장에 제목을 기재할 경우는 체크를 하고, 제목을 입력합니다(64문자 이내).
   [일자] | 전송장에 날짜를 기재할 경우는 체크를 하고, 기재 방법을 선택합니다. [형식 선택]:날짜 서식을 선택합니다. [임의 입력]:기재하는 날짜를 입력합니다(20문자 이내).
   [송부 매수] | 전송장에, 전송하는 팩스의 매수를 기재할 경우는 체크를 하고, 전송장을 포함한 매수를 지정합니다.
   [주석] | 전송처에 연락 사항이 있는 경우는, 연락 사항을 입력합니다(640문자 이내, 개행은 2문자 분량으로 환산).

5. [송부처] 탭에서, 전송처의 기재 방법을 [표준] 또는 [상세]에서 선택합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [표준] | 전송처를 특정하지 않는 정형문을 전송장에 기재할 경우는, 표준 문자를 선택합니다.
   [상세] | 전송처의 정보를 전송장에 기재할 경우는, 기재 방법을 지정합니다. 전송처에 존칭을 부가하고 싶은 경우는, [팩스 전송 팝업] 화면에서 전송처의 이름을 지정할 때에, 존칭을 붙이십시오.
   | [공동 이름 기재] | [팩스 전송 팝업] 화면의 [송부처 목록]에 추가된 전송처를 공동 이름으로 기재합니다.
   [송부처마다 변경] | 전송처 별로, 기재하는 정보를 변경합니다. [팩스 전송 팝업] 화면의 [송부처 목록]의 내용을 기재합니다. 100건까지 각각의 전송장을 작성할 수 있습니다.
   [설정 정보 기재] | [회사], [부서], [이름], [팩스번호]로 입력한 내용을 기재합니다(각 항목 80문자 이내). [팩스 전송 팝업] 화면의 [송부처 목록]에서 전송처가 추가되어 있는 경우에 선택할 수 있습니다. [불러오기]를 클릭하면, [팩스 전송 팝업] 화면의 [송부처 목록] 첫번째 줄의 정보가 반영됩니다.

6. [발신자] 탭에서, 발신자의 정보를 입력합니다(각 항목 80문자 이내).

7. 화상을 추가하고 싶은 경우는, [이미지] 탭에서 화상 파일을 지정합니다.

   - 회사 로고 마크나 지도 등의 화상을 전송장에 넣을 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일 형식은 BMP입니다.

   - [확대/축소]에서 화상의 배율을 지정합니다.

   - [X:][Y:]에서 화상을 추가할 위치를 지정합니다.

8. 전송장의 내용을 확인합니다.

   - [확인...]을 클릭하면, 레이아웃 이미지를 확대해서 확인할 수 있습니다.

   - [추가...]를 클릭하면, 설정을 저장해서, 다음부터 [표지 설정]에서 사용할 수 있습니다.

9. [확인]을 클릭합니다.

#### 통신을 시작하는 시각을 지정해서 전송하려면(타이머 전송)

# 시각을 지정해서 전송하기(타이머 전송)

- 타이머 전송에 대해
- 전송 방법

## 타이머 전송에 대해

타이머 전송은, 전송을 시작하는 시각을 설정해 두면, 지정한 시각에 자동으로 전송을 시작하는 기능입니다.

타이머 전송 기능으로, 아침 일찍이나 심야 등의 통신 요금 할인 시간대를 이용해서 팩스 전송을 예약해 두면, 통신 비용의 절감에 도움이 됩니다. 타이머 전송 기능에 의한 팩스 전송은 20건까지 예약할 수 있습니다.

#####

- 타이머 전송을 수행할 때는, 컴퓨터에 설정된 시각과 이 기기에 설정된 시각이 일치하고 있는지 확인하십시오. 이 기기의 현재 시각 보다 전송 시각이 앞으로 설정되어 있는 경우는, 다음날이 되고 나서 전송됩니다.

## 전송 방법

1. [팩스 전송 팝업] 화면에서 [팩스 모드 설정 상세...]를 클릭합니다.

   [팩스 모드 상세] 화면이 표시됩니다.

2. [타이머 전송]에 체크를 하고, [전송 시각]을 설정합니다.

   - [현재 시각 반영]을 클릭하면, 컴퓨터에 설정된 현재 시각이 [전송 시각]으로 반영됩니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

#### 친전 팩스를 전송하려면(친전 통신)

# 친전 팩스를 전송하기(친전 통신)

- 친전 통신에 대해
- 전송 방법

## 친전 통신에 대해

친전 통신은, 등록 번호나 암호가 필요한 박스(친전 박스)를 사용해서, 특정의 상대하고만 통신하는 기능입니다.

보안을 강화한 팩스 통신을 할 수 있습니다.

#####

- 전송처의 장치에 F코드 기능이 갖추어져 있어야 합니다.

- 친전 전송할 경우, 미리 전송처의 친전 박스의 박스 번호와, 친전 수신용의 통신 암호 확인이 필요합니다.

## 전송 방법

1. [팩스 전송 팝업] 화면에서 [팩스 모드 설정 상세...]를 클릭합니다.

   [팩스 모드 상세] 화면이 표시됩니다.

2. 전송처의 친전 박스를 지정합니다.

   - [SUB 주소]:전송처의 친전 박스의 박스 번호를 입력합니다.

   - [전송 ID]:전송처의 친전 박스의 통신 암호를 입력합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

#### 지사 등의 중계기를 경유해서 동보 송신하려면(중계 전달)

# 중계기를 지정해서 전송하기(중계 전달)

- 중계 전달에 대해
- 전송 방법

## 중계 전달에 대해

중계 전달은, 1통의 팩스를 중계기에 전송하면, 수신한 중계기가, 미리 등록한 수신처에 수신한 팩스를 전달하는 기능입니다.

중계기와 전달처를 지역별로 그룹화해서 준비해 두면, 모든 수신처에 동보 송신하는 것보다 전체 통신비를 줄일 수 있습니다. 원거리에 동보 송신하고 싶은 경우 등에 유효합니다.

#####

- 전송처의 장치(중계기)에 F코드 기능이 갖추어져 있어야 합니다.

- 중계 전달할 경우, 미리 중계기에 설정된 중계용 박스(중계 박스)의 박스 번호와 암호 확인이 필요합니다.

## 전송 방법

1. [팩스 전송 팝업] 화면에서 [팩스 모드 설정 상세...]를 클릭합니다.

   [팩스 모드 상세] 화면이 표시됩니다.

2. 전송처의 중계 박스를 지정합니다.

   - [SUB 주소]:전송처의 중계 박스의 박스 번호를 입력합니다.

   - [전송 ID]:전송처의 중계 박스의 중계 암호를 입력합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

#### 사용자 인증을 도입한 환경에서, 인증 정보를 넣어서 전송하려면

# 인증 정보를 넣어서 전송하기

- 인증 설정시의 전송에 대해
- 사용하기 위해서 필요한 작업
- 전송 방법

## 인증 설정시의 전송에 대해

사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 환경에서 PC-FAX를 전송할 경우는, 전송할 때에 인증 정보(사용자명과 암호)를 이 기기로 보내야 합니다. 이것에 의해, 이 기기를 거쳐서 PC-FAX를 전송할 수 있는 사용자를 한정하고, 제삼자의 부정 이용을 방지할 수 있습니다.

이 기기의 사용이 허가되지 않은 사용자의 전송 작업이나, 인증 정보가 없는 전송 작업을 이 기기가 수신하면, 자동으로 파기됩니다.

#####

- 인증 정보가 없는 전송 작업이란, 팩스 드라이버의 [속성] 화면의 [장치 정보] 탭에서, 사용자 인증/부문 관리가 올바르게 설정되어 있지 않은 상태에서 보내진 작업을 나타냅니다.

## 사용하기 위해서 필요한 작업

팩스 드라이버의 [장치 정보] 탭에서 사용자 인증/부문 관리가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.

1. 팩스 드라이버의 [속성] 화면을 표시합니다.

   - [속성] 화면의 표시 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

2. [장치 정보] 탭의 [장치 옵션]에서, 사용하시는 환경에 맞춰서, 사용자 인증/부문 관리가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.

   - 올바르게 설정되어 있지 않은 경우는, 일람에서 [인증] 또는 [부문 관리]를 선택하고, [설정값 변경]에서 각각의 설정값을 변경합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

## 전송 방법

1. [기본 설정] 탭의 [인증/부문 관리...]를 클릭합니다.

2. 사용자 인증을 수행하고 있는 경우는, [등록된 사용자]를 선택하고, 사용자명과 암호를 입력합니다.

   - 이 기기에서 공유 사용자(등록되지 않은 사용자)가 허가되어 있는 경우는, [일반 사용자]를 선택하여, 사용자명과 암호를 입력하지 않고 전송할 수 있습니다.

   - 외부의 인증 서버를 사용할 경우는, [사용자 인증 서버 설정...]을 클릭하여 인증 서버를 선택하십시오.

   - 항상 동일한 사용자명과 암호로 인쇄할 경우는, 미리 등록해두면, 입력하는 번거로움이 줄어듭니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3. 부문 관리를 수행하고 있는 경우는, 부서 이름과 암호를 입력합니다.

   - 항상 동일한 부서 이름과 암호로 전송할 경우는, 미리 등록해두면, 입력하는 번거로움이 줄어듭니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

4. [확인]을 클릭합니다.

   - 이 기기와 통신 가능한 경우는, [검증]을 클릭하면 입력한 인증 정보로 인증을 실시하여 인쇄 전에 인증 정보에 틀린 것이 없는지 확인할 수 있습니다.

5. 본체 장치에서 인증과 외부의 인증 서버에서 인증을 함께 사용하는 경우에 본체 장치에서 인증을 수행할 때는, [기타] 탭에서 [본체 장치 인증]에 체크를 합니다.

6. 전송을 실행합니다.

   인증 정보가 올바른 경우는 전송됩니다.