사용자 설명서

검색

홈소개전원을 ON/OFF 하기

# 전원을 ON/OFF 하기

- 전원에 대해
- 주전원 스위치를 ON으로 하기
- 주전원 스위치를 OFF로 하기
- Power 키를 조작하기(구입시의 상태로 사용하는 경우)

## 전원에 대해

이 기기에는, 본체 측면의 주전원 스위치와 제어판의 Power 키가 있습니다.

No. | 이름 | 설명
--- | --- | ---
1 | 주전원 스위치 | 이 기기의 주전원을 ON/OFF 하거나, 이 기기를 재기동할 때 조작합니다.
2 | Power 키 | 이 기기를 절전 상태로 전환할 때 조작합니다.소비 전력을 억제하여 절전 효과를 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기기에서 인쇄중에 주전원 스위치를 OFF로 하거나, Power 키를 누르지 마십시오.용지 걸림의 원인이 됩니다.

- 이 기기의 동작중에 주전원 스위치를 OFF로 하거나, Power 키를 누르면, 읽어 들이는 도중의 데이터나 통신중인 데이터, 대기 중인 작업은 삭제됩니다.

## 주전원 스위치를 ON으로 하기

주전원 스위치의 를 누릅니다.

Start가 오렌지색으로 점등되고, 기동 중을 나타내는 화면이 표시됩니다. Start가 파란색으로 점등되면, 이 기기를 사용할 수 있습니다.

## 주전원 스위치를 OFF로 하기

이 기기를 재기동할 때나, 장애가 발생했을 때에 주전원 스위치를 OFF로 합니다.

주전원 스위치의 를 누릅니다.

#####

- 이 기기를 재기동 할 때는, 주전원 스위치를 OFF로 하고, 10초 이상 경과하고 나서 ON으로 하십시오. 간격을 두지 않으면 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

## Power 키를 조작하기(구입시의 상태로 사용하는 경우)

Power 키는, 이 기기를 절전 상태로 전환할 때 조작합니다.

Power 키는, 수동으로 절전 모드로 전환할 수 있으므로, 절전키로 사용할 수 있습니다. 절전 모드에는 저전력 모드와 슬립 모드 2가지가 있습니다.

- Power 키를 눌렀을 때, 저전력 모드와 슬립 모드 중 어느 것으로 전환할지 선택 할 수 있습니다(초기값:[저-전력]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- Power 키를 부전원 OFF키로 사용하려면, Power 키의 설정 변경이 필요합니다(초기값:[절전]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

Power 키를 눌렀을 때, 이 기기의 절전 상태는 다음과 같습니다. Power 키는 누르는 시간에 따라, 이행하는 절전 상태가 다릅니다.

Power 키 | 이 기기의 상태 | LED 상태 | 설명
--- | --- | --- | ---
짧게 누르기 | 저전력 모드 (초기값) | 점멸: 파란색 | 터치 패널의 표시를 지우고, 소비 전력을 억제합니다. 터치 패널을 조작하거나, 데이터나 팩스를 수신하면, 일반 모드로 복귀합니다.
슬립 모드 | 점멸: 파란색 | 저전력 모드 보다 높은 절전 효과를 얻을 수 있습니다. 일반 모드로 복귀할 때까지의 시간은, 저전력 모드에서 복귀하는 것보다 길어집니다. 터치 패널을 조작하거나, 데이터나 팩스를 수신하면, 일반 모드로 복귀합니다.
길게 누르기 | 부전원 OFF | 점등: 오렌지색 | 절전 효과는 슬립 모드와 동일합니다. 부전원 OFF 상태일 때, 데이터나 팩스는 수신할 수 있지만, 원고의 읽어 들이기나 인쇄는 할 수 없습니다. 부전원 OFF 상태일 때 수신한 데이터나 팩스는, 일반 모드로 복귀하면 인쇄됩니다. 부전원 OFF 상태에서 이 기기를 일반 모드로 복귀시키려면, 한 번 더 Power 키를 누르십시오.

#####

- 대기시의 소비 전력을 억제해서 사용하고 싶은 경우, Power 키를 부전원 OFF키로써 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.