사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명전원/절전 설정
검색

# 전원/절전 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]

Power 키의 사용 방법이나, 절전 모드의 동작을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[저-전력 모드 설정] | 이 기기의 조작이 끝난 후, 저전력 모드가 자동으로 이행될 때까지의 시간을 변경합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[슬립 모드 설정] | 이 기기의 조작이 끝난 후, 슬립 모드가 자동으로 이행될 때까지의 시간을 변경합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[전원 키 설정] | 제어판의 Power 키를, 부전원 OFF 키로 사용할지, 절전키로 사용할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[절전 모드 전환] | 구입 시의 상태에서 사용하는 경우에, 제어판의 Power 키를 눌렀을 때에 전환하는 절전 모드의 종류를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[절전 모드 이행] | 절전 모드 중에, 이 기기가 팩스나 컴퓨터에서 인쇄 작업을 수신하였을 때, 인쇄 후 절전 모드로 전환할 타이밍을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[슬립모드의 소비전력] | 슬립 모드의 소비 전력을 억제할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[팩스/스캔시 절전] | 슬립 모드 또는 부전원 OFF 상태에서, 복사 모드 이외의 모드로 복귀할 때에, 절전을 우선할지 선택합니다. 팩스/스캔과 같이 인쇄를 수행하지 않는 모드로 복귀할 때는, 본체 내부의 정착 유닛의 온도 조절을 수행하지 않는 것으로, 소비 전력을 억제합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.