사용자 설명서

검색

홈자주하는 질문제어판

# 제어판

#### Q1. 이 기기의 조작음을 끌 수 있습니까?

A1. 터치 패널의 조작음을 끄거나, 음량을 조절할 수 있습니다.

Q1. 이 기기의 조작음을 끌 수 있습니까?

## 설정 방법

1. [유니버설 설정]을 탭하고, [음량 설정]를 선택합니다.

2. 키 조작음 등의 울림 여부를 설정하는 경우에는, [음출력 설정]을 선택하고, 각 소리의 울림 여부를 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [모든 소리] | 모든 소리의 울림 여부를 설정합니다.
   [조작 확인음 출력] | 제어판이나 터치 패널을 조작했을 때에, 소리의 울림 여부를 설정합니다.
   [정상 종료음 출력] | 조작이 정상적으로 종료될 때에, 소리의 울림 여부를 설정합니다.
   [준비 완료음] | 이 기기의 준비를 완료했을 때에, 소리의 울림 여부를 설정합니다.
   [주의음] | 부품 교환이 필요할 때나 오류가 발생했을 때에, 소리의 울림 여부를 설정합니다.

3. [확인]를 탭합니다.

4. 음량을 설정하는 항목을 선택합니다.

   - [음출력 설정]에서 [OFF]로 설정한 항목은, 음량을 설정할 수 없습니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [조작 확인음] | [입력 확인음] | 제어판이나 터치 패널의 키를 눌렀을 때의 음량을 설정합니다.음량은 [대][중][소]에서 선택합니다.
   [입력 무효음] | 제어판이나 터치 패널의 키를 눌렀지만 무효였을 때의 음량을 설정합니다.음량은 [대][중][소]에서 선택합니다.
   [기본음] | 전환이 회전되는 선택 항목에서, 초기값의 항목이 선택되었을 때의 음량을 설정합니다.음량은 [대][중][소]에서 선택합니다.
   [정상 종료음] | [조작 종료음] | 조작을 정상적으로 종료했을 때의 음량을 설정합니다.음량은 [대][중][소]에서 선택합니다.
   [통신 종료음] | 통신관련 조작을 정상적으로 종료했을 때의 음량을 설정합니다.음량은 [대][중][소]에서 선택합니다.
   [준비 완료음] | 이 기기의 준비를 종료했을 때의 음량을 설정합니다. 음량은 [대][중][소]에서 선택합니다.
   [주의음] | [약 주의음(Level1)] | 각 소모품 및 교환 부품의 교환 시기에 가까워지면, 터치 패널에 메시지가 표시되었을 때의 음량을 설정합니다. 음량은 [대][중][소]에서 선택합니다.
   [약 주의음(Level2)] | 잘못된 조작을 수행했을 때의 음량을 설정합니다.음량은 [대][중][소]에서 선택합니다.
   [약 주의음(Level3)] | 화면의 메시지나 설명서의 참조로 대응 가능한 오류가 발생했을 때의 음량을 설정합니다.음량은 [대][중][소]에서 선택합니다.
   [강주의음] | 토너 카트리지나 폐토너 박스의 설정 불량이나, 서비스 엔지니어 대응 레벨의 오류가 발생했을 때의 음량을 설정합니다.음량은 [대][중][소]에서 선택합니다.

5. 음량을 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

#### Q2. 사용자 인증이 설정되어 있는 것 같습니다만, 어떻게 하면 이 기기를 조작할 수 있습니까?

A2. 이 기기의 등록 사용자 여부를 관리자에게 확인하십시오.

등록 사용자라면, 관라자로부터 사용자명과 암호를 입수하고, 이 기기/프린터 드라이버/Web Connection/신체 인증 장치/IC카드 인증 장치 중 하나의 인증 방법으로 사용자 인증을 수행하여, 로그인하십시오.

등록 사용자가 아니면, 공유 사용자로 로그인하십시오.

Q2. 사용자 인증이 설정되어 있는 것 같습니다만, 어떻게 하면 이 기기를 조작할 수 있습니까?

## 설정 방법:이 기기에서 사용자 인증을 수행하는 경우

1. 이 기기에서 등록되어 있는 [사용자 명]과 [암호]를 입력하고, [로그인]을 탭합니다. 사용자 인증이 성공되면, 이 기기를 조작할 수 있습니다.

## 설정 방법:프린터 드라이버로 사용자 인증을 수행하는 경우

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [기본 설정] 탭의 [인증/부문 관리]를 클릭합니다.

4. [등록된 사용자]를 선택하고, 이 기기에 등록되어 있는 [사용자 이름]과 [암호]를 입력하고, [확인]을 클릭합니다.

5. [확인]을 클릭합니다.

6. [인쇄]를 클릭합니다.

   사용자 인증을 성공하면, 파일이 인쇄됩니다.

## 설정 방법:Web Connection으로 사용자 인증을 수행하는 경우

1. Web 브라우저를 기동하고, URL 필드에 이 기기의 IP주소를 입력해서 [Enter]를 누릅니다.

2. 이 기기에서 등록되어 있는 [사용자 명]과 [암호]를 입력하고, [로그인]을 클릭합니다. 사용자 인증이 성공되면, Web Connection을 조작할 수 있습니다.

## 설정 방법:신체 인증 장치/IC카드 인증 장치로 사용자 인증을 수행하는 경우

신체 인증/IC카드 인증에는, 다음과 같은 방법이 있습니다. 사용자 인증에 성공하면, 이 기기를 조작할 수 있습니다.

- [1 대 다 인증]
  인증 장치(지정맥 신체 인증 타입)에 손가락을 대면, 사용자 인증이 이루어집니다.

- [1 대 1 인증]
  사용자명을 입력하고 나서 인증 장치(지정맥 신체 인증 타입)에 손가락을 대면, 사용자 인증이 이루어집니다.

- [IC카드 인증]
  인증 장치(IC 카드 인증 타입)에 IC카드를 대면, 사용자 인증이 이루어집니다.

- [IC카드 인증＋암호 인증]
  인증 장치(IC 카드 인증 타입)에 IC카드를 대고 나서 암호를 입력하면, 사용자 인증이 이루어집니다.

#####

- 이 기기에 장착하고 있는 옵션의 인증 유닛과 이 기기의 설정에 따라서, 신체 인증/IC카드 인증의 방법이 다릅니다.

#### Q3. 제어판의 사용자 지정을 할 수 있습니까?

A3. 탑 메뉴에 표시할 기능이나, 제어판의 하드 키로 할당하는 기능을 설정하거나, 탑 메뉴의 테마를 변경할 수 있습니다.

Q3. 제어판의 사용자 지정을 할 수 있습니까?

## 설정 방법:탑 메뉴를 사용자 지정하기

1. [유틸리티]를 탭하고, [관리자 설정]을 선택합니다.

2. 암호를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

3. [시스템 설정]-[화면 사용자 설정]-[메인 메뉴 기본 설정]을 선택합니다.

4. 목적의 탑 메뉴 키를 선택합니다.

5. [사용 ON]을 선택하고, 목적의 기능을 선택하고 [확인]을 탭합니다.

   - 각 기능은 카테고리별로 계층으로 표시됩니다. 탑 메뉴에 표시하고 싶은 기능이 표시될 때까지, 기능을 선택하십시오.

6. [확인]을 탭합니다.

## 설정 방법:제어판의 하드 키를 사용자 지정하기

1. [유틸리티]를 탭하고, [관리자 설정]을 선택합니다.

2. 암호를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

3. [시스템 설정]-[등록 키 설정]-[하드 키]를 선택합니다.

4. 기능의 할당을 변경하고 싶은 키를 선택합니다.

5. 할당하고 싶은 기능을 선택하고, [확인]을 탭합니다.

## 설정 방법:슬라이드 메뉴에 할당하는 기능을 변경하기

1. [유틸리티]를 탭하고, [관리자 설정]을 선택합니다.

2. 암호를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

3. [시스템 설정]-[등록 키 설정]-[소프트 키]를 선택합니다.

4. 기능의 할당을 변경하고 싶은 키를 선택합니다.

5. 할당하고 싶은 기능을 선택하고, [확인]을 탭합니다.

## 설정 방법:탑 메뉴의 테마를 변경하기

1. [유틸리티]를 탭하고, [관리자 설정]을 선택합니다.

2. 암호를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

3. [시스템 설정]-[화면 사용자 설정]-[메인 메뉴 표시 설정]을 선택합니다.

4. 원하는 테마를 선택하고, [확인]을 탭합니다.

   - 화상을 이 기기에 등록해서, 탑 메뉴의 테마로써 사용할 수도 있습니다. 화상은 3개 파일까지 등록할 수 있습니다. 테마를 등록하는 경우에는, 등록하고 싶은 테마가 저장된 USB 메모리를 이 기기로 연결하고, [등록]을 탭합니다.

#####

탑 메뉴의 테마로써 등록할 수 있는 화상의 사양은, 다음과 같습니다.

- 파일 형식:PNG

- 파일 크기:1.5MB 이하

- 표시 크기:횡폭 1024 픽셀 이하, 종폭 768 픽셀 이하(원래 화상의 종횡비를 유지한 상태로, 횡폭 800 픽셀, 종폭 480 픽셀로 축소해서 등록됩니다.）