사용자 설명서

검색

홈문제 해결서버와 클라이언트 OS 비트 수가 다를 때

# 서버와 클라이언트 OS 비트 수가 다를 때

프린트 서버가 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2이고, 클라이언트 컴퓨터와 OS 비트 수가 다른 경우, 프린트 서버에 추가 드라이버가 올바르게 설치되지 않을 수 있습니다.

이 문제는 프린트 서버에 추가 드라이버를 설치할 때, 다른 비트 수의 OS 셋업 정보 파일(ntprint.inf)을 지정함으로써 해결할 수 있습니다.

여기에서는, 프린트 서버와 다른 컴퓨터에 있는 셋업 정보 파일을 지정해서, 추가 드라이버를 설치하는 방법을 설명합니다.

#####

- 미리, 프린트 서버와 다른 클라이언트 컴퓨터를 준비해서, 프린트 서버와 다른 비트 수의 OS를 설치하십시오.

- 프린트 서버 쪽에서, 클라이언트 컴퓨터의 시스템 드라이브를, 네트워크 드라이브로 할당합니다. 미리, 할당하는 드라이브를 공유하도록 설정할 필요가 있습니다.

여기에서는 예로써, 프린트 서버에 Windows Server 2008(32bit), 클라이언트 컴퓨터에 Windows Vista(64bit)를 설치한 경우의 조작에 대해 설명합니다.

1. 클라이언트 컴퓨터의 OS가 설치된 드라이브(보통은 C 드라이브)를 공유하도록 설정합니다.

2. 순서 1에서 공유한 클라이언트 컴퓨터의 드라이브(예:"C")를, 프린트 서버에서 네트워크 드라이브(예:"z")로 할당합니다.

3. 프린트 서버에 32bit OS용의 드라이버를 설치합니다.

4. 설치한 드라이버의 속성 화면을 엽니다.

5. [공유] 탭을 선택하고, [이 프린터 공유]를 체크합니다.

6. [추가 드라이버]를 클릭합니다.

   추가 드라이버 화면이 표시됩니다.

7. [프로세서] 열의 [x64]를 체크하고, [확인]을 클릭합니다.

8. 64bit OS용의 드라이버가 있는 폴더를 지정합니다.

   셋업 정보 파일을 요구하는 화면이 표시됩니다.

9. [찾아보기]를 클릭하고, 네트워크 드라이브를 할당한 클라이언트 컴퓨터에 있는, 셋업 정보 파일 [ntprint.inf]을 지정합니다.

   - 아래의 파일을 지정합니다.
     [z:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_xxx]
     위의 경로에서, "z"는 할당된 네트워크 드라이브입니다. 또한, 마지막의 "_xxx"는, 드라이버의 버전에 따라서 다릅니다.

   - 사용하는 클라이언트 컴퓨터에 따라서는, 셋업 정보 파일이 들어 있는 장소가 다를 수도 있습니다. [ntprint.inf]와 같은 계층에 [amd64]라고 하는 폴더가 존재하는 경우, 그 밑에 64bit OS용의 셋업 정보 파일을 지정하십시오. 또한, 32bit용 OS의 드라이버를 추가 설치할 경우는, [ntprint.inf]와 동일한 계층에 [i386]이라는 폴더가 있는 셋업 정보 파일을 지정하십시오.

10. [열기]를 클릭합니다.

    설치가 시작됩니다.

11. 설치가 완료되면, [닫기]를 클릭합니다.

    이것으로, 64bit OS용의 드라이버 추가 설치를 완료했습니다.