사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)

#### 원고의 배경을 강조하는 정도를 조정하려면([AE레벨 조정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [AE레벨 조정]

AE(Auto Exposure(자동노광)) 레벨을 조정합니다.

[상위 방향] 또는 [하위 방향]을 탭해서, 5단계로 조정합니다. 숫자가 클수록, 배경이 진해집니다.

초기값은 [2]입니다.

#### 인쇄가 시작되는 위치나 인쇄 화상의 불량을 조정하려면([프린터 조정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [프린터 조정]

인쇄 시작 위치나 인쇄 화상의 불량을 조정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄 위치:선단] | 용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 선단의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인쇄 위치:측단] | 용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 왼쪽 끝의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[양면 인쇄 위치:센터링] | 양면 인쇄의 뒷면을 인쇄할 때에, 용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 뒷면의 선단의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[양면 인쇄 위치:측단] | 양면 인쇄의 뒷면을 인쇄할 때, 용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 왼쪽 끝의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[프린터 선단 제거량] | 용지 선단의 제거량을 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.
[프린터 통지 방향 배율] | 용지 종류의 통지 방향 배율을 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.
[미디어 조정] | 용지 종류의 특성에 따라, 인쇄 화상의 불량(백색표시, 백색점, 얼룩)이 발생한 경우에, 용지의 종류별로 불량을 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 스테이플이나 펀치, 용지 접지 등의 위치를 조정하려면([피니셔 조정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [피니셔 조정]

스테이플이나 펀치, 용지 접지 등의 위치를 조정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[중앙 스테이플 위치 조정] | 중철했을 때의 스테이플 위치가 용지의 접은 자국과 맞지 않는 경우에, 접은 자국에 맞도록 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[반-접지 위치 조정] | 반-접지 했을 때의 접지 부분의 위치가 용지의 중앙이 아닌 경우에, 중앙이 되도록 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[제1 3단 접지 위치 조정] | 3단 접지했을 때의 접지 부분의 위치가 3등분이 되지 않는 경우에, 첫 번째의 접은 자국의 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[제2 3단 접지 위치 조정] | 3단 접지했을 때의 접지 부분의 위치가 3등분이 되지 않는 경우에, 두 번째의 접은 자국의 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[펀치 가로 위치 조정] | 펀치 구멍을 뚫었을 때의 펀치 구멍의 위치가 용지의 가로 방향으로 어긋나 있는 경우에, 펀치 구멍의 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[펀치 레지스트 루프량 조정] | 펀치 구멍을 뚫었을 때의 펀치 구멍의 위치가 용지의 끝과 평행이 되지 않는 경우, 평행이 되도록 용지의 기울기를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[용지 조정판 위치조정] | 배지된 용지가 어긋날 때에, 배지된 용지를 맞춘 정렬판의 폭을 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 인쇄 화상의 계조가 규칙적이 되도록 조정하려면([그러데이션 보정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [그러데이션 보정]

인쇄 화상의 계조가 불규칙한 경우에, 계조를 조정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[최대 농도 보정] | 인쇄 농도가 너무 진하거나 희미하는 등, 목적의 인쇄 결과를 얻을 수 없는 경우에 수행하십시오. 출력한 테스트 패턴에 부착한 토너량을 읽어 들여, 최적의 농도로 보정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[계조 보정] | 인쇄 화상의 농담이 부드럽게 재현되지 않는 경우에 수행하십시오. 출력한 테스트 패턴의 농담을 읽어 들여, 최적의 계조로 보정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[초기화] | [최대 농도 보정]과 [그러데이션 보정]의 보정값을 초기화합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 원고면 유리에서의 원고 읽어 들이기 범위를 조정하려면([스캐너 영역])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [스캐너 영역]

스캐너의 읽어 들이기 범위를 조정합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

#### ADF에서의 원고 읽어 들이기 범위를 조정하려면([ADF 조정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [ADF 조정]

ADF에서 화상 읽어 들이기에 관한 조정을 합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

#### 슬릿 유리의 오염의 검출과 청소의 설정을 하려면([분할선 검출 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [분할선 검출 설정]

슬릿 유리의 얼룩 검출 레벨이나, 슬릿 유리의 청소에 대해 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사전 검출 설정] | 슬릿 유리가 얼룩져 있을 때의 경고 표시와, 얼룩의 검출 레벨을 설정합니다.
| [예]/[안 함] | 슬릿 유리의 얼룩을 사전에 검출할지 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.
[경고 표시] | 터치 패널에 표시하는 경고의 종류를 선택합니다. [TYPE1]:터치 패널의 아이콘 표시 영역에 경고 아이콘을 표시합니다. [TYPE2]:터치 패널의 메시지 표시 영역에 경고 메시지를 표시합니다. [TYPE3]:터치 패널 전체에 경고 메시지를 표시합니다. [표시 OFF]:경고를 표시하지 않습니다. 초기값은 [TYPE1]입니다.
[검출 레벨] | 얼룩의 검출 레벨을 선택합니다. [저]:얼룩을 검출하기 어렵게 합니다. [보통]:보통의 레벨로 얼룩을 검출합니다. [고]:얼룩을 검출하기 쉽게 합니다. 초기값은 [보통]입니다.
[급지 클리닝 설정] | ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 슬릿 유리의 청소 여부를 선택합니다. 초기값은 [청소합니다.]입니다.

#### 등록되지 않은 전용지를 사용자 용지로 등록하려면([사용자 용지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [사용자 용지 설정]

[사용자 용지 1]~[사용자 용지 6]에, 전용지를 등록합니다. 평량이나 미디어 조정의 설정을 합니다.

자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

#### [원고외 제거]를 설정해서 복사할 때에, 원고 이외의 부분을 제거하는 방법을 설정하려면([제거 보정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [제거 보정]

[원고 외 영역 삭제]를 설정해서 원고 이외의 부분을 제거할 때의 동작이나, 제거 방법을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[원고외 제거 동작 설정] | [원고 외 영역 삭제]를 [ON]으로 설정해서 복사할 때에, 원고 이외의 부분을 제거하는 방법을 설정합니다.
| [제거 동작] | 원고의 배경 농도에 따라서 자동으로 최적의 방법을 선택해서 제거하거나, 미리 지정한 방법으로 제거할지 선택합니다. 초기값은 [지정]입니다.
[제거 방법] | [제거 동작]에서 [지정]을 선택한 경우에, 제거 방법을 선택합니다. [사각 제거]:원고의 바깥쪽을 제거해서 원고만 복사합니다. [구형 제거]:원고의 바깥쪽을 남긴 채로 복사합니다. 초기값은 [구형 제거]입니다.
[원고 농도] | 원고의 농도를 조정합니다.

#### PS 드라이버에서 인쇄 시에, 농도 보정을 수행하지 않고, PostScript의 사양에 준거한 상태에서 인쇄하려면([PS 디자이너 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [PS 디자이너 설정]

컴퓨터에서 PS 드라이버를 사용해서 인쇄할 때에, 농도 보정을 유효하게 할지 설정합니다.

[예]를 선택하면, 농도 보정을 무효로 하여, PostScript의 사양에 준거한 상태로 인쇄합니다.

[안함]을 선택하면, 농도 보정이 유효가 됩니다.

초기값은 [안함]입니다.

#### 드럼 유닛 주위의 결로를 제거하려면([드럼 건조])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [드럼 건조]

드럼의 주위의 결로를 제거합니다.

실내 온도가 급격하게 변화한 경우나 습도가 높을 때, 이 기기 내부의 드럼의 주위에 결로가 발생하여, 화상이 선명하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에, 드럼의 주위의 결로를 제거합니다.

Start를 누르면, 결로의 제거를 시작합니다.

#### 인쇄 시의 최대 농도를 미세 조정하려면([최대농도조정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [최대농도조정]

인쇄 시의 최대 농도를 미세 조정합니다.

인쇄 농도가 너무 진하거나 희미하는 등, 목적의 인쇄 결과를 얻을 수 없는 경우에 수행하십시오.

인쇄 농도 설정의 값이, 가장 진하게 설정되어 있을 때의 농도를 기준으로, 용지에 부착된 토너량을 조정함으로써, 인쇄 농도 설정 전체의 농도(토너량)가 미세 조정됩니다.

최대 농도 조정을 수행해도, 목적의 인쇄 농도 결과를 얻을 수 없는 경우는, 서비스 센터에 문의하십시오.