사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기 TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다

#### 이 기기에 IPv4 주소를 할당하려면([IPv4 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPv4 설정]

이 기기에 IP 주소(IPv4)를 할당합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IP확정 방법] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 이 기기의 IP 주소의 할당 방법을 선택합니다. 초기값은 [자동 취득]입니다.
| [직접 입력] | 이 기기에 고정 IP 주소를 할당합니다. IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이를 입력합니다.
[자동 취득] | DHCP 등에 의해 IP 주소를 자동으로 할당합니다. [자동 취득]을 누르면, 자동 취득 방법을 선택할 수 있습니다. [DHCP 설정]:초기값은 [ON]입니다. [BOOTP 설정]:초기값은 [OFF]입니다. [ARP/PING 설정]:초기값은 [ON]입니다. [AUTO IP설정]:초기값은 [ON]입니다.

#### 이 기기에 IPv6 주소를 할당하려면([IPv6 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPv6 설정]

이 기기에 IP 주소(IPv6)를 할당합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | IPv6 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[IPv6 자동 설정] | 이 기기의 IPv6 전역 주소를 자동 할당할지 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
| [사용 ON] | 라우터에서 통지되는 Prefix 길이와 이 기기의 MAC 주소부터, IPv6 전역 주소를 자동으로 할당합니다.
[사용 OFF] | IPv6 전역 주소를 수동으로 할당합니다. [전역 주소]:IPv6 전역 주소를 입력합니다. [게이트웨이 주소]:게이트웨이 주소를 입력합니다. [링크 로컬 주소]:이 기기의 MAC 주소에서 자동으로 설정된 링크 로컬 주소를 표시합니다.
[DHCPv6 설정] | DHCPv6에 의해 IPv6 전역 주소를 자동 할당할지 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.

#### 이 기기의 호스트명을 등록하려면([DNS 호스트])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [DNS 호스트]

DNS 서버를 사용하는 환경에서, 호스트명을 사용해서 이 기기에 연결하는 경우는, 이 기기의 호스트명을 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[DNS 호스트 이름] | 이 기기의 호스트 이름을 입력합니다(63문자 이내). 사용하는 DNS 서버가 Dynamic DNS 기능을 지원하지 않는 경우는, 이 기기의 호스트 이름을 DNS 서버에 등록할 필요가 있습니다.
[Dynamic DNS 설정] | Dynamic DNS 기능의 유효 여부를 선택합니다. 사용할 DNS 서버가 Dynamic DNS 기능을 지원하는 경우에 [유효]를 선택하면, 설정한 호스트명을 DNS 서버에 자동으로 등록하거나, 변경 내용을 자동으로 변경할 수 있습니다. 초기값은 [사용안함]입니다.

#### 이 기기가 연결한 도메인명을 등록하려면([DNS 도메인])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [DNS 도메인]

이 기기가 연결한 도메인명을 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[도메인명 자동 취득] | DHCP 등을 사용하는 경우에, 도메인명을 자동으로 취득할지 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[검색 도메인명 취득] | DHCP 등을 사용하는 경우에, 검색 도메인명을 자동으로 취득할지 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[DNS 기본 도메인 이름] | 기본 도메인명을 자동으로 취득하지 않는 경우는, 이 기기의 기본 도메인명을 입력합니다(호스트 이름을 포함해서 253바이트 이내).
[DNS 검색 도메인 이름 1]～[DNS 검색 도메인 이름 3] | 검색 도메인명을 자동으로 취득하지 않는 경우는, 등록하고 싶은 번호를 선택하여, 검색 도메인명을 입력합니다(251문자 이내).

#### 이 기기가 이용하는 DNS 서버의 주소(IPv4)를 등록하려면([DNS 서버 설정(IPv4)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [DNS 서버 설정(IPv4)]

이 기기에서 네트워크 상의 컴퓨터나 서버에 액세스할 때에, 호스트명에 의해 이름 해결을 수행하는 경우는, 사용하는 DNS 서버의 주소(IPv4)를 이 기기에 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[DNS 서버 자동 취득] | DNS 서버의 주소를 자동으로 취득할지 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[기본 DNS 서버] | 사용하는 DNS 서버(첫 번째)의 주소를 입력합니다.
[대체 DNS 서버 1]/[대체 DNS 서버 2] | 복수의 DNS 서버를 사용할 경우는, 등록하고 싶은 번호를 선택하여, DNS 서버(두 번째)의 주소를 입력합니다.

#### 이 기기가 이용하는 DNS 서버의 주소(IPv6)를 등록하려면([DNS 서버 설정(IPv6)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [DNS 서버 설정(IPv6)]

이 기기에서 네트워크 상의 컴퓨터나 서버에 액세스할 때에, 호스트명에 의해 이름 해결을 수행하는 경우는, 사용하는 DNS 서버의 주소(IPv6)를 이 기기에 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[DNS 서버 자동 취득] | DNS 서버의 주소를 자동으로 취득할지 선택합니다. DHCPv6를 사용하는 경우, DNS 서버의 주소를 자동으로 설정할 수 있습니다. 초기값은 [유효]입니다.
[기본 DNS 서버] | 사용하는 DNS 서버(첫 번째)의 주소를 입력합니다.
[대체 DNS 서버 1]/[대체 DNS 서버 2] | 복수의 DNS 서버를 사용할 경우는, 등록하고 싶은 번호를 선택하여, DNS 서버(두 번째)의 주소를 입력합니다.

#### LLMNR의 유효 여부를 설정하려면([LLMNR 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [LLMNR 설정]

LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)의 사용 여부를 선택합니다.

LLMNR을 사용하면, DNS 서버가 없는 환경에서도 이름 해결을 할 수 있습니다. Windows Vista 이후(Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R)의 컴퓨터에서 대응하고 있습니다. IPv6 환경에서, 이름 해결을 수행하고 싶은 경우 등에 편리합니다.

초기값은 [유효]입니다.

#### ping 명령을 전송해서 연결 확인하려면([PING 응답 확인])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [PING 응답 확인]

이 기기와 통신하는 기기에 대해서 ping을 전송하여, 올바르게 연결되어 있는지 확인하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[PING 전송 주소] | ping을 전송하는 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6b.:fe10:2f16"
[접속 확인 실행] | ping을 전송하여, 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

#### 네트워크 I/F를 증설할 경우에, 네트워크 I/F의 구성을 설정하려면([네트워크 I/F 구성])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [네트워크 I/F 구성]

네트워크 인터페이스를 증설해서 사용하는 경우, 네트워크 인터페이스의 구성을 설정합니다.

- [유선 만]:이 기기를 유선 LAN 환경만으로 사용할 경우에 선택합니다.

- [무선 만]:이 기기를 무선 LAN 환경만으로 사용할 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 무선 LAN으로 동작시킵니다.

- [유선+무선(보조 모드)]:이 기기를 유선 LAN 환경과 무선 LAN 환경 양쪽에서 사용할 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 무선 LAN으로 동작시킵니다.

- [유선+무선(기본 모드)]:이 기기를 유선 LAN 환경과 무선 LAN 환경 양쪽에서 사용할 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 무선 연결로 동작시킵니다.

- [유선+무선(Wi-Fi Direct)]:이 기기를 유선 LAN 환경과 무선 LAN 환경 양쪽에서 사용할 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 Wi-Fi Direct의 그룹 소유자로 동작시킵니다.

초기값은 [유선 만]입니다.

#####

- 이 기기에 옵션의 무선 LAN 접속 키트, 로컬 인터페이스 키트를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 이 기기를 무선 네트워크 환경에 연결하기 위한 설정을 하려면([무선 네트워크 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [무선 네트워크 설정]

이 기기를 무선 연결 또는 무선 LAN으로 사용할 때의 동작을 설정합니다.

[네트워크 I/F 구성]에서 [무선 만] 또는 [유선+무선(보조 모드)]을 선택한 경우는, 이 기기를 무선 LAN으로 동작시켜, 사용하는 액세스 포인트에 연결하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ErP에서 복귀] | 이 기기를 ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀시키는 방법을 선택합니다. [아니오]:ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀하지 않습니다. [매직 패킷 복귀]:이 기기가 매직 패킷을 수신했을 때에, ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀합니다. [ARP + 유니캐스트 통신 복귀]:이 기기가 유니캐스트 통신의 패킷을 수신했을 때에, ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀합니다. 초기값은 [매직 패킷 복귀]입니다.
[간이 설정 (WPS)] | 연결에 필요한 정보를 액세스 포인트에서 자동적으로 취득하기 위한 설정을 합니다. 액세스 포인트가 WPS 기능에 대응하고 있을 필요가 있습니다. [푸시 버튼 방식]:[푸시 버튼 방식]을 선택하고 나서 [설정 실행]을 탭하면, 액세스 포인트로의 연결을 시도합니다. 액세스 포인트로 WPS 설정용의 버튼을 누르면, SSID나 보안 등, 연결에 필요한 설정을 자동으로 수행합니다. [PIN 방식]:[PIN 방식]을 선택하고 나서 [설정 실행]을 탭하면, PIN 코드가 표시됩니다. 표시된 PIN 코드를 액세스 포인트로 입력하면, SSID나 보안 등, 연결에 필요한 설정을 자동으로 수행합니다. Windows 7 이후의 OS가 가동되는 컴퓨터가 필요합니다.
[수동 설정] | SSID나 암호화 방식 등, 연결에 필요한 설정 할목을 수동으로 설정합니다. [SSID]:이 기기가 연결할 무선 LAN 액세스 포인트의 SSID를 입력합니다(32문자 이내). [20/40MHz 자동 전환]:40MHz를 사용해서 고속 통신을 시도할 경우는 [사용 ON]을 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다. [인증 및 암호화 알고리즘]:인증 또는 암호화에 사용할 알고리즘을 선택합니다. [WEP]를 선택한 경우에는, [키 입력 방식]과 [WEP 키]를 설정합니다. 복수의 WEP 키를 설정할 경우에는, [사용자 키 설정]에서 사용할 WEP 키를 선택합니다. WEP 이외의 알고리즘을 선택한 경우에는, [키 입력 방식]과 [암호]를 설정합니다.
[연결 상태] | 이 기기가 연결하고 있는 액세스 포인트의 확인이나, 액세스 포인트의 전파 강도, 현재의 통신 속도 등을 확인할 수 있습니다.
[장치 설정] | 무선 네트워크 어댑터의 MAC 주소를 확인할 수 있습니다.

[네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(기본 모드)] 또는 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우는, 이 기기를 무선 LAN 액세스 포인트로 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ErP에서 복귀] | 이 기기를 ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀시키는 방법을 선택합니다. [아니오]:ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀하지 않습니다. [매직 패킷 복귀]:이 기기가 매직 패킷을 수신했을 때에, ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀합니다. [ARP + 유니캐스트 통신 복귀]:이 기기가 유니캐스트 통신의 패킷을 수신했을 때에, ErP 오토 파워 OFF 상태에서 복귀합니다. 초기값은 [매직 패킷 복귀]입니다.
[AP 모드 설정] | 이 기기를 무선 LAN 액세스 포인트로 사용하기 위한 설정을 수동으로 수행합니다. [SSID]:이 기기의 SSID를 입력합니다(32바이트 이내). [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(기본 모드)]을 선택한 경우는, 액세스 포인트의 SSID가 됩니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우는, Wi-Fi Direct 연결용 SSID가 됩니다. Wi-Fi Direct에 대응한 단말기의 Wi-Fi Direct(설정) 화면에는, 여기에서 설정한 SSID가 표시됩니다. Wi-Fi Direct(설정) 화면에서 SSID를 지정해서 이 기기에 연결할 수 없는 경우는, Wi-Fi(설정) 화면에서 [가상 SSID]를 지정해서 연결하십시오. [20/40MHz 자동 전환]:40MHz를 사용해서 고속 통신을 시도할 경우는 [사용 ON]을 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다. [인증 및 암호화 알고리즘]:인증 또는 암호화에 사용할 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [인증 및 암호화 없음]입니다. [인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP]를 선택한 경우는, [키 입력 방식]과 [WEP 키]를 설정합니다. 복수의 WEP 키를 설정하는 경우는, [사용자 키 설정]에서 사용하는 WEP 키를 선택합니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우, [WEP]는 선택할 수 없습니다. [인증 및 암호화 알고리즘]에서 [WEP], [인증 및 암호화 없음] 이외의 알고리즘을 선택한 경우는, [키 입력 방식]과 [암호]를 설정합니다. 또, [암호 자동 업데이트]에서 암호의 자동 갱신 여부를 설정합니다. 자동 갱신하는 경우는, 암호의 갱신 간격을 입력합니다.
[무선 채널] | 액세스 포인트가 사용하는 무선 채널을 설정합니다. [자동]을 선택하면, 다른 액세스 포인트가 사용하지 않는 채널을 검색해서 자동으로 할당합니다. 초기값은 [자동]입니다.
[ANY 연결] | ANY 연결의 허가 여부를 선택합니다. [금지]를 선택하면, 무선 LAN 쪽에서 액세스 포인트의 SSID를 자동 검출할 수 없게 됩니다. 초기값은 [허가]입니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(기본 모드)]을 선택한 경우만 표시됩니다.
[MAC 주소 필터] | 액세스 포인트에 연결할 수 있는 무선 LAN을 MAC 주소로 제한합니다. 액세스 포인트에 연결할 수 있는 무선 LAN의 MAC 주소를 입력합니다. 최대 16대의 기기의 MAC 주소를 등록할 수 있습니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(기본 모드)]을 선택한 경우만 표시됩니다.
[DHCP 서버 설정] | DHCP 서버 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다. 보통은, DHCP 서버의 설정이 필요합니다. [유효 설정]:DHCP 서버 기능의 유효 여부를 선택합니다. 초기값은 [무효]입니다. [IPv4 임대주소]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 범위를 설정합니다. [서브넷 마스크]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 서브넷 마스크를 입력합니다. [임대 기간]:DHCP 서버 기능을 유효로 하는 경우에, DHCP 서버가 임대하는 IPv4 주소의 임대 기간을 입력합니다.
[동시접속대수설정] | 액세스 포인트의 동시 연결대수를 입력합니다. 초기값은 [5]대입니다.
[신호 강도 설정] | 액세스 포인트의 전파 강도를 3단계(약, 중, 강)에서 선택합니다. 초기값은 [강]입니다.
[장치 설정] | 무선 네트워크 어댑터의 MAC 주소를 확인할 수 있습니다.
[연결된 기기 표시] | 액세스 포인트에 연결된 무선 LAN의 이름과 MAC 주소의 일람을 표시합니다.
[가상 SSID] | 자동 생성된 가상 SSID가 표시됩니다. Wi-Fi Direct에 미대응 단말기를 이 기기에 연결하는 경우에 이용합니다. Wi-Fi Direct에 미대응 단말기의 Wi-Fi(설정) 화면에는, 가상 SSID가 표시됩니다. 가상 SSID는, "DIRECT-XXXXXX"(XXXXXX는 랜덤 영숫자와[SSID]의 설정값의 조합)으로 표시됩니다. [네트워크 I/F 구성]에서 [유선+무선(Wi-Fi Direct)]을 선택한 경우에 표시됩니다.

#####

- Wi-Fi Direct를 사용한 연결 방법에 대해 자세한 내용은, 단말의 취급 설명서를 읽어주십시오.