사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기스캔해서 전송하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 자신에게 전송하고 싶다

#### 자신의 메일 주소로 전송하려면(E-mail 전송)

#### 사용자의 인증 환경에서, 자신의 메일 주소로 전송하려면(Scan to Me)

# 자신의 수신처로 전송하기(Scan to Me)

- Scan to Me에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 조작 순서

## Scan to Me에 대해

[등록된 전송지] 화면에 표시되어 있는 [Me]키를 선택하면, 자신의 메일 수신처로 E-mail을 전송할 수 있습니다. 사용자 인증을 도입하고 있는 이 기기에 로그인하면, [등록된 전송지] 화면에 [Me] 키가 표시됩니다. [Me]키에는, 로그인 한 사용자용의 메일 주소가 등록되어 있습니다. 자신의 메일 주소를 단축 수신처로 등록할 필요가 없어서, 편리합니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

사용자 등록 정보에 메일 주소를 등록합니다.

등록의 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 인증 서버로 Active Directory를 사용할 경우는, Active Directory에, 사용자의 메일 주소를 등록할 필요가 있습니다.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. 사용자 정보를 입력하고, 로그인합니다.

   - 로그인 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3. [팩스/스캔]을 탭합니다.

4. [Me]를 선택합니다.

5. 필요에 따라서, 스캔 전송의 옵션 설정을 합니다.

6. Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서, 전송 전에 [설정 확인]을 탭하고, 지정한 수신처나 설정 내용을 확인합니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기를 정지하고, 정지 중인 작업의 일람을 표시합니다. 원고 읽어 들이기를 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.

#### 자신의 컴퓨터의 공유 폴더에 전송하려면(SMB 전송)

#### Active Directory 인증 환경에서, 서버 상의 공유 폴더로 전송하려면(Scan to Home)

# 자신의 컴퓨터로 전송하기(Scan to Home)

- Scan to Home에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 조작 순서

## Scan to Home에 대해

이 기기에서 사용자 인증을 도입하고, 인증 서버로 Active Directory를 사용하는 경우, 이 기기에 로그인하면, [등록된 전송지] 화면에 [Home] 키를 표시합니다.

읽어 들인 원고 데이터를, 서버상의 공유 폴더나 자신의 컴퓨터 공유 폴더로 전송하고 싶을 때는, [Home] 키를 선택하면 전송할 수 있습니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

Scan to Home 기능을 유효하게 합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. 사용자 정보를 입력하고, 로그인합니다.

   - 로그인 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3. [팩스/스캔]을 탭합니다.

4. [Home]을 선택합니다.

5. 필요에 따라서, 스캔 전송의 옵션 설정을 합니다.

6. Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서, 전송 전에 [설정 확인]을 탭하고, 지정한 수신처나 설정 내용을 확인합니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기를 정지하고, 정지 중인 작업의 일람을 표시합니다. 원고 읽어 들이기를 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.

#### USB 메모리에 저장하려면

# 읽어 들인 원고 데이터를 USB 메모리에 저장하기

- 사용하기 위해 필요한 준비(관리자용)
- 조작 순서

## 사용하기 위해 필요한 준비(관리자용)

USB 메모리로 파일 저장을 허가합니다.

데이터 유출을 방지하기 위해, 초기 설정에서는 USB 메모리로 파일 저장을 금지하고 있습니다.

USB 메모리의 사용 환경 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자 인증을 도입하고 있는 경우에는, 등록 사용자별, 및 공유 사용자에게 USB 메모리로 파일 저장 허가 여부를 설정할 수 있습니다(초기값:[금지]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 사용자 인증을 도입하고, 박스 관리자로 로그인하고 있는 경우에는, 읽어 들인 원고 데이터를 USB 메모리로 저장할 수 없습니다.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. 이 기기에 USB 메모리를 연결합니다.

   #####

   - 이 기기의 기동 중에는, USB 메모리를 꽂거나 빼지 마십시오.

3. [스캔 문서를 외부 메모리에 저장합니다.]를 탭합니다.

   - 박스 모드에서 [시스템]-[외부 메모리]-[저장]을 탭해도 같은 조작을 할 수 있습니다.

4. 필요에 따라서, 저장 전의 옵션 설정을 합니다.

   - 옵션의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

5. Start를 누릅니다.

   저장이 시작됩니다.

6. 저장이 완료되면, 이 기기에서 USB 메모리를 분리합니다.

   저장한 파일을 컴퓨터에서 이용할 때는, 컴퓨터의 USB 포트에 USB 메모리를 연결하십시오.

#### TWAIN 대응의 컴퓨터 응용 프로그램에서 가져오려면(TWAIN 스캔)

#### Windows Vista 이후의 컴퓨터에 전송하려면(WS 스캔)

# 사내 사람에게 전송하고 싶다

#### 사내 사람의 메일 주소로 전송하려면(E-mail 전송)

#### 문서를 공유하기 위해, 이 기기의 박스에 저장하려면

#### 사내의 공유 폴더에 전송하려면(SMB 전송)

#### FTP 서버에 전송하려면(FTP 전송)

#### WebDAV 서버에 전송하려면(WebDAV 전송)

#### 스캔 서버를 사용해서 자동 전달하려면(Distributed Scan)

# 사외의 사람에게 전송하고 싶다

#### 사외 사람의 메일 주소로 전송하려면(E-mail 전송)

#### FTP 서버에 전송하려면(FTP 전송)

#### WebDAV 서버에 전송하려면(WebDAV 전송)

# 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다

### 컬러나 원고 크기 등의 기본적인 설정을 하고 싶다

#### 원고를 읽어 들일 컬러 모드를 선택하려면([컬러])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [컬러]

원고를 읽어 들일 때의 컬러 모드를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 컬러] | 원고의 색상에 맞춰서, 자동으로 [풀 컬러] 또는 [그레이 스케일]을 선택해서 읽어 들입니다.
[풀 컬러] | 원고의 색상에 관계없이, 풀 컬러로 읽어 들입니다. 흑백 이외의 색상을 사용한 원고나, 컬러 사진을 읽어 들일 때에 선택합니다.
[그레이 스케일] | 원고의 색상에 관계없이, 그레이 스케일로 읽어 들입니다. 흑백 사진 등, 하프톤이 많은 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[흑백] | 원고를, 백과 흑의 중간 색을 사용하지 않고, 백이나 흑 중에서 읽어 들입니다. 선화 등, 흑백의 경계가 확실한 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.

#####

- [자동 컬러]를 선택해서 읽어 들였는데도 불구하고, 원고의 색에 맞춰서 올바르게 읽어 들일 수 없는 경우는, 컬러 판정 레벨을 조정하십시오. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 읽어 들일 원고의 크기를 설정하려면([스캔 크기])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [스캔 크기]

읽어 들일 원고의 크기를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 원고의 크기에 맞춰서, 자동적으로 크기를 선택해서 읽어 들입니다.
[인치] | 인치계 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [인치]를 탭해서, 인치계의 정형 크기를 선택합니다.
[A계/B계] | A계/B계 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [A계/B계]를 탭해서, A계/B계 각각의 정형 크기를 선택합니다.
[기타] | 엽서(A6 Card)나, 인치계, A계/B계 크기 이외의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [기타]를 탭하면, 각 정형 크기를 선택할 수 있습니다.
[사진 크기] | 사진 또는 사진 전용 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [사진 크기]를 탭해서, 각 정형 크기를 선택합니다.
[비정형] | 비정형 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. 가로, 세로 각각의 수치를 입력합니다.

#### 원고를 읽어 들일 해상도를 설정하려면([해상도])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [해상도]

원고를 읽어 들일 때의 해상도를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[스캔 해상도] | 스캔 전송할 원고의 해상도를 선택합니다. E-mail 전송, SMB 전송, FTP 전송, WebDAV 전송, 박스 저장을 할 때는, 아래의 해상도로 읽어 들입니다. [200 200dpi]:보통의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [300 300dpi]:보통 원고를 더욱 높은 해상도로 읽어 들일 때에 선택합니다. [400 400dpi]:작은 문자나 그림 등이 그려진 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [600 600dpi]:원고를 파일로 변환했을 때에, 가장 파일 크기가 크게됩니다. 풀 컬러의 사진 등, 화질의 상세함을 요구하는 원고를 읽어 들일 때 등에 선택합니다.
[팩스 해상도] | 팩스 전송할 원고의 해상도를 선택합니다. 팩스 전송, 인터넷 팩스 전송, IP주소 팩스 전송을 할 때는, 아래의 해상도로 읽어 들입니다. [보통]:화질의 상세함을 요구하지 않는 원고를 읽어 들일 때나, 대량의 원고를 단시간에 전송하고 싶을 때 등에 선택합니다. [고 급]:보통의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [중고급]:작은 문자나 그림 등이 그려진 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [최고급]:화질의 상세함을 요구하는 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.

#####

- 더욱 정밀하게 읽어 들일수록 전송하는 정보량이 증가해서, 전송 시간이 길어집니다. E-mail 전송이나 인터넷 팩스 등, 전송 수단에 E-mail을 사용할 때는, 데이터 용량에 제한이 없는지를 확인하십시오.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일 형식을 설정하려면([파일 형식])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [파일 형식]

읽어 들인 원고 데이터를 저장할 파일 형식을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[파일 형식] | 저장하고 싶은 파일 형식을, 아래에서 선택합니다. [PDF]:대부분의 OS에서 표시할 수 있는 포맷으로, 파일에 암호를 설정하거나, 암호화 할 수 있습니다. 중요한 원고 데이터는, PDF 저장을 권장합니다. [PDF 압축]:보통의 PDF 형식 보다도 작은 파일 크기로 저장합니다. E-mail 전송 등, 파일 크기를 작게 하고 싶을 때 권장합니다. [TIFF]:범용도가 높은 화상 형식의 하나입니다. TIFF는, 1개의 파일에 복수 페이지를 가지고 있는 멀티 페이지에 대응하고 있습니다. [JPEG]:디지털 카메라에서 자주 사용하고 있는 파일의 저장 형식으로, 사진의 저장에 적합한 파일 형식입니다. JPEG는, 1개의 파일에 복수 페이지를 저장할 수 없습니다. [XPS]:Windows Vista부터 채용된 파일 형식입니다. [XPS 압축]:보통의 XPS 형식 보다도 작은 파일 크기로 저장합니다. [PPTX]:Microsoft Office 2007 이후의 PowerPoint에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다. [DOCX]:Microsoft Office 2007 이후의 Word에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다. [XLSX]:Microsoft Office 2007 이후의 Excel에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다.
[페이지 설정] | 원고가 복수 페이지일 때에, 파일의 페이지 단위를 선택합니다. [페이지 일괄 파일]:모든 페이지를 1개의 파일로 변환합니다. 단, [파일 형식]에서 [JPEG]를 선택했을 때는, [페이지 일괄 파일]을 선택할 수 없습니다. [페이지 분할]:E-mail 전송, SMB 전송, FTP 전송할 때에, 지정한 페이지 매수별로, 파일을 분할해서 전송하는 형식으로 할 수 있습니다. 예를 들면 "2"를 입력해서 10장의 원고를 읽어 들이면, 전송시에는 5개의 파일로 분할됩니다. 박스 저장 시에는, 지정한 페이지 매수를 기억해서 1개의 파일([페이지 일괄 파일] 상태)로 저장됩니다. 지정한 페이지 매수를 1개 파일로 변환합니다.
[E-Mail 첨부방법] | 수신처가 메일 주소이고, [페이지 설정]을 [페이지 분할]로 설정했을 때의, 첨부의 방법을 선택합니다. [모든 파일 일괄 첨부]:모든 파일을 한통의 E-mail로 첨부합니다. [E-Mail당 1파일]:파일별로 1통의 E-mail을 전송합니다.
[PDF 상세 설정] | 파일 형식으로 [PDF] 또는 [PDF 압축]을 선택했을 때에, PDF의 옵션 설정을 할 수 있습니다. 디지털 서명을 부가해서 파일의 작성자를 증명하거나, 파일을 암호화해서, 고도의 보안으로 강화할 수도 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 파일 형식으로 DOCX, XLSX를 지정하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 파일 형식의 XPS, 컴팩트 XPS, PPTX는 Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 원고의 양면을 읽어 들이려면([단면/양면])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [단면/양면]

원고를 읽어 들일 면을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[단면] | 원고의 단면을 읽어 들입니다.
[양면] | 원고의 양면을 읽어 들입니다.
[표지+양면] | 원고의 최초 페이지만 단면을 읽어 들이고, 나머지 페이지는 양면을 읽어 들입니다.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경하려면([문서명/건명/기타])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [문서명/건명/기타]

읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경합니다.

E-mail을 전송하는 경우는, E-mail의 제목과 본문의 지정이나, 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[문서명] | 필요에 따라서, 읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경합니다.
[제목] | 필요에 따라서, E-mail의 제목을 변경합니다. 제목의 정형문을 등록한 경우는, 등록하고 있는 제목에서 선택할 수도 있습니다.
[From] | 필요에 따라서, 발신자의 메일 주소를 변경합니다. 보통은, 관리자의 메일 주소를 발신자의 주소로써 전송합니다. 사용자 인증을 도입하고 있는 경우에는, 로그인한 사용자의 메일 주소를 전송 메일 주소로써 사용합니다.
[본문] | 필요에 따라서, E-mail의 본문을 입력합니다. 본문의 정형문을 등록한 경우는, 등록하고 있는 본문에서 선택할 수도 있습니다.

#####

- E-mail의 제목과 본문의 정형문을 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 파일명의 초기값을 변경할 수 있습니다. 기능의 이니셜 부여 여부의 설정이나, 장치명 대신 임의의 문자열을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 사용자에 대해서, E-mail 전송의 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 허가할지 선택할 수 있습니다([허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### E-mail의 전송처별로, 제목과 본문을 변경하려면([문서명/건명/기타])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [문서명/건명/기타]

읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경합니다.

E-mail을 전송하는 경우는, E-mail의 제목과 본문의 지정이나, 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[문서명] | 필요에 따라서, 읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경합니다.
[제목] | 필요에 따라서, E-mail의 제목을 변경합니다. 제목의 정형문을 등록한 경우는, 등록하고 있는 제목에서 선택할 수도 있습니다.
[From] | 필요에 따라서, 발신자의 메일 주소를 변경합니다. 보통은, 관리자의 메일 주소를 발신자의 주소로써 전송합니다. 사용자 인증을 도입하고 있는 경우에는, 로그인한 사용자의 메일 주소를 전송 메일 주소로써 사용합니다.
[본문] | 필요에 따라서, E-mail의 본문을 입력합니다. 본문의 정형문을 등록한 경우는, 등록하고 있는 본문에서 선택할 수도 있습니다.

#####

- E-mail의 제목과 본문의 정형문을 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 파일명의 초기값을 변경할 수 있습니다. 기능의 이니셜 부여 여부의 설정이나, 장치명 대신 임의의 문자열을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 사용자에 대해서, E-mail 전송의 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 허가할지 선택할 수 있습니다([허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 여러 가지 원고에 맞춘 설정을 하고 싶다

#### 다른 크기의 원고를 종합해서 ADF로 읽어 들이려면([혼합 원고])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [혼합 원고]

크기가 다른 복수 페이지의 원고라도, ADF를 사용함으로써, 원고별로 크기를 검지해서 읽어 들입니다. 읽어 들일 원고의 폭이 같을 때는, [동일 폭]을 선택합니다. 폭이 다른 원고일 때는, [다른 폭]을 선택합니다.

#### 보통지 보다 얇은 용지의 원고를 ADF로 읽어 들이려면([얇은 용지 원고])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [얇은 용지 원고]

보통지보다 얇은 원고를 읽어 들일 때에, ADF의 원고를 반송하는 속도를 늦춰서, 원고를 말려들기 어렵게 합니다.

#### 접지 흔적이 있는 원고를 ADF로 읽어 들이려면([Z-접지 원고])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [Z-접지 원고]

접지 흔적이 있는 원고라도, 원고 크기를 정확하게 검지합니다.

#### 원고면 유리에 놓을 수 없는 긴 원고를 읽어 들이려면([배너 원고(긴원고)])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [배너 원고(긴원고)]

정형 크기(11 17 또는 A3)보다도 통지 방향이 긴 원고를 놓을 때에 선택합니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 원고를 놓는 방향을 지정하려면([이미지 이동])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [이미지 이동]

놓은 원고의 방향을 지정합니다.

#### 상단 제본의 양면 원고를 읽어 들일 때, 화상의 상하가 반전되지 않고, 올바르게 표시되도록 하려면([제본 위치])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [제본 위치]

양면의 원고를 읽어 들일 때에, 제본 여백의 위치가 반대로 되지 않도록, 원고의 제본 여백 위치를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 원고의 제본 여백이 자동으로 설정됩니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽에 제본 여백을 설정합니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 여백을 설정합니다.
[좌측 제본] | 원고의 좌측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
[상단 제본] | 원고의 위쪽에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.

#### ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들이려면([먼지 감소 모드])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [먼지 감소 모드]

ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들입니다.

보통과 비교해서, 원고의 읽어 들이기 시간이 길어집니다.

#### 백지 페이지를 건너뛰려면([빈 페이지 제거])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [빈 페이지 제거]

ADF에 놓은 원고에 백지 페이지가 포함되어 있을 경우, 백지 페이지를, 스캔 대상에서 제외합니다.

백지 페이지가 포함되어 있는 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. 백지로써 검출된 원고는, 원고 매수로써 카운트되지 않습니다.

#####

- [빈 페이지 제거]를 설정해서 읽어 들였는데도 불구하고, 백지 페이지가 올바르게 검출되지 않을 경우는, 백지 페이지를 검출하는 정도를 조정하십시오. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- [빈 페이지 제거]는 용지 크기를 확정할 수 없는 기능([배너 원고(긴원고)], [Z-접지 원고], [혼합 원고])과는 동시에 사용할 수 없습니다.

- 팩스 전송 또는 네트워크 팩스 전송을 하는 경우, 전송 시에 자동으로 [혼합 원고]가 설정되므로, [빈 페이지 제거]의 설정은 해제됩니다.

#### 책이나 카탈로그의 좌우 페이지를 분할해서 읽어 들이려면([책 원고])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [책 원고]

책이나 카탈로그 등의 펼친 원고를, 좌우 페이지 각각으로 분할하거나, 펼친 그대로 읽어 들일 수 있습니다. 책이나 카탈로그 등은 원고면 유리에 놓고 ADF를 연 채로 읽어 들입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 책 원고를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[출력 방법] | 펼친 원고의 읽어 들이는 방법을 선택합니다. [좌우 양면]:펼친 원고를 그대로 읽어 들입니다. [분할]:펼친 원고를 페이지 순서로, 좌우 1페이지 씩 분할해서 읽어 들입니다. [앞 표지]:표지와, 좌우로 분할된 펼친 원고를, 원고의 순서대로 읽어 들입니다(표지, 펼친 원고의 순서로 읽어 들입니다). [앞/뒤 표지]:표지/뒤표지와, 좌우로 분할된 펼친 원고를 원고의 순서대로 읽어 들입니다(표지, 뒷표지, 펼친 원고의 순서로 읽어 들입니다).
[제본 방향] | [출력 방법]에서 [분할], [앞 표지], [앞/뒤 표지] 중 하나를 선택했을 때에, 읽어 들일 펼친 원고의 제본 방향을 선택합니다. 좌측으로 철한 펼친 원고는 [좌측 제본], 우측으로 철한 펼친 원고는 [우측 제본]을 선택합니다. 제본 방향의 설정을 틀린 경우, 펼친 원고의 좌우 페이지 순서가 반대로 되므로 주의하십시오.
[테두리 제거] | 원고의 두께에 의해 원고 커버를 확실하게 닫을 수 없을 때에 생기는 주위의 그림자를 제거합니다. 원고 주위 4변을 같은 폭으로 제거하는 것 뿐만 아니라, 변별로 다른 폭이라도 제거할 수 있습니다. [테두리 전체]:원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거할 때에 선택합니다. [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. [상단]/[하단]/[좌측]/[우측]:원고의 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 때에 선택합니다. [테두리 전체]의 체크를 해제하고, 변([상단][하단][좌측][우측])을 선택하고, [삭제량]에서, 인치 영역의 경우는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 변마다 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 제거하지 않을 경우에는, [삭제함]의 설정을 해제합니다.
[중앙 제거] | 원고의 두께에 의해 원고 커버를 확실하게 닫을 수 없을 때에 생기는 중앙 부분의 그림자를 제거합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또한 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

#### 대량의 원고를, 하나의 작업으로 읽어 들이려면([분할 스캔])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [분할 스캔]

원고의 매수가 많고, 한 번에 ADF에 올릴 수 없는 경우에도, 원고를 몇 번으로 나누어서 읽어 들이고, 하나의 작업으로 취급할 수 있습니다.

ADF와 원고면 유리를 번갈아 나누어 사용해서, 원고를 읽어 들일 수도 있습니다.

#####

- 분할 스캔의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 화질이나 농도를 조정하고 싶다

#### 원고의 내용에 적합한 화질로 자동 조정하려면([원고 품질])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [화질/농도]
      - [원고 품질]

원고의 기재 내용에 적합한 설정을 선택해서, 최적의 화질로 읽어 들입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[문자] | 문자가 많은 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 테두리를 샤프하게 재현해서, 읽기 쉬운 화상으로 합니다.
[문자/사진-인쇄 사진] | 문자와 사진으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 테두리는 샤프하게 재현하고, 사진은 매끄럽게 재현합니다. 팜플렛이나 카탈로그 등, 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[문자/사진-인화지 사진] | 문자와 사진으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 테두리는 샤프하게 재현하고, 사진은 매끄럽게 재현합니다. 사진의 부분이, 인화지에 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[사진-인쇄 사진] | 사진만으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 팜플렛이나 카탈로그 등, 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[사진-인화지 사진] | 사진만으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 인화지에 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[점-행렬 원고] | 문자가 많은 원고에서, 가는 문자나, 농도가 연한 문자의 경우에, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 농도를 진하게 재현해서, 읽기 쉬운 문자로 합니다.
[복사 원고] | 복사나 프린터로 출력한, 농도가 균일한 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다.

#### 원고를 읽어 들일 농도를 조정하려면([농도])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [화질/농도]
      - [농도]

원고에 맞춰서 농도를 조정해서 읽어 들입니다.

#### 원고의 배경 농도를 조정해서 읽어 들이려면([배경 조정])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [화질/농도]
      - [배경 조정]

신문지나 재생지로 된 원고 등, 배경에 색이 있는 원고나, 뒷면이 비치는 얇은 원고의 배경 농도를 조정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[배경 제거] | 얇은 용지로 된 양면의 원고나, 배경에 색이 있는 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. [블리드 제거]:뒷면이 비쳐서 보이는 양면의 원고 등, 뒷면이 보이기 싫을 때에 선택합니다. [변색 보정]:지도 등, 배경에 색이 있는 원고를 사용할 때에 선택합니다.
[배경 조정 레벨] | 배경에 색이 있는 원고의, 배경 색의 농도를 조정합니다. [자동]을 선택하면, 배경 색의 농도를 자동으로 판별해서, 최적의 배경 농도로 읽어 들입니다.

### 스탬프나 페이지 번호를 추가하고 싶다

#### 일자/시각을 추가하려면([일자/시각])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [일자/시각]

인자할 위치나 표기 방법을 선택하여, 원고를 읽어 들인 일자나 시각을 추가합니다. 모든 페이지에 추가하거나, 선두 페이지에만 추가할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 일자/시각을 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[일자 형식] | 인자할 날짜의 표기 방법을 선택합니다.
[시간 종류] | 인자할 시각의 표기 방법을 선택합니다. 시각을 인자하지 않을 경우에는, [아니오]를 선택합니다.
[인쇄페이지] | 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 페이지 번호를 추가하려면([페이지 번호])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [페이지 번호]

인자할 위치나 표기 방법을 선택하여, 페이지 번호나 장 번호를 추가합니다. 페이지 번호나 장 번호는, 모든 페이지에 추가됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 페이지 번호를 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[페이지 종류] | 인자할 페이지 번호의 표기 방법을 선택합니다.
[페이지 번호 인쇄 시작] | 첫 번째 페이지에 인자할 페이지 번호의, 시작 번호를 키패드로 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 예를 들면, 원고의 세 번째부터 페이지 번호를 인자하고 싶은 경우에는, "-1"이라고 입력합니다. 원고의 첫 번째를 "-1", 두 번째를 "0"이라고 카운트하여, 세 번째 원고를 "1"이라고 카운트합니다. [페이지 번호 인쇄 시작]은, 카운트가 1이후의 페이지 번호를 인자합니다. "2"를 입력하면, 원고의 첫 번째부터 순서대로 "2, 3"이라고 인자합니다. "-"는, [*]를 탭할 때마다 +와 -를 전환합니다.
[챕터 번호 인쇄 시작] | 장 구성이 있는 원고에서, 2장째 이후부터 장 번호를 인자하고 싶을 때에 키패드로 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 장 번호는, [페이지 종류]에서 [챕터 페이지]를 선택했을 때만 설정할 수 있습니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 스탬프를 추가하려면([스탬프])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [스탬프]

선두 페이지 또는 모든 페이지에, "회람"이나 "복제 엄금"등의 문자를 추가합니다. 추가할 문자는, 등록된 정형 스탬프나, 임의로 등록한 스탬프에서 선택할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 스탬프를 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[스탬프 종류] | 인자할 스탬프를 선택합니다.
[인쇄페이지] | 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 크기나 색을 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 머리말/꼬리말에 정보를 추가하려면([머리말/꼬리말])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [머리말/꼬리말]

지정한 페이지 상하의 여백 부분(머리말/꼬리말)에, 일자나 시각을 비롯하여, 임의의 문자를 추가합니다. 머리말/꼬리말에 추가할 정보는, 미리 이 기기에 등록할 필요가 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 머리말/꼬리말을 인자할 때에 [ON]을 선택합니다.
[머리말/꼬리말 호출] | 인자할 머리말/꼬리말을 선택합니다. 미리 등록된 머리말/꼬리말에서 선택합니다.
[확인/일시 변경] | 필요에 따라서, [머리말/꼬리말 호출]에서 선택한 프로그램의 내용을 확인 또는 일시적으로 변경합니다. [머리말 설정]:머리말로 인자할 내용을 변경합니다. [꼬리말 설정]:꼬리말로 인자할 내용을 변경합니다. [인쇄페이지]:인자할 페이지의 범위를 변경합니다. [문자 상세]:인자할 문자의 크기나 서체, 색을 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#####

- 머리말/꼬리말에 추가할 정보의 등록 방법에 대해 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 기타 옵션 설정

#### 원고의 끝 부분(가장자리)에 있는 문자나 그림자를 제거해서 읽어 들이려면([테두리 제거])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [테두리 제거]

원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거합니다. 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 테두리 삭제를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[테두리 전체] | 원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거할 때에 선택합니다. [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[상단]/[하단]/[좌측]/[우측] | 원고의 각 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 때에 선택합니다. [테두리 전체]의 체크를 제외하고, 변([상단][하단][좌측][우측])을 선택하고, [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 변 별로 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 제거하지 않을 경우에는, [삭제함]의 설정을 해제합니다.

#### 문자 등의 경계를 선명하게 하려면([선명도])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [선명도]

화상의 테두리 부분을 강조해서, 읽기 쉽게 합니다. 화상의, 들쑥날쑥한 윤곽을 매끄럽게 하거나, 흐릿한 윤곽을 선명하게 합니다.

#### 원고 데이터에 파일링 번호를 부가하려면([파일링 번호 박스])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [파일링 번호 박스]

파일링 번호 박스는, 저장한 원고 데이터에 대해 작업 단위나 페이지 단위로 파일링 번호를 부가해서 관리하는 기능을 가진 박스입니다.

파일링 번호 박스를 선택함으로써, 원고에 파일링 번호를 부가해서 전송합니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- 파일링 번호 박스는, 미리 등록이 필요합니다. 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 전송과 동시에, 이 기기에서 인쇄하려면([동시인쇄])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [동시인쇄]

스캔 전송이나 팩스 전송과 동시에, 인쇄할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 전송과 동시에 인쇄할 때에 [ON]을 선택합니다.
[부수] | 필요에 따라서, 인쇄할 부수를 입력합니다.
[단면/양면] | 양면 인쇄할 때는, [양면]을 선택합니다.
[스테이플] | 용지를 스테이플로 철할 때에, 제본 위치를 선택합니다. [모서리]:용지의 코너 1군데(좌상 혹은 우상)를 스테이플로 철하고 배지합니다. [2 위치]:용지의 2군데(위, 좌, 우)를 스테이플로 철해서 배지합니다. [위치 지정]:제본 위치를 선택합니다. 제본 위치를 [자동]으로 설정하면, 제본 위치를 자동적으로 결정합니다.

#### 전송한 원고 데이터의 저장처를, E-mail로 통지하려면([URL 통지처 설정])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [URL 통지처 설정]

SMB 전송, FTP 전송 WebDAV 전송, 박스 저장의 종료 후에, 원고 데이터의 저장처를 기재한 E-mail을, 지정 메일 주소로 보냅니다.

#### E-mail을 암호화하려면([메일 암호화])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [메일 암호화]

S/MIME를 사용할 경우에, 이 기기에서 전송할 E-mail을 암호화합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### E-mail에 디지털 서명을 부가하려면([디지털 서명])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [디지털 서명]

S/MIME를 사용할 경우에, 이 기기에서 전송하는 E-mail에 디지털 서명을 추가합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- [ON] 또는 [OFF]중의 한 상태에서 변경할 수 없는 경우는, 관리자에 의해 항상 서명하기나 서명하지 않기가 설정되어 있습니다.