사용자 설명서

검색

홈인쇄인쇄물 철하기

# 인쇄물 철하기

- 스테이플로 철하기(스테이플:)
- 펀치 구멍내기(펀치 홀:)
- 용지를 중철하기(중철:)
- 용지를 접기(중철:)
- 소책자처럼 인쇄하기(소책자)
- 배지 위치의 트레이를 지정하기(배지 트레이:)

## 스테이플로 철하기([스테이플:])

인쇄한 용지를 1부씩 스테이플(모서리 또는 2점)로 철하여 배지합니다. 기획서 등, 1권의 자료로 완성하고 싶을 경우에 편리합니다.

[레이아웃/피니싱]의 [스테이플:]에 체크를 합니다. 아울러, 스테이플 수와 제본 위치를 지정합니다.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 옵션의 피니셔가 필요합니다.

- 스테이플로 철하는 위치는, [레이아웃/피니싱]의 [제본 방향:]에서 지정합니다.

## 펀치 구멍내기([펀치 홀:])

인쇄한 용지에 파일링용의 펀치 구멍(철 구멍)을 내서 배지합니다. 파일 등으로 자료를 정리하고 싶은 경우에 편리합니다.

[레이아웃/피니싱]의 [펀치 홀:]에 체크를 합니다.더불어, 펀치 구멍의 수와 위치를 지정합니다.

#####

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

- 펀치 구멍을 낼 위치는, [레이아웃/피니싱]의 [제본 방향:]에서 지정합니다.

## 용지를 중철하기([중철:])

인쇄한 용지를, 중철해서 배지합니다.

[레이아웃/피니싱]의 [중철:]에서 [중앙 스테이플 & 접지]를 선택합니다.

페이지의 중앙에서 철하므로, 페이지 분할된 원고 데이터를 이용하거나, [레이아웃/피니싱]의 [인쇄 종류:]에서 [소책자]를 조합해서 사용합니다.

#####

- 중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

## 용지를 접기([중철:])

인쇄한 용지를 접지 가공해서 배지합니다.

반-접지

3단 접지

[레이아웃/피니싱]의 [중철:]에서 접지 방법을 선택합니다.

페이지 단위로 접지 가공하는 경우는, [페이지 접지 설정:]에서 한번에 접지 가공하는 페이지 수를 지정합니다.

#####

- 반-접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 3단 접기 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 원고의 페이지 수가 이 기기의 접지 가능 매수보다 많을 경우는, 접지 가공할 수 없습니다.

## 소책자처럼 인쇄하기([소책자])

소책자의 형태가 되도록, 원고 데이터의 순서를 정렬하여, 펼쳐서 양면 인쇄합니다. 인쇄 후, 용지를 반으로 접으면, 책과 같은 페이지순서로 정리됩니다.

[레이아웃/피니싱]의 [인쇄 종류:]에서 [소책자]를 선택합니다.

#####

- [레이아웃/피니싱]의 [중철:]을 조합하면, 용지의 중앙에서 2단 접지로 하거나, 용지의 중앙 두 군데를 스테이플로 철해서, 책자와 같이 마감할 수 있습니다.

- [레이아웃/피니싱]의 [장]을 조합하면, 지정한 페이지를 표면에 배치할 수 있습니다.

#####

- 중철에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. 접지에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 배지 위치의 트레이를 지정하기([배지 트레이:])

[급지 트레이/배지 트레이]의 [배지 트레이:]에서, 배지처의 트레이를 선택합니다.