사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명파일 송신 (SMB)
검색

# 파일 송신 (SMB)

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [직접 입력]
    - [파일 송신 (SMB)]

읽어 들인 원고 데이터를 네트워크 상의 컴퓨터의 공유 폴더에 전송할 때에, 수신처로 할 컴퓨터명(호스트명) 또는 IP 주소를 입력합니다.

복수의 수신처를 지정할 때는, [다음 전송지]를 탭해서, 수신처를 추가할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[호스트명] | 수신처로 할 컴퓨터명(호스트명) 또는 IP 주소를 입력합니다(253바이트 이내). 컴퓨터명(호스트명)의 입력 예:"HOME-PC" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[접속 확인 실행] | [호스트명]에서 입력한 호스트명의 존재 여부를 확인합니다.
[호스트명 검색] | [호스트명]에 적용하는 호스트명을 검색해서 찾습니다. 호스트명을 검색하려면, 그룹명을 지정할 필요가 있습니다. [그룹명]:초기 상태에서는, 자신의 소속 그룹명이 표시됩니다. 그룹명을 변경하는 경우는, [변경]을 탭하여, 그룹명을 입력합니다(15문자 이내). 그룹명을 입력 후, 검색 조건을 지정하고, [검색]을 탭합니다. [호스트명]:검색하는 호스트명을 입력합니다(15문자 이내). 호스트명을 입력 후, 검색 조건을 지정하고, [검색]을 탭합니다.
[파일 경로] | [호스트명]에 입력한 컴퓨터의 공유 폴더명을 입력합니다(255바이트 이내). 일반적으로는, 공유명이라고 불리고 있습니다. 입력 예:"scan" 공유 폴더내의 폴더를 지정하고 싶을 때는, 폴더명 사이에 "\"를 입력합니다. 입력 예:"scan\document"
[사용자 명] | [파일 경로]에 입력한 폴더의 액세스 권한을 가진 사용자명을 입력합니다(64문자 이내). 입력 예:"public user"
[암호] | [사용자 명]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다.
[참조] | 터치 패널에서, 파일을 전송하고 싶은 컴퓨터를 찾아서, 공유 폴더를 선택합니다. 인증 화면이 표시되면, 선택한 폴더의 액세스 권한을 가진 사용자명과 암호를 입력합니다. 인증 후는, [호스트명]이나 [파일 경로] 등이 자동으로 입력됩니다. 아래의 경우, 올바르게 참조할 수 없을 가능성이 있습니다. 이 기기가 연결되어 있는 네트워크(서브넷) 상에, 512를 넘는 워크 그룹 및 컴퓨터가 존재하는 경우, 올바르게 참조할 수 없을 가능성이 있습니다. IPv6 환경에서는, 참조할 수 없습니다.
[인증 확인] | 전송을 실행하기 전에 전송처에 인증을 수행할 때에 선택합니다. [] 또는 [다음 전송지]를 탭하면, 인증이 실시됩니다. [인증 확인]은 다음의 경우에 표시됩니다. 단일 로그온 환경을 구축하여, 이 기기가 Active Directory의 도메인에 연결하고 있다 이 기기의 사용자 인증의 인증 정보(로그인명과 암호)를 SMB 수신처의 인증 정보(호스트명과 암호)로 인용하도록 설정하고 있다. IC 카드 인증으로 로그인 후, 이 기기에 인증 정보가 유지되고 있지 않다