사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명팩스 설정
검색

# 팩스 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]

팩스 기능이나 네트워크 팩스 기능에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[발신자/팩스 ID등록] | 팩스를 전송할 때에, 발신자 정보로 인자하는 이 기기의 이름이나 회사명(발신자명)과, 팩스 번호를 등록합니다.
[발신자/수신 정보] | 전송할 팩스에 인자할 발신자 정보의 인자 방법을 설정합니다. 또한, 이 기기에서 수신한 팩스에 수신 정보(수신 일시, 수신 번호)의 인자 여부를 선택합니다.
[회선 파라미터 설정] | 전화 회선의 종류(다이얼링 방식)나, 팩스의 수신 방식 등, 이 기기로 팩스 기능을 사용하기 위한 환경을 설정합니다.
[송/수신 설정] | 이 기기에서 수신한 팩스의 인쇄 방법이나, 폴링 송신 시의 파일 취급을 설정합니다.
[기능 설정] | 팩스의 여러 가지 송수신 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.
[PBX CN 설정] | 이 기기를 구내 회선(PBX) 환경에 연결해서 사용하기 위한 설정을 합니다.
[기록 출력 설정] | 팩스 관련 보고서의 인쇄 조건을 설정합니다.
[팩스 설정 목록] | 팩스 관련된 설정값을 기재한 목록을 인쇄합니다.
[네트워크 팩스 설정] | 인터넷 팩스나 IP 주소 팩스의 사용 환경의 설정, 전송 데이터의 압축 형식의 초기값을 변경합니다.
[팩스 인쇄 화질 설정] | 수신한 팩스를 인쇄할 때에, 수신한 팩스의 해상도에 따라서, 화질과 속도 중 우선할 것을 선택합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.