사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 IEEE802.1 x인증 설정
검색

# IEEE802.1 x인증 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [IEEE802.1 x인증 설정]

IEEE802.1X 인증의 수행 여부를 선택합니다. IEEE802.1X 인증을 수행하는 경우는, 인증 상태의 확인이나 증명서의 검증 항목을 설정합니다.

IEEE802.1x 인증을 이용하면, 관리자가 허가한 기기만 LAN 환경에 연결할 수 있습니다. 인증되지 않은 기기는, 네트워크에 연결 자체가 허가되지 않으므로, 강고한 보안을 확보할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | IEEE802.1X 인증의 수행 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[인증 상태] | 이 기기의 IEEE802.1x 인증의 상태를 표시합니다.
[설정치 초기화] | 현재의 설정치를 초기화합니다.
[증명서 검증 강도 설정] | 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.