사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 FTP 서버 설정
검색

# FTP 서버 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [FTP 설정]
        - [FTP 서버 설정]

이 기기의 FTP 서버 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

이 기기를 FTP 서버로 사용하면, FTP 클라이언트로 동작하는 응용 프로그램과 이 기기를 연계할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기의 FTP 서버 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[데이터 연결 금지 명령] | 이 기기의 FTP 서버 기능을 사용할 때에, FTP 클라이언트에서 수신을 거부하는 명령을 선택합니다. FTP 클라이언트에서 이 기기에 대해, PORT/EPRT 명령 또는 PASV/EPSV 명령이 전송되었을 때, 수신 거부를 할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 초기값은 [허가]입니다.
[PORT 명령 보안 강화] | FTP bounce attack에 대해, 이 기기의 보안을 유효하게 할지 선택합니다. [데이터 연결 금지 명령][PORT/EPRT]를 선택한 경우는 설정할 수 없습니다. FTP 클라이언트에서 PORT/EPRT 명령이 전송되었을 때에, 다음의 조건이 양쪽을 만족하는 경우만, 데이터 연결을 확립합니다. 1024 미만인 포트 번호가 지정되지 않음 명령으로 지정된 IP 주소가, 제어 연결을 확립했을 때에 지정된 IP 주소와 동일 초기값은 [유효]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.