사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명제본 여백
검색

# 제본 여백

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [레이아웃]
      - [제본 여백]

용지의 제본 방향을 선택하고, 제본 방향의 제본 여백량을 조정해서 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 제본 여백을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[제본 방향] | 용지의 철 방향을 선택합니다. [자동]:철 방향이 자동으로 설정됩니다. 파일의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽에 제본 여백을 설정합니다. 파일의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 여백을 설정합니다. [좌측 제본]:용지의 좌측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [우측 제본]:용지의 우측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [상단 제본]:용지의 위쪽에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다.
[여백 폭] | 제본 여백의 양을 1/16인치~3/4인치(0.1mm~20.0mm)의 범위에서 조정합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서 조정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[원고 설정 방향] | 놓은 원고의 방향을 지정합니다. 용지의 앞면과 뒷면이 상하 반대로 되지 않도록, 원고와 동일한 제본 방향으로 복사합니다.