사용자 설명서

검색

홈복사복사한 용지를 철하기

# 복사한 용지를 철하기

- 스테이플로 철하기(스테이플)
- 펀치 구멍내기(펀치)
- 접지/중철하기(접지/제본)
- 부 단위로 배지하기(그룹/분류)
- 페이지나 부 단위로 구분해서 배지하기(오프셋)
- 소책자처럼 복사하기(소책자)
- 용지에 제본 여백을 만들기(제본 여백)

## 스테이플로 철하기([스테이플])

복사한 용지를 1부씩 스테이플(모서리 또는 2점)로 철하여 배지합니다. 기획서 등, 1권의 자료로 완성하고 싶을 경우에 편리합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 옵션의 피니셔가 필요합니다.

## 펀치 구멍내기([펀치])

복사한 용지에, 파일링용의 펀치 구멍(철 구멍)을 내고나서 배지합니다. 바인더 등으로 자료를 정리하고 싶은 경우에 편리합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

## 접지/중철하기([접지/제본])

복사한 용지를, 접지나 중철해서 배지합니다.

반-접지에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3단 접지에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

중철에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 반-접지/중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 3단 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

## 부 단위로 배지하기([그룹/분류])

복수의 부수를 복사할 때, 배지할 순서를 분류 또는 그룹으로 할지 선택합니다.

분류는, "12345", "12345", "12345"처럼 1부씩 구별해서 배지하는 것에 비해서, 그룹은, "111", "222", "333", "444", "555"처럼 페이지별로 구별해서 배지합니다.

분류 기능과 오프셋 기능을 조합시키면, 부 단위로 배지 위치를 어긋나게 할 수 있으므로, 배포용의 자료를 간단하게 만들 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- [자동]을 선택하면, 1부당 인쇄 매수에 따라서, 자동으로 분류와 그룹이 전환됩니다. 1부당 인쇄 매수가 1매인 경우는 그룹에, 2매 이상인 경우는 분류로 자동 설정하여 배지합니다.

## 페이지나 부 단위로 구분해서 배지하기([오프셋])

복수의 부수를 복사할 때에 부수 또는 페이지 단위로 배지 위치를 이동해서 구분을 알 수 있도록 배지합니다.

분류 기능과 구분 기능을 조합하면 부 단위로 배지 위치를 이동할 수 있습니다. 배포용 자료를 복사할 때에 편리합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 소책자처럼 복사하기([소책자])

소책자의 형태가 되도록, 원고 데이터의 순서를 정렬하여, 펼쳐서 양면 복사합니다. 제본 위치를 지정하거나, 표지/뒤표지를 삽입하거나 할 수도 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 반-접지/중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

## 용지에 제본 여백을 만들기([제본 여백])

복사한 용지를 철하기 위한 제본 여백(여백)을 만들어서 인쇄합니다. 제본 방향을 선택하고, 제본 방향의 제본 여백량을 조정합니다.

제본 여백을 크게해서, 화상의 위치가 몰려서 어긋난 경우에는, 화상을 상하좌우로 이동해서, 원래의 위치로 되돌려서 복사할 수 있습니다. 용지를 파일링할 때에, 화상의 위치를 조정할 수 있어서 편리합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 스테이플이나 펀치의 위치와 제본 여백의 위치가 다른 경우에는, 스테이플이나 펀치 위치가 우선됩니다.

- 제본 여백의 설정에 의해 화상이 잘리는 경우는, 배율을 축소하여 복사하십시오.