사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 SNMP 설정
검색

# SNMP 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SNMP 설정]

SNMP(Simple Network Management Protocol)를 사용해서, 이 기기의 정보의 취득이나 감시를 하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | SNMP의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v1/v2c(IP)] | SNMP v1 또는 SNMP v2의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v3(IP)] | SNMP v3의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v1(IPX)] | IPX 환경에서 사용하는 경우에, SNMP v1의 사용 여부를 설정합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[UDP 포트 번호] | 필요에 따라서, UDP 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [161]입니다.
[SNMP v1/v2c 설정] | [SNMP v1/v2c 설정]을 눌러서, SNMP v1/v2c에 관한 설정을 합니다. [Read Community Name 설정]:읽기 전용의 커뮤니티명을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [public]입니다. [Write 설정]:읽기/쓰기의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다. [Write Community Name 설정]:[Write 설정]에서 [유효]를 선택한 경우, 읽기/쓰기 가능한 커뮤니티명을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [private]입니다.
[SNMP v3설정] | [SNMP v3설정]을 눌러서, SNMP v3에 관한 설정을 합니다. [콘텍스트 이름 설정]:콘텍스트 이름을 입력합니다(63문자 이내). [Discovery 사용자 허가]:검출용 사용자의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다. [Discovery 사용자명 설정]:[Discovery 사용자 허가]에서 [사용 ON]을 선택한 경우, 검출용 사용자명을 입력합니다. 초기값은 [public]입니다. [Read 사용자명 설정]:읽기 전용의 사용자명을 입력합니다(32문자 이내). 초기값은 [initial]입니다. [보안 레벨]:읽기 전용 사용자의, 보안 레벨을 선택합니다. 초기값은 [auth-password/privpassword]입니다. [Write 사용자명 설정]:읽기/쓰기 가능 사용자의 사용자명을 입력합니다(32문자 이내). 초기값은 [restrict]입니다. [보안 레벨]:읽기/쓰기 가능 사용자의, 보안 레벨을 사용합니다. 초기값은 [auth-password/privpassword]입니다. [암호 설정]:읽기 전용 사용자와 읽기/쓰기 가능 사용자의, 인증 암호와 프라이버시 암호를 입력합니다. [암호화 알고리즘]:암호화 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [DES]입니다. [인증 알고리즘]:인증 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [MD5]입니다.
[TRAP 허가 설정] | SNMP의 TRAP 기능을 사용한 이 기기의 상태의 통지를 허가할지 선택합니다. 초기값은 [허가]입니다.
[인증 실패시의 TRAP 설정] | 인증 실패 시에 TRAP 전송의 수행 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 안함]입니다.