사용자 설명서

검색

홈자주하는 질문스캔

# 스캔

#### Q1. 스캔한 화상의 파일 형식에는 어떠한 것이 있습니까?

A1. 저장할 수 있는 형식은, TIFF, JPEG, PDF, 컴팩트 PDF, XPS, 컴팩트 XPS, PPTX, DOCX, XLSX입니다.

TIFF, JPEG로 저장한 화상은, 일반의 화상 열람 소프트로 볼 수 있습니다.

PDF, 컴팩트 PDF로 저장한 화상을 보려면, Adobe Reader의 설치가 필요합니다. Adobe Reader는, Adobe의 사이트에서, 무상으로 다운로드할 수 있습니다.

XPS, 컴팩트 XPS로 저장한 화상을 보려면, XPS Viewer의 설치가 필요합니다. XPS Viewer는, 컴퓨터에, Microsoft .NET Framework3.0 이후가 들어가 있으면, 자동적으로 설치되어 있습니다.

Microsoft .NET Framework는, Microsoft의 사이트에서, 무상으로 다운로드할 수 있습니다.

PPTX로 저장한 화상을 보려면, Microsoft Power Point 2007 이후의 설치가 필요합니다.

DOCX로 저장한 화상을 보려면, Microsoft Word 2007 이후의 설치가 필요합니다.

XLSX로 저장한 화상을 보려면, Microsoft Excel 2007 이후의 설치가 필요합니다.

#####

- 파일 형식으로 DOCX, XLSX를 지정하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 파일 형식 XPS, 컴팩트 PDF, PPTX는, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착하는 경우, 옵션의 하드디스크 장착도 필요합니다.

#### Q2. USB 케이블로 네트워크에 연결해서, 스캔 기능을 사용할 수 있습니까?

A2. USB 케이블에 의한 네트워크 연결에서는, 스캔 기능은 사용할 수 없습니다. 네트워크로의 연결은 LAN 케이블을 사용하십시오.

단, 이 기기의 USB 포트에 USB 메모리를 연결해서, USB 메모리에 스캔 데이터를 저장할 수는 있습니다. USB 메모리에 스캔 데이터를 저장하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

#### Q3. 방화벽의 설정을 오프로 하지 않고 스캔한 데이터를 자신의 컴퓨터로 전송할 수 있습니까?

A3. 방화벽의 예외 설정으로 이 기기를 등록하십시오.

Q3. 방화벽의 설정을 오프로 하지 않고 스캔한 데이터를 자신의 컴퓨터로 전송할 수 있습니까?

## 설정 방법:Windows Vista로 설정하기

1. [Windows 방화벽 설정] 윈도우를 엽니다.

   - 시작 메뉴에서 [제어판]-[Windows 방화벽]을 클릭합니다.
     [제어판]이 클래식 보기로 되어있는 경우는, [Windows 방화벽]을 더블클릭합니다.

2. [예외] 탭의 [파일 및 프린터 공유]를 체크하고, [확인]을 클릭합니다.

## 설정 방법:Windows 7/8/8.1로 설정하기

1. 방화벽의 윈도우를 엽니다.

   - Windows 7의 경우에는, 시작 메뉴에서 [제어판]-[시스템 및 보안]-[방화벽 상태 확인]을 클릭합니다.
     [제어판]이 클래식 표시로 되어있는 경우는, [Windows 방화벽]을 클릭합니다.

   - Windows 8의 경우는, 시작 화면을 오른쪽 클릭하고, [앱 모두 보기]-[제어판]-[시스템 및 보안]- [방화벽 상태 확인]을 클릭합니다.

   - Windows 8.1의 경우는, 시작 화면에서 []를 클릭하고, [제어판]-[시스템 및 보안]-[방화벽 상태 확인]을 클릭합니다.

2. [고급 설정]을 클릭합니다.

3. [인바운드 규칙]을 선택하고, [새 규칙]을 클릭합니다.

4. [포트]를 선택하고, [다음]을 클릭합니다.

5. 프로토콜을 선택하고, [특정 로컬 포트]에 포트 번호를 입력하고, [다음]을 클릭합니다.

6. [연결 허용]이 선택되어 있는 것을 확인하고, [다음]을 클릭합니다.

7. 이 기기를 사용하는 환경에 맞춰서 프로파일을 체크하고, [다음]을 클릭합니다.

8. 방화벽의 이름과 설명을 입력하고, [마침]을 클릭합니다.

9. 설정한 방화벽명이 [인바운드 규칙]에 표시되어 있는지를 확인합니다.

#### Q4. FTP 전송 기능으로 데이터를 전송지로 보낼 수 없습니다.

A4. 이 기기의 FTP 수신처 설정과 FTP 서버 측의 설정을 확인하십시오.

아래와 같은 점을 확인하십시오.

- 수신처 등록의 [호스트 주소]는, FTP 서버 측의 주소가 올바르게 등록되어 있습니까?

- 수신처 등록의 [파일 경로]는 올바르게 등록되어 있습니까?

- 폴더를 지정하지 않은 경우:"/(슬래시)"를 입력하기.

- 폴더를 지정하는 경우:"/(슬래시)"없이, 폴더명만 입력하기.

- (예)FTP 서버의 주소가 "ftp.xxxxxxxx.co.jp"이고, "scan" 폴더로 데이터를 전송하는 경우
  호스트 주소:ftp.xxxxxxxx.co.jp
  파일 경로:scan

- 수신처 등록의 [사용자 ID]나 [암호]는 올바르게 등록되어 있습니까.

- 파일명에 콜론":"이 들어가 있지 않습니까.

상기를 확인해도 문제가 해결되지 않는 경우에는, 관리자에게 확인하십시오.

#### Q5. 자주 사용하는 전송지를 등록할 수 있습니까?

A5. 자주 사용하는 전송지는 단축 수신처로 등록할 수 있습니다.

또한, 복수의 단축 수신처를 함께, 1개의 그룹 수신처로써 등록할 수도 있습니다.

단축 수신처나 그룹 수신처를 등록해 두면, 단축 수신처 키나, 그룹 수신처 키를 탭하는 것만으로, 수신처를 사용할 수 있습니다.

#####

- 단축 수신처는 2000건까지 등록할 수 있습니다. 옵션의 하드디스크를 장착하고 있지 않은 경우, 단축 수신처로 등록할 수 있는 건수는 1000건까지 입니다.

- 그룹 수신처는 100건까지 등록할 수 있습니다.

- 그룹 수신처를 등록하려면, 미리 단축 수신처를 등록해 둘 필요가 있습니다.

Q5. 자주 사용하는 전송지를 등록할 수 있습니까?

## 설정 방법:단축 수신처를 등록하기

1. [유틸리티]를 탭하고, [수신지/박스 등록]을 선택합니다.

2. [스캐너/팩스 수신지 등록]-[단축 주소(공유)]를 선택합니다.

3. 등록할 수신처의 종류를 선택하고, [신규 등록]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [E-Mail 전송] | E-mail의 전송지를 등록합니다.
   [박스 저장] | 박스 저장의 수신처를 등록합니다. 미리 박스 등록을 해 둘 필요가 있습니다. 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.
   [파일 전송(SMB)] | 파일을 전송할 컴퓨터를 등록합니다.
   [파일 전송(FTP)] | 파일을 전송할 FTP 서버를 등록합니다.
   [파일 전송(WebDAV)] | 파일을 전송할 WebDAV 서버를 등록합니다.

4. 각 항목을 설정하고, [확인]을 탭합니다.

   공통의 설정 항목 | 설명
   --- | ---
   [등록 번호] | 단축 수신처의 등록 번호를 키패드로 입력할 수 있습니다. 입력하지 않는 경우에는, 비어 있는 가장 작은 번호가 등록됩니다.
   [등록 이름] | 단축 수신처의 등록명을 입력합니다. 24문자까지 입력할 수 있습니다.
   [분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다. 24문자까지 입력할 수 있습니다. 입력해 두면, 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
   [검색 문자] | 검색 문자를 선택합니다. 여기에서 선택한 검색 문자에 따라서, 팩스/스캔 모드의 메인 화면에서 검색 문자별로 수신처가 표시됩니다. 자주 사용하는 수신처의 경우에는 [상용]을 동시에 지정하면, 검색성이 좋아집니다.

   [E-Mail 전송]의 설정 항목 | 설명
   --- | ---
   [E-Mail 주소] | 전송지의 E-mail 주소를 입력합니다.

   [박스 저장]의 설정 항목 | 설명
   --- | ---
   [박스] | 저장처의 박스를 1개 선택합니다.

   [파일 전송(SMB)]의 설정 항목 | 설명
   --- | ---
   [사용자 ID] | 전송지의 컴퓨터의 공유 폴더로 액세스 권한을 가진 사용자 ID를 입력합니다.
   [암호] | 전송지의 컴퓨터의 공유 폴더로 액세스 권한을 가진 암호를 입력합니다.
   [호스트 주소] | 전송지의 컴퓨터의 호스트 주소를 호스트명/IPv4 주소/IPv6 주소 중 하나의 방식으로 입력합니다. IPv6 주소를 사용하는 경우에는, 다이렉트 호스팅을 [사용 ON]으로 설정하십시오.
   [파일 경로] | 공유 폴더의 이름을 입력합니다.

   [파일 전송(FTP)]의 설정 항목 | 설명
   --- | ---
   [호스트 주소] | 전송지의 FTP 서버의 호스트 주소를 호스트명/IPv4 주소/IPv6 주소 중 하나의 방식으로 입력합니다. 호스트명을 입력하는 경우에는 미리 DNS 설정이 올바른지 아닌지를 확인하십시오.
   [파일 경로] | 전송지의 파일 경로를 입력합니다.
   [사용자 ID] | 전송지의 FTP 서버로 로그인 하기 위한 사용자 ID를 입력합니다.
   [암호] | 전송지의 FTP 서버로 로그인 하기 위한 암호를 입력합니다.
   [anonymous] | FTP 서버로 로그인 시에 사용자 ID를 필요로 하지 않는 경우에는, [ON]을 탭합니다.
   [PASV 모드] | PASV 모드의 ON/OFF를 선택합니다.
   [프럭시] | 프록시 서버의 사용 여부를 선택합니다.
   [포트 번호] | 포트 번호를 입력합니다.

   [파일 전송(WebDAV)]의 설정 항목 | 설명
   --- | ---
   [사용자 ID] | 전송지의 WebDAV 서버로 로그인 하기 위한 사용자 ID를 입력합니다.
   [암호] | 전송지의 WebDAV 서버로 로그인 하기 위한 암호를 입력합니다.
   [호스트 주소] | 전송지의 WebDAV 서버의 호스트 주소를 호스트명/IPv4 주소/IPv6 주소 중 하나의 방식으로 입력합니다. 호스트명을 입력하는 경우에는 미리 DNS 설정이 올바른지 아닌지를 확인하십시오.
   [파일 경로] | 전송지의 파일 경로를 입력합니다.
   [프럭시] | 프록시 서버의 사용 여부를 선택합니다.
   [SSL 설정] | SSL의 사용 여부를 선택합니다.
   [포트 번호] | 포트 번호를 입력합니다.

#####

- 단축 수신처 등록의 상세에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

## 설정 방법:그룹 수신처를 등록하기

1. [유틸리티]를 탭하고 [수신지/박스 등록]을 선택합니다.

2. [스캐너/팩스 수신지 등록]-[그룹 수신지]를 선택합니다.

3. [신규 등록]을 탭합니다.

4. 그룹 수신처의 각 항목을 설정하고, [확인]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [등록 이름] | 그룹 수신처의 등록명을 입력합니다. 24문자까지 입력할 수 있습니다.
   [분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다. 24문자까지 입력할 수 있습니다. 입력해 두면, 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
   [검색 문자] | 검색 문자를 선택합니다. 여기에서 선택한 검색 문자에 따라서, 팩스/스캔 모드의 메인 화면에서 검색 문자별로 그룹 수신처가 표시됩니다. 자주 사용하는 그룹의 경우에는 [상용]을 동시에 지정하면, 검색성이 좋아집니다.
   [수신지] | 미리 등록된 단축 수신처에서, 그룹 수신처로 등록할 수신처를 선택합니다. 500건까지 선택할 수 있습니다.
   [설정 내용] | 그룹 수신처로 등록한 단축 수신처의 일람을 확인할 수 있습니다.

#### Q6. 작은 문자나 사진을 선명하게 전송하는 방법이 있습니까?

A6. 원고를 읽어 들일 때에 해상도(차등)를 설정하는 방법과, 원고의 내용에 맞춰서 화질을 지정하는 방법이 있습니다.

Q6. 작은 문자나 사진을 선명하게 전송하는 방법이 있습니까?

## 조작 방법:해상도를 설정하는 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 선택합니다.

3. [해상도]를 선택하고, 목적의 해상도를 선택합니다.

   - 수치가 높을수록, 화상이 매끄럽게 됩니다.

4. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

   - Start를 누르기 전에 미리보기(초기값:등록 키 4)를 누르면, 피니싱 상태를 터치 패널상에서 확인할 수 있습니다. 피니싱을 확인하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 방법:원고의 내용에 맞춘 화질을 지정하는 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 선택합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고 [원고 품질]을 선택하고, 읽어 들일 원고의 내용에 맞는 화질을 선택합니다.

4. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

   - Start를 누르기 전에 미리보기(초기값:등록 키 4)를 누르면, 피니싱 상태를 터치 패널상에서 확인할 수 있습니다. 피니싱을 확인하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

#### Q7. 파일 형식이나 컬러를 선택하고 데이터를 전송할 수 있습니까?

A7. 파일 형식이나 컬러를 설정할 수 있습니다.

이 기기에서 설정할 수 있는 파일 형식은, 아래와 같습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[PDF] | PDF 형식으로 저장합니다.
[PDF 압축] | PDF 형식보다 압축한 데이터로 저장합니다.
[TIFF] | TIFF 형식으로 저장합니다.
[JPEG] | JPEG 형식으로 저장합니다.
[XPS] | XPS 형식으로 저장합니다.
[XPS 압축] | XPS 형식보다 압축한 데이터로 저장합니다.
[PPTX] | PPTX 형식으로 저장합니다.
[DOCX] | DOCX 형식으로 저장합니다.
[XLSX] | XLSX 형식으로 저장합니다.

#####

- 파일 형식으로 DOCX, XLSX를 지정하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 파일 형식 XPS, 컴팩트 XPS, PPTX는, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착하는 경우, 옵션의 하드디스크 장착도 필요합니다.

이 기기에서 설정할 수 있는 컬러 모드는, 아래와 같습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 컬러] | 원고의 색을 자동적으로 판별하고, 원고에 맞춰서 스캔합니다.
[풀 컬러] | 풀 컬러로 스캔합니다.
[그레이 스케일] | 백, 흑, 그레이로 스캔합니다. 흑백 사진 등의 하프 톤(명부와 암부의 중간 계조)가 많을 때에 선택합니다.
[흑백] | 흑백으로 스캔합니다. 선화 등, 흑백의 경계가 확실할 때에 선택합니다.

Q7. 파일 형식이나 컬러를 선택하고 데이터를 전송할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 선택합니다.

3. 파일 형식을 설정하는 경우에는, [파일 형식]을 선택하고, 목적의 파일 형식을 선택합니다.

   - 복수의 페이지를 스캔할 경우에는, 데이터의 종합 방법을 지정할 수 있습니다.
     [페이지 일괄 파일]을 선택하면, 스캔한 모든 원고를 모아서 하나의 파일을 작성합니다.
     [페이지 분할]을 선택해서 페이지 수를 입력하면, 입력한 페이지 수를 하나의 파일로써 변환합니다. 예를 들면 "2"를 입력해서 10장의 원고를 읽어 들이면, 5개의 파일로 분할됩니다.

   - [페이지 분할]에서 스캔한 경우, E-mail 전송 시의 파일 첨부 방법을 설정할 수 있습니다.
     [모든 파일 일괄 첨부]를 선택하면, 모든 파일을 1통의 메일에 첨부합니다.
     [E-Mail당 1파일]을 선택하면, 1통의 메일로 파일을 첨부합니다.

4. []를 탭합니다.

5. 컬러를 설정하는 경우에는, [컬러]를 선택하고, 목적의 컬러 모드를 선택합니다.

6. []를 탭합니다.

7. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

#### Q8. 스캔한 데이터에 페이지 번호나 시각을 넣어서 전송할 수 있습니까?

A8. 응용 설정에서, 일자/시각, 페이지 번호, 스탬프를 넣어서 스캔할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우, 옵션의 하드디스크 장착도 필요합니다.

#####

- 스탬프는, 미리 이 기기에 등록되어 있는 스탬프 외에, 임의의 스탬프를 등록해서 사용할 수 있습니다. 등록 방법에 대해서는, Web Connection의 데이터 관리 유틸리티를 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

Q8. 스캔한 데이터에 페이지 번호나 시각을 넣어서 전송할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 선택합니다.

3. 일자/시각을 넣는 경우에는, [응용 설정]을 탭하고, [일자/시각]을 선택합니다.

4. [ON]을 탭하고, [일자 형식], [시간 종류], [인쇄페이지]를 설정하고, []를 탭합니다.

5. 페이지 번호를 넣는 경우에는, [응용 설정]을 탭하고, [페이지 번호]를 선택합니다.

6. [페이지 종류], [페이지 번호 인쇄 시작]을 설정하고, []를 탭합니다.

   - [페이지 종류]에서 [챕터페이지]를 선택한 경우에는, [챕터 번호 인쇄 시작]에서 인자를 시작할 번호를 지정하십시오. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

7. 스탬프를 넣는 경우에는, [응용 설정]을 탭하고, [스탬프]를 선택합니다.

8. [ON]을 탭해서, [스탬프 종류], [인쇄페이지]를 설정하고, []를 탭합니다.

   - 일자/시각, 페이지 번호, 스탬프가 초기값의 설정에서, 보기가 힘든 경우에는, [일자/시각], [페이지 번호], [스탬프]의 각 설정 화면에서 [문자 상세]를 탭하면, 문자 크기나 문자의 종류, 문자의 색을 설정할 수 있습니다.

   - 일자/시각, 페이지 번호, 스탬프가 원고에 겹쳐 있는 경우에는, [일자/시각], [페이지 번호], [스탬프]의 각 설정 화면에서 [인쇄 위치]를 탭하면, 인자 위치를 설정할 수 있습니다.

9. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

#### Q9. 원고의 뒷면이 비칩니다. 스캔한 화상에 보이지 않도록 조정할 수 있습니까?

A9. 배경의 농도를 조정해서, 선명하게 스캔할 수 있습니다.

Q9. 원고의 뒷면이 비칩니다. 스캔한 화상에 보이지 않도록 조정할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 선택합니다.

3. [응용 설정]를 탭하고, [배경 조정]을 선택합니다.

4. [블리드 제거]를 탭해서, 블리드의 레벨을 설정하고, []를 탭합니다.

   - [자동]으로 설정하면, 이 기기가 블리드를 자동적으로 조정합니다.

5. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

   - Start를 누르기 전에 미리보기(초기값:등록 키 4)를 누르면, 피니싱 상태를 터치 패널 상에서 확인할 수 있습니다. 피니싱을 확인하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

#### Q10. 원고의 머리말이나 펀치 구멍 등을 지우고 스캔할 수 있습니까?

A10. 테두리 제거 기능을 사용하면, 원고의 4변의 필요없는 부분을 삭제해서 스캔할 수 있습니다.

Q10. 원고의 머리말이나 펀치 구멍 등을 지우고 스캔할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 선택합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [테두리 제거]를 선택합니다.

4. [ON]을 탭합니다.

5. 원고의 4변을 모두 같은 폭으로 삭제할 경우에는, [+][-]를 탭해서 삭제할 폭을 지정합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면 키패드가 표시됩니다. 키패드의 입력으로 삭제할 폭을 지정할 수도 있습니다.

6. 삭제할 폭을 상하좌우로 각각 지정할 경우에는, [테두리전체]를 탭해서 체크를 제외하고, 변을 선택하고 나서 [+][-]를 탭해서 삭제할 폭을 지정합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면 키패드가 표시됩니다. 키패드의 입력으로 삭제할 폭을 지정할 수도 있습니다.

   - 삭제할 폭을 각각 지정할 경우, 변을 선택하고, [삭제함]의 설정을 해제하면, 그 변만 삭제하지 않도록 설정할 수 있습니다.

7. []를 탭합니다.

8. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

   - Start를 누르기 전에 미리보기(초기값:등록 키 4)를 누르면, 피니싱 상태를 터치 패널 상에서 확인할 수 있습니다. 피니싱을 확인하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

#### Q11. 한번에 복수의 수신처로 전송할 수 있습니까?

A11. 전송할 수 있습니다.

복수의 수신처를 종합한 그룹 수신처를 등록해 두면 편리합니다.

복수의 수신처로 전송할 경우, 수신처의 설정 방법에 따라서, 한번에 전송할 수 있는 수신처 수가 변경됩니다.

항목 | 사양
--- | ---
단축 수신처를 선택하는 경우 | 500건 박스는 30건까지
수신처를 직접 입력하는 경우 | E-mail | 5건
박스 | 1건
팩스 | 100건

#####

- 팩스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다. 박스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 그룹 수신처에서는, 다른 수신처 종류를 1개의 그룹으로 등록할 수도 있습니다.

Q11. 한번에 복수의 수신처로 전송할 수 있습니까?

## 조작 방법:단축 수신처에서 복수의 수신처를 선택하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 선택합니다.

   - 단축 수신처는 복수 선택할 수 있습니다. [전송지 건수]를 탭하면, 동보 수신처 목록을 표시해서, 지정한 수신처의 확인이나 삭제를 할 수 있습니다.

   - 수신처 설정을 해제하려면, 해제하고 싶은 단축 수신처 키를 탭합니다.

   - 검색 문자를 선택하면, 표시하는 수신처를 줄일 수 있습니다.

   - [주소 종류]에서 표시할 수신처의 종류를 줄일 수 있습니다.

   - [설정 확인]을 탭하면, 설정한 수신처의 상세 정보를 확인하거나, 수신처를 해제할 수 있습니다.

   - 그룹 수신처를 선택할 수도 있습니다.

3. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

## 조작 방법:복수의 수신처를 직접 입력하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, [직접 입력]에서 수신처의 종류를 선택합니다.

3. 수신처를 입력하고, []를 탭합니다.

   - 수신처의 입력 화면에서 [다음 전송지]를 탭하면, 계속해서 수신처를 입력할 수 있습니다. (박스를 제외).

4. 순서 2~3을 반복해서, 모든 수신처를 입력합니다.

   [전송지 건수]로 입력한 수신처의 건수가 표시됩니다.

   - [설정 확인]을 탭하면, 입력한 수신처의 상세 정보를 확인하거나, 수신처를 해제할 수 있습니다.

5. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

#### Q12. 스캔한 데이터를 E-mail로 보낼 수 있습니까?

A12. 할 수 있습니다.

수신처에 메일 주소를 지정하는 것만으로, 첨부 파일로써 전송할 수 있습니다.

Q12. 스캔한 데이터를 E-mail로 보낼 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, E-mail의 수신처를 선택합니다.

3. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

#####

- E-mail 전송의 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### Q13. 스캔한 데이터를 자신의 컴퓨터로 보낼 수 있습니까?

A13. 스캔한 데이터를 지정한 컴퓨터의 저장처로 전송하는 SMB 전송 기능을 이용하면 가능합니다. 미리 단축 수신처로 SMB 전송을 등록하거나, 스캔 시에 직접 SMB 전송을 지정합니다.

#####

- SMB 전송의 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### Q14. 스캔의 전송 내역을 확인할 수 있습니까?

A14. 작업 내역에서 스캔 전송 내역을 확인할 수 있습니다.

전송 내역에서는, 스캔한 문서명이나 문서의 매수, 일시, 실행 결과(성공/실패)등을 간단하게 확인할 수 있습니다.

Q14. 스캔의 전송 내역을 확인할 수 있습니까?

## 설정 방법

1. [작업 목록 표시]를 탭합니다.

2. [로그] 탭에서 전송 내역을 확인합니다.

   - 내역을 선택하고 [상세]를 탭하면, 내역의 상세를 확인할 수 있습니다.

   - [작업 선택] 또는 [필터]에서 표시할 내역을 줄일 수 있습니다.