사용자 설명서

검색

홈네트워크 팩스전송 방법

# 전송 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 전송처의 IP 주소를 지정합니다.

   - 수신처의 지정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 복수의 수신처를 지정함으로써, 컴퓨터로 전송, 팩스 전송 등을 동시에 실행할 수 있습니다.

   - 필요에 따라서, 팩스/스캔 모드의 메인 화면의 표시를 변경할 수 있습니다(초기값:[등록된 전송지]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

4. 필요에 따라서, 팩스 전송의 옵션 설정을 합니다.

   - 옵션 설정에 대한 자세한 내용은, 아래의 각 항목을 읽어주십시오.

   목적 | 참조처
   --- | ---
   컬러나 원고 크기 등의 기본적인 옵션을 설정하고 싶다 | 여기
   크기가 다른 원고나 책 등, 여러 가지 원고에 맞춘 옵션 설정을 하고 싶다 | 여기
   신문지 등, 배경에 색이 있는 원고나 색이 희미한 원고 등의 화질을 조정하고 싶다 | 여기
   일시나 페이지 번호를 매기고 싶다 | 여기
   기타 옵션 설정 | 여기

5. Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서, 전송 전에 [설정 확인]을 탭하고, 지정한 수신처나 설정 내용을 확인합니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기를 정지하고, 정지 중인 작업의 일람을 표시합니다. 원고 읽어 들이기를 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.

#####

- 사용하시는 환경에 맞춰서, 팩스 전송의 옵션 설정 초기값을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.