사용자 설명서

홈접근성수신처의 지정

# 수신처의 지정

- 등록 수신처에서 선택하기
- 내역에서 선택하기
- 메일 주소를 LDAP 서버에서 검색하기
- 팩스 번호를 직접 입력하기

## 등록 수신처에서 선택하기

[등록 주소]에서, 이 기기에 등록되어 있는 수신처를 선택합니다.

복수의 수신처를 선택하면, 동보 송신할 수 있습니다. 동보 송신은, E-mail 전송과 SMB 전송을 동시에 수행하는 등, 다른 전송 기능에서도 사용할 수 있습니다.

#####

- [기타 주소]를 탭하면, 등록되어 있는 수신처의 종류에서, 수신처를 줄일 수 있습니다.

## 내역에서 선택하기

[내역에서]에서, 스캔 전송 또는 저장한 내역에서, 수신처를 선택합니다.

내역은, 최신 5건을 표시합니다. 내역에서 복수의 수신처를 선택할 수 있습니다.

#####

- 등록 수신처의 편집이나, 박스의 편집, 주전원의 OFF/ON을 수행한 경우, 내역의 정보는 삭제됩니다.

## 메일 주소를 LDAP 서버에서 검색하기

LDAP 서버나 Windows Server의 Active Directory를 사용할 경우는, 서버에서 메일 주소를 검색해서 선택할 수 있습니다.

검색의 방법은, 1개의 키워드를 지정한 [기본검색]과, 카테고리별의 키워드를 조합한 [고급검색]이 있습니다.

- 수신처의 지정에 LDAP 서버나 Active Directory를 사용하려면, 이 기기에 서버 등록이 필요합니다. 등록의 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

1. [LDAP 검색]-[기본검색] 또는 [고급검색]을 탭합니다.

2. 키워드를 입력하고, [검색 시작]을 탭합니다.

   - [기본검색]의 경우

   - [고급검색]의 경우

3. 검색 결과에서, 수신처를 선택합니다.

## 팩스 번호를 직접 입력하기

[다이얼 입력]에서, 팩스 번호를 직접 입력합니다.

복수의 수신처를 지정할 때는, [다음 주소]를 탭하면, 수신처를 추가할 수 있습니다.

#####

- [등록 번호 지정]을 탭하면, 수신처의 등록 번호로 지정할 수도 있습니다.