사용자 설명서

검색

홈네트워크 팩스여러 가지 원고에 맞춘 설정(응용 설정)

# 여러 가지 원고에 맞춘 설정(응용 설정)

- 다른 크기의 원고를 합해서 읽어 들이기(혼합 원고)
- 보통지 보다 얇은 원고를 읽어 들이기(얇은 용지 원고)
- 접지 흔적이 있는 원고를 읽어 들이기(Z-접지 원고)
- 긴 원고를 읽어 들이기(배너 원고(긴원고))
- 원고를 놓는 방향을 지정하기(이미지 이동)
- 원고의 제본 여백을 지정하기(제본 위치)
- 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들이기(먼지 감소 모드)
- 책이나 소책자의 좌우 페이지를 분할해서 읽어 들이기(책 원고)
- 대량의 원고를 몇 번으로 나누어서 읽어 들이기(분할 스캔)

## 다른 크기의 원고를 합해서 읽어 들이기([혼합 원고])

크기가 다른 복수 페이지의 원고라도, ADF를 사용하면 원고별로 크기를 검지해서 읽어 들입니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 모든 원고는 ADF의 왼쪽과 뒷 부분을 기준으로 해서 놓습니다.

## 보통지 보다 얇은 원고를 읽어 들이기([얇은 용지 원고])

ADF의 원고를 반송하는 속도를 늦춰서, 얇은 용지가 말려들기 어렵게 합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 접지 흔적이 있는 원고를 읽어 들이기([Z-접지 원고])

접지 흔적이 있는 원고라도, 원고 크기를 정확하게 검지합니다. 접지 흔적이 있는 원고를 ADF에 놓으면, 원고 크기를 정확하게 검지할 수 없을 수 있습니다. 접지 흔적이 있는 원고를 ADF에서 읽어 들일 때는, [Z-접지 원고]로 읽어 들이십시오.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 접지 흔적이 있는 원고는, ADF에 놓기 전에 펴 주십시오. 펴지 않고 읽어 들이면, 용지 걸림이나 크기 검지 오류의 원인이 됩니다.

## 긴 원고를 읽어 들이기([배너 원고(긴원고)])

원고면 유리에 놓을 수 없는 정형 크기(A3 또는 11 17) 보다도 통지 방향이 긴 원고는 ADF에 놓습니다. 미리 원고의 크기를 입력하지 않아도 ADF가 자동으로 표시됩니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

## 원고를 놓는 방향을 지정하기([이미지 이동])

양면 원고를 읽어 들일 경우 등에, 읽어 들인 후의 상하가 올바르게 되도록 원고를 놓은 방향을 지정할 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 원고의 제본 여백을 지정하기([제본 위치])

양면 원고를 읽어 들일 때는, 제본 여백의 위치가 반대로 되지 않도록 [제본 위치]에서 원고의 제본 여백 위치를 지정합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들이기([먼지 감소 모드])

ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 원고의 읽어 들이기와 슬릿 유리의 먼지 제거를 번갈아 수행하여, 항상 깨끗한 슬릿 유리에서 읽어 들입니다.

보통과 비교해서 원고의 읽어 들이기 시간이 길어집니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 책이나 소책자의 좌우 페이지를 분할해서 읽어 들이기([책 원고])

책이나 카탈로그 등의 펼친 원고를 좌우 페이지 각각으로 분할하거나, 펼친 것을 1페이지로 읽어 들입니다. 책이나 카탈로그 등은 원고면 유리에 놓고 ADF를 연 채로 읽어 들입니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 대량의 원고를 몇 번으로 나누어서 읽어 들이기([분할 스캔])

원고의 매수가 많고, 한번에 ADF에 올릴 수 없는 경우에도, 원고를 몇 번으로 나누어서 읽어 들이고, 하나의 작업으로 취급합니다.

[분할 스캔]은, ADF와 원고면 유리를 번갈아 나누어 사용해서, 원고를 읽어 들일 수도 있습니다.

1. 원고를 놓습니다.

   #####

   - 원고 급지 트레이에 한번에 놓는 원고는 100매 이내로 하고, 또한 마크를 넘게 놓지 마십시오. 원고 걸림이나 원고의 파손, ADF의 고장 원인이 됩니다.

2. [응용 설정]-[원고]-[분할 스캔]을 탭하고, [ON]으로 설정합니다.

3. Start를 누릅니다.

   원고를 읽어 들입니다.

4. 다음 원고를 놓고, Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서 [설정 변경]을 탭하고, 새롭게 읽어 들일 원고에 맞춰서, 옵션 설정을 변경합니다.

5. 모든 원고를 읽어 들일 때까지, 순서 4의 조작을 계속합니다.

6. 모든 원고를 읽어 들이기가 끝나면 [스캔 종료]를 탭하고, Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

#####

- 원고면 유리에서 원고를 읽어 들일 때, [분할 스캔]을 설정하지 않아도 항상 연속 읽어 들이기를 할지 선택할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.