사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명간단 IP 필터링
검색

# 간단 IP 필터링

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [간단 IP 필터링]

이 기기에 액세스할 수 있는 기기를 IP 주소(IPv4/IPv6)로 제한할 수 있습니다. 액세스를 제한할 IP 주소의 범위는 자동으로 설정됩니다.

초기값은 [아니오필터링]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IP주소 연동] | IPv4의 경우, 이 기기에 설정되어 있는 IP 주소와 끝자리가 다른 IP 주소만 액세스를 허가합니다. IPv6의 경우, 이 기기에 설정되어 있는 IP 주소와, 상위 64bit가 동일한 IP 주소만 액세스 허가합니다.
[서브넷 마스크 연동] | 이 기기에 설정되어 있는 IP 주소와, 서브넷 마스크 또는 Prefix를 사용해서, 같은 네트워크에 속하는 IP 주소의 범위만 액세스를 허가합니다.
[아니오필터링] | 필터링 기능을 사용하지 않습니다.

#####

- 간단 IP 필터링 기능을 사용하면, 액세스를 제한하는 IP 주소의 범위는 자동으로 설정됩니다. 액세스를 제한하는 IP 주소의 범위를 수동으로 설정하고 싶은 경우는, [간단 IP 필터링]을 사용하지 않고, [관리자 설정]-[네트워크 설정]-[TCP/IP설정]-[IPv4 필터 허가 설정]/[IPv4거부 설정] 또는 [IPv6 필터 허가 설정]/[IPv6거부 설정]을 설정합니다.

- 간단 IP 필터링이 유효인 경우, Web Connection에 액세스 할 수 없는 경우가 있습니다. Web Connection에 액세스 할 수 없는 경우는, 간단 IP 필터링을 [아니오필터링]에 설정하십시오.