사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기자신에게 전송하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 자신에게 전송하고 싶다

#### 자신의 메일 주소로 전송하려면(E-mail 전송)

#### 사용자의 인증 환경에서, 자신의 메일 주소로 전송하려면(Scan to Me)

# 자신의 수신처로 전송하기(Scan to Me)

- Scan to Me에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 조작 순서

## Scan to Me에 대해

[등록된 전송지] 화면에 표시되어 있는 [Me]키를 선택하면, 자신의 메일 수신처로 E-mail을 전송할 수 있습니다. 사용자 인증을 도입하고 있는 이 기기에 로그인하면, [등록된 전송지] 화면에 [Me] 키가 표시됩니다. [Me]키에는, 로그인 한 사용자용의 메일 주소가 등록되어 있습니다. 자신의 메일 주소를 단축 수신처로 등록할 필요가 없어서, 편리합니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

사용자 등록 정보에 메일 주소를 등록합니다.

등록의 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 인증 서버로 Active Directory를 사용할 경우는, Active Directory에, 사용자의 메일 주소를 등록할 필요가 있습니다.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. 사용자 정보를 입력하고, 로그인합니다.

   - 로그인 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3. [팩스/스캔]을 탭합니다.

4. [Me]를 선택합니다.

5. 필요에 따라서, 스캔 전송의 옵션 설정을 합니다.

6. Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서, 전송 전에 [설정 확인]을 탭하고, 지정한 수신처나 설정 내용을 확인합니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기를 정지하고, 정지 중인 작업의 일람을 표시합니다. 원고 읽어 들이기를 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.

#### 자신의 컴퓨터의 공유 폴더에 전송하려면(SMB 전송)

#### Active Directory 인증 환경에서, 서버 상의 공유 폴더로 전송하려면(Scan to Home)

# 자신의 컴퓨터로 전송하기(Scan to Home)

- Scan to Home에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 조작 순서

## Scan to Home에 대해

이 기기에서 사용자 인증을 도입하고, 인증 서버로 Active Directory를 사용하는 경우, 이 기기에 로그인하면, [등록된 전송지] 화면에 [Home] 키를 표시합니다.

읽어 들인 원고 데이터를, 서버상의 공유 폴더나 자신의 컴퓨터 공유 폴더로 전송하고 싶을 때는, [Home] 키를 선택하면 전송할 수 있습니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

Scan to Home 기능을 유효하게 합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. 사용자 정보를 입력하고, 로그인합니다.

   - 로그인 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3. [팩스/스캔]을 탭합니다.

4. [Home]을 선택합니다.

5. 필요에 따라서, 스캔 전송의 옵션 설정을 합니다.

6. Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서, 전송 전에 [설정 확인]을 탭하고, 지정한 수신처나 설정 내용을 확인합니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기를 정지하고, 정지 중인 작업의 일람을 표시합니다. 원고 읽어 들이기를 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.

#### USB 메모리에 저장하려면

# 읽어 들인 원고 데이터를 USB 메모리에 저장하기

- 사용하기 위해 필요한 준비(관리자용)
- 조작 순서

## 사용하기 위해 필요한 준비(관리자용)

USB 메모리로 파일 저장을 허가합니다.

데이터 유출을 방지하기 위해, 초기 설정에서는 USB 메모리로 파일 저장을 금지하고 있습니다.

USB 메모리의 사용 환경 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자 인증을 도입하고 있는 경우에는, 등록 사용자별, 및 공유 사용자에게 USB 메모리로 파일 저장 허가 여부를 설정할 수 있습니다(초기값:[금지]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 사용자 인증을 도입하고, 박스 관리자로 로그인하고 있는 경우에는, 읽어 들인 원고 데이터를 USB 메모리로 저장할 수 없습니다.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. 이 기기에 USB 메모리를 연결합니다.

   #####

   - 이 기기의 기동 중에는, USB 메모리를 꽂거나 빼지 마십시오.

3. [스캔 문서를 외부 메모리에 저장합니다.]를 탭합니다.

   - 박스 모드에서 [시스템]-[외부 메모리]-[저장]을 탭해도 같은 조작을 할 수 있습니다.

4. 필요에 따라서, 저장 전의 옵션 설정을 합니다.

   - 옵션의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

5. Start를 누릅니다.

   저장이 시작됩니다.

6. 저장이 완료되면, 이 기기에서 USB 메모리를 분리합니다.

   저장한 파일을 컴퓨터에서 이용할 때는, 컴퓨터의 USB 포트에 USB 메모리를 연결하십시오.

#### TWAIN 대응의 컴퓨터 응용 프로그램에서 가져오려면(TWAIN 스캔)

#### Windows Vista 이후의 컴퓨터에 전송하려면(WS 스캔)