사용자 설명서

검색

홈자주하는 질문팩스

# 팩스

#### Q1. 자주 사용하는 팩스 번호를 등록할 수 있습니까?

A1. 자주 사용하는 팩스 번호는 단축 수신처로 등록할 수 있습니다.

또한, 복수의 단축 수신처를 함께, 1개의 그룹 수신처로써 등록할 수도 있습니다.

단축 수신처나 그룹 수신처를 등록해 두면, 단축 수신처 키나, 그룹 수신처 키를 탭하는 것만으로, 수신처를 사용할 수 있습니다.

#####

- 팩스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

- 단축 수신처는 2000건까지 등록할 수 있습니다.

- 그룹 수신처는 100건까지 등록할 수 있습니다.

- 그룹 수신처를 등록하려면, 미리 단축 수신처를 등록해 둘 필요가 있습니다.

Q1. 자주 사용하는 팩스 번호를 등록할 수 있습니까?

## 설정 방법:단축 수신처를 등록하기

1. [유틸리티]를 탭하고, [수신지/박스 등록]을 선택합니다.

2. [스캐너/팩스 수신지 등록]-[단축 주소(공유)]-[팩스 전송]을 선택합니다.

3. [신규 등록]을 탭합니다.

4. 팩스 전송의 각 항목을 설정하고, [확인]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [등록 번호] | 단축 수신처의 등록 번호를 키패드로 입력할 수 있습니다. 입력하지 않는 경우에는, 비어 있는 가장 작은 번호가 등록됩니다.
   [등록 이름] | 단축 수신처의 등록명을 입력합니다. 24문자까지 입력할 수 있습니다.
   [분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다. 24문자까지 입력할 수 있습니다. 입력해 두면, 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
   [검색 문자] | 검색 문자를 선택합니다. 여기에서 선택한 검색 문자에 따라서, 팩스/스캔 모드의 메인 화면에서 검색 문자별로 그룹 수신처가 표시됩니다. 자주 사용하는 수신처의 경우에는 [상용]을 동시에 지정하면, 검색성이 좋아집니다.
   [팩스 번호] | 수신처의 팩스 번호를 키패드로 입력합니다.
   [회선 설정] | 전송 시의 회선에 대해서 설정합니다. [국제 송신]:통신 상태가 좋지 않은 곳으로 통신하는 경우, 정보를 보내는 속도(전송 속도)를 천천히 하는 스피드로 설정해서 전송합니다. [ECM OFF]:ECM 모드는, ITU-T(국제전기통신연합)에서 정한 잘못된 재전송 방식의 통신입니다. ECM 모드를 가진 팩스 사이의 통신에서는, 전송한 데이터에 잘못이 없는지를 확인하면서 통신하기 때문에, 전화 회선의 잡음 등에 의한 화상의 흐트러짐을 방지할 수 있습니다. ECM을 OFF로 설정하고 전송하는 것으로, 통신 시간을 단축할 수 있습니다. 단, 화상의 흐트러짐이나 통신 오류의 원인이 되는 경우가 있으므로, 상황에 따라서 설정을 변경하십시오. [V.34 OFF]:V.34라고 하는 것은, 슈퍼 G3의 팩스 통신 시에 사용되는 통신 방식입니다. 상대 기기 또는 이 기기가 내선 교환기 경유로 회선에 연결된 경우 등, 회선의 상황에 따라서는 슈퍼 G3 모드에서 통신할 수 없는 경우가 있습니다. 이러한 경우는 V.34를 OFF로 설정하고 전송할 것을 권장합니다. 전송이 완료되면 이 기기는 자동적으로 V34 모드로 되돌아갑니다. [수신지 확인]:전송 시에, 지정한 팩스 번호와 수신처의 팩스 번호 정보(CSI)를 비교해서, 일치한 경우에만 전송합니다. 불일치한 경우에는, 통신 오류가 되므로, 잘못된 전송을 방지할 수 있습니다. 수신처 확인 전송은, 수신처에 자국의 팩스 번호가 등록되어 있을 필요가 있습니다.

## 설정 방법:그룹 수신처를 등록하기

1. [유틸리티]를 탭하고, [수신지/박스 등록]을 선택합니다.

2. [스캐너/팩스 수신지 등록]-[그룹 수신지]를 선택합니다.

3. [신규 등록]을 탭합니다.

4. 팩스 전송의 각 항목을 설정하고, [확인]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [등록 이름] | 그룹 수신처의 등록명을 입력합니다. 24문자까지 입력할 수 있습니다.
   [분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다. 24문자까지 입력할 수 있습니다. 입력해 두면, 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
   [검색 문자] | 검색 문자를 선택합니다. 여기에서 선택한 검색 문자에 따라서, 팩스/스캔 모드의 메인 화면에서 검색 문자별로 그룹 수신처가 표시됩니다. 자주 사용하는 수신처의 경우에는 [상용]을 동시에 지정하면, 검색성이 좋아집니다.
   [수신지] | 미리 등록된 단축 수신처에서, 그룹 수신처로 등록할 수신처를 선택합니다. 500건까지 선택할 수 있습니다.
   [설정 내용] | 그룹 수신처로 등록한 단축 수신처의 일람을 확인할 수 있습니다.

#### Q2. 팩스의 송수신 기록을 확인할 수있습니까?

A2. 송수신 기록을, 보고서로써 인쇄할 수 있습니다.

보고서에는 스캔 전송, 팩스 통신(팩스 전송과 팩스 수신을 종합한 것), 팩스 전송, 팩스 수신이 있습니다.

#####

- 팩스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

Q2. 팩스의 송수신 기록을 확인할 수있습니까?

## 조작 방법

1. [작업 목록 표시]를 탭합니다.

2. [송신 목록] 탭의 [보고 형식]에서 보고서의 종류를 선택하고, [선택 확정]을 탭하고 나서, Start를 누릅니다.

   - [출력 수]에서 송수신 기록의 인쇄 건수를 지정할 수 있습니다.

3. []를 탭합니다.

#### Q3. 한번에 복수의 수신처로 전송할 수 있습니까?

A3. 전송할 수 있습니다.
복수의 수신처를 종합한 그룹 수신처를 등록해 두면 편리합니다.

복수의 수신처로 전송할 경우, 수신처의 설정 방법에 따라서, 한번에 전송할 수 있는 수신처 수가 변경됩니다.

항목 | 사양
--- | ---
단축 수신처를 선택하는 경우 | 500건 박스는 30건까지
수신처를 직접 입력하는 경우 | E-mail | 5건
박스 | 1건
팩스 | 100건

#####

- 팩스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다. 박스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 그룹 수신처에서는, 다른 수신처 종류를 1개의 그룹으로 등록할 수도 있습니다.

Q3. 한번에 복수의 수신처로 전송할 수 있습니까?

## 조작 방법:단축 수신처에서 복수의 수신처를 선택하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 선택합니다.

   - 단축 수신처는 복수 선택할 수 있습니다. [전송지 건수]를 탭하면, 동보 수신처 목록을 표시해서, 지정한 수신처의 확인이나 삭제를 할 수 있습니다.

   - 수신처 설정을 해제하려면, 해제하고 싶은 단축 수신처 키를 탭합니다.

   - 검색 문자를 선택하면, 표시하는 수신처를 줄일 수 있습니다.

   - [주소 종류]에서 표시할 수신처의 종류를 줄일 수 있습니다.

   - [설정 확인]을 탭하면, 설정한 수신처의 상세 정보를 확인하거나, 수신처를 해제할 수 있습니다.

   - 그룹 수신처를 선택할 수도 있습니다.

3. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

## 조작 방법:복수의 수신처를 직접 입력하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, [직접 입력]에서 수신처의 종류를 선택합니다.

3. 수신처를 입력하고, []를 탭합니다.

   - 수신처의 입력 화면에서 [다음 전송지]를 탭하면, 계속해서 수신처를 입력할 수 있습니다(박스를 제외).

4. 순서 2~3을 반복해서, 모든 수신처를 입력합니다.

   [전송지 건수]에 입력한 수신처 건수가 표시됩니다.

   - [설정 확인]을 탭하면, 입력한 수신처의 상세 정보를 확인하거나, 수신처를 해제할 수 있습니다.

5. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

#### Q4. 팩스에 표시되는 발신자 이름을, 복수 등록해서 나누어 사용할 수 있습니까?

A4. 발신자 이름을 복수 등록해서, 팩스의 전송 시에 선택할 수 있습니다.

#####

- 팩스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

Q4. 팩스에 표시되는 발신자 이름을, 복수 등록해서 나누어 사용할 수 있습니까?

## 설정 방법:발신자 이름을 등록하기

1. [유틸리티]를 탭하고, [관리자 설정]을 선택합니다.

2. 암호를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

3. [팩스 설정]-[발신자/팩스 ID등록]-[발신처]를 선택합니다.

4. 번호를 선택하고, [신규 등록]을 선택합니다.

5. 발신자 이름을 입력하고, [확인]을 탭합니다.

6. 순서 4~5를 반복해서, 발신자 이름을 복수 등록합니다.

   - 발신자 이름은 20건까지 등록할 수 있습니다.

   - 등록한 발신자 이름을 변경하는 경우에는, 발신자 이름을 선택하고 [편집]을 탭하고, 발신자 이름을 변경해서 [확인]을 탭합니다.

   - 등록한 발신자 이름을 삭제하는 경우에는, 발신자 이름을 선택하고 [삭제]를 탭하고, [예]를 선택하고 [확인]을 탭합니다.

   - 발신자 이름을 초기값을 설정하는 경우에는, 발신자 이름을 선택하고 [초기치 설정]을 탭합니다.

## 설정 방법:팩스 전송 시에 발신자 이름을 선택하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 선택합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [팩스 발신자 설정]을 선택합니다.

4. 팩스에 인자할 발신자 이름을 선택하고, []를 탭합니다.

5. Start를 누르고, 팩스를 전송합니다.

#### Q5. 원고를 선명하게 전송하고 싶습니다만.

A5. 원고를 전송할 때에 해상도(차등)를 설정하는 방법과, 원고의 내용에 맞춰서 화질을 지정하는 방법이 있습니다.

#####

- 팩스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

Q5. 원고를 선명하게 전송하고 싶습니다만.

## 조작 방법:해상도를 설정하는 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 선택합니다.

3. [해상도]를 선택하고, 목적의 해상도를 선택합니다.

   - 수치가 높을수록, 화상이 매끄럽게 됩니다.

4. []를 탭합니다.

5. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

   - Start를 누르기 전에 미리보기(초기값:등록 키 4)를 누르면, 피니싱 상태를 터치 패널 상에서 확인할 수 있습니다. 피니싱을 확인하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 방법:원고의 내용에 맞춘 화질을 지정하는 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 선택합니다.

3. [응용 설정]을 탭해서 [원고 품질]을 선택하고, 전송할 원고의 내용에 맞는 화질을 선택합니다.

4. []를 탭합니다.

5. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

   - Start를 누르기 전에 미리보기(초기값:등록 키 4)를 누르면, 피니싱 상태를 터치 패널 상에서 확인할 수 있습니다. 피니싱을 확인하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

#### Q6. 상대 기기에서의 요구로 팩스를 보낼 수는 있습니까?

A6. 폴링 송신을 이용하면 가능합니다.

폴링 송신은, 읽어 들인 데이터를 전송기 측의 폴링 송신 박스에 저장하고, 상대 기기에서의 요구로 데이터를 전송합니다. 팩스의 전송을 요구한 상대가 통신 요금을 부담합니다.

#####

- 팩스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

Q6. 상대 기기에서의 요구로 팩스를 보낼 수는 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [폴링 송신]을 선택합니다.

4. [보통]을 선택하고, []를 탭합니다.

5. Start를 누르고, 팩스를 전송합니다.

   읽어 들인 데이터는 폴링 송신 박스에 저장됩니다.

#### Q7. 통신비를 절약할 수 있는 전송 방법은 있습니까?

A7. 대표 수신처에서 남은 수신처로 전송할 중계 전달과, 심야 요금을 이용하는 타이머 통신이 있습니다.

중계 전달은, 1통의 팩스를 대표 수신처(중계기)에 전송하면, 수신한 중계기가, 미리 등록한 수신처에 수신한 팩스를 전달하는 기능입니다.

중계기와 전달처를 지역별로 그룹화해서 준비해 두면, 모든 수신처에 동보 송신하는 것보다 전체 통신비를 줄일 수 있습니다.

예를 들면, 거리가 먼 복수의 전송처로 전송하는 경우, 전송처 가까이에 있는 중계기로 전송하고, 중계기에서 복수의 전송처로 전송하는 것으로, 전체적인 통신비를 절약할 수 있습니다.

이 기기는, 전송기 및 중계기로 될 수 있습니다.

#####

- 팩스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

- 전송처의 장치(중계기)에 F-코드 기능이 갖추어져 있어야 합니다.

- 중계 전달로 팩스를 전송하려면, 미리 중계기에 중계 박스를 설정할 필요가 있습니다.

타이머 통신은, 점심 시간에 수신처의 설정이나 원고 읽어 들이기를 수행하여, 통신 요금이 저렴한 심야 시간대를 지정해서 팩스를 전송하는 방법입니다.

Q7. 통신비를 절약할 수 있는 전송 방법은 있습니까?

## 조작 방법:중계 전달로 팩스를 전송하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 중계기를 선택합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [F-코드 송신]을 선택합니다.

4. [ON]을 탭해서 [SUB 주소]를 선택하고, 중계기의 중계 박스 번호를 키패드로 입력합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

5. []를 탭합니다.

6. Start를 누르고, 팩스를 전송합니다.

## 조작 방법:타이머 통신으로 팩스를 전송하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 선택합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [타이머 송신]을 선택합니다.

4. [ON]을 탭해서, 팩스를 전송할 시간을 키패드로 입력하고, []를 탭합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

5. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

   지정한 시각이 되면, 설정한 수신처로 팩스가 전송됩니다.

#### Q8. 네트워크를 사용해서, 통신비를 절약할 수 있습니까?

A8. 인터넷 팩스를 이용하면, 읽어 들인 원고를 E-mail로 첨부해서 전송하므로, 인터넷 회선의 통신비만으로 팩스를 전송할 수 있습니다.

인터넷 내에서는, IP 주소 팩스를 이용할 수 있습니다. IP 주소 팩스는 전송처 팩스의 IP 주소, 호스트명, 메일 주소 중 하나를 지정해서, 상대에게 직접 팩스를 전송할 수 있습니다. 메일 서버는 필요하지 않습니다.

#####

- 인터넷 팩스 및 IP 주소 팩스를 이용하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은 서비스 센터에 문의하십시오.

- 인터넷 팩스 및 IP 주소 팩스를 이용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 인터넷 팩스를 이용하려면, 이 기기가 네트워크에 연결되어, 전자 메일의 송수신을 할 수 있는 환경이 필요합니다.

- IP 주소 팩스를 이용하려면, 옵션의 팩스 키트가 필요합니다.

- IP 주소 팩스는, 저희 회사의 대응 기종간, 또는 DirectSMTP 규격에 대응한 기종간에서만 동작합니다. 대응 기종 이외에서의 동작은 보증할 수 없습니다.

Q8. 네트워크를 사용해서, 통신비를 절약할 수 있습니까?

## 조작 방법:인터넷 팩스를 전송하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, [직접 입력]에서 [인터넷 팩스]를 선택합니다.

   - 인터넷 팩스의 단축 수신처를 등록하고 있는 경우에는, [등록된 전송지]에서 인터넷 팩스의 수신처를 선택할 수있습니다.

3. [주소]에 전송처의 메일 주소를 입력하고, [수신 모드 (대상)]에서 상대 기기가 대응하고 있는 압축 형식, 용지 크기, 해상도를 선택합니다.

4. []를 탭합니다.

5. Start를 누르고, 인터넷 팩스를 전송합니다.

## 조작 방법:IP주소 팩스를 전송하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, [직접 입력]에서 [IP주소 팩스]를 선택합니다.

   - IP주소 팩스의 단축 수신처를 등록하고 있는 경우에는, [등록된 전송지]에서 IP주소 팩스의 수신처를 선택할 수 있습니다.

3. [주소]에 전송처의 IP주소, 호스트명, 메일 주소 중의 하나를 입력하고, [포트 번호]에 팩스 전송에서 사용할 포트 번호를 입력해서, [수신처 기종]에서 [컬러기] 또는 [흑백기]를 선택합니다.

4. []를 탭합니다.

5. Start를 누르고, IP주소 팩스를 전송합니다.

#### Q9. 필요없는 팩스를 인쇄하고 싶지 않습니다.

A9. 수신한 팩스를 인쇄하지 않고 박스에 저장하고, 필요한 팩스만을 인쇄할 수 있습니다.

#####

- 팩스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

Q9. 필요없는 팩스를 인쇄하고 싶지 않습니다.

## 설정 방법:수신한 파일을 박스에 저장하도록 설정하기

1. [유틸리티]를 탭하고, [관리자 설정]을 선택합니다.

2. 암호를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

3. [팩스 설정]-[기능 설정]-[강제 메모리 수신 설정]을 선택합니다.

4. [예]를 탭하고, 박스에 저장한 팩스를 조작하기 위한 암호를 키패드로 입력하고, [확인]을 탭합니다.

## 설정 방법:박스에 저장한 팩스를 인쇄하기

1. [사용자 박스]를 탭합니다.

2. [시스템]에서 [강제 메모리 수신]을 선택합니다.

3. 암호를 입력하고, []를 탭합니다.

4. 파일을 선택하고, [인쇄 실행]을 탭합니다.

   - 파일을 길게 탭해서 메뉴 아이콘을 표시하고, 에 드래그&드롭하는 것으로 같은 조작을 할 수 있습니다.

5. 메시지를 확인하고, [예]를 탭합니다.

   팩스가 인쇄되어, 강제 메모리 수신 박스에서 자동적으로 삭제됩니다.

#### Q10. 중요한 문서나 다른 사람에게 보이고 싶지 않은 서류를 팩스로 보내고 싶습니다만.

A10. F-코드 송신에서, 친전 박스나 통신 암호를 지정하는 것으로, 서류의 기밀성을 보호할 수 있습니다.

#####

- 팩스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

- F-코드 송신은, 상대 기기가 F-코드 기능을 가진 기종의 경우에 이용할 수 있습니다.

- 친전 박스에 팩스를 전송하기 위해서는, 상대 기기에 친전 박스나 통신 암호가 설정되어 있을 필요가 있습니다.

Q10. 중요한 문서나 다른 사람에게 보이고 싶지 않은 서류를 팩스로 보내고 싶습니다만.

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭하고, 수신처를 설정합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [F-코드 송신]을 선택합니다.

4. [ON]을 탭하고, [SUB 주소]에 상대 기기의 친전 수신 박스 번호를 키패드로 입력합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

5. 상대 기기의 친전 박스에 통신 암호가 설정되어 있는 경우에는, [암호]에 통신 암호를 키패드로 입력합니다.

   - 암호의 입력 영역을 탭하면 키패드가 표시됩니다.

6. []를 탭합니다.

7. Start를 누르고, 팩스를 전송합니다.

#### Q11. 수신한 팩스를 전송할 수 있습니까?

A11. 미리 전송처를 등록해 두면, 수신한 팩스를 다른 팩스나 컴퓨터, E-mail로 전송할 수 있습니다.

#####

- 팩스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

Q11. 수신한 팩스를 전송할 수 있습니까?

## 설정 방법

1. [유틸리티]를 탭하고, [관리자 설정]을 선택합니다.

2. 암호를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

3. [팩스 설정]-[기능 설정]-[회신 설정]을 선택합니다.

4. [팩스]를 탭합니다.

5. [예]를 선택하고, 팩스 전송의 각 항목을 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [출력 기능] | 전송한 팩스를 이 기기에서도 인쇄할 경우에는, [상시 인쇄]를 선택합니다. 전송 실패한 팩스만 이 기기에서 인쇄할 경우에는, [전송실패시 상시 인쇄]를 선택합니다.
   [회신주소] | 전송처의 팩스 번호를 입력합니다. [등록 수신지에서 지정]을 탭해서, 등록되어 있는 단축 수신처나 그룹 수신처를 전송처로써 지정할 수도 있습니다.

6. [확인]을 탭합니다.

#### Q12. 컴퓨터의 파일을, 자리에서 일어나지 않고 직접 팩스로 전송할 수 있습니까?

A12. 컴퓨터에서 작성한 파일을 인쇄하는 것 같은 느낌으로, 팩스를 전송할 수 있습니다.

#####

- 사전에, 아래의 준비를 해 둘 필요가 있습니다.
  컴퓨터에 팩스 드라이버 설치하기
  이 기기를 네트워크에 연결하기

- 팩스 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

Q12. 컴퓨터의 파일을, 자리에서 일어나지 않고 직접 팩스로 전송할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 팩스 드라이버를 선택하고, [인쇄](또는 [확인])를 클릭합니다.

3. 전송처의 이름과 팩스 번호를 입력하고, [송부처 목록에 추가]를 클릭합니다.

   - [주소록으로부터 추가]를 클릭해서, 이 기기에 등록되어 있는 단축 수신처에서 전송처를 지정할 수도 있습니다.

   - 복수의 수신처를 지정하는 경우에는, 순서 3을 반복합니다.

   - 지정한 전송처를 삭제하는 경우에는, [송부처 목록]에서 삭제할 전송처를 선택하고, [목록서삭제]를 클릭합니다.

4. [확인]을 누르고, 팩스를 전송합니다.

#### Q13. 전송할 인터넷 팩스나, IP주소 팩스의 파일 형식을 지정할 수 있습니까?

A13. 지정할 수 없습니다.

인터넷 팩스나 IP주소 팩스를 전송할 때에도 [파일 형식]의 설정을 할 수 있습니다만, 설정한 대로 동작시키지 않고, 사전에 이 기기로 정해진 설정으로 변환됩니다.

#####

- 인터넷 팩스 및 IP 주소 팩스를 이용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.