사용자 설명서

검색

홈문제 해결피니셔 FS-534에서 용지 걸림이 발생한 경우

# 피니셔 FS-534에서 용지 걸림이 발생한 경우

피니셔 내의 용지 걸림 부분은, [피니싱]의 설정에 따라서 다릅니다.

#####

- 이 그림은 피니셔 FS-534에 중철기 SD-511, 펀칭 키트 PK-520을 장착하고 있습니다.

#####

- 이 제품의 내부에는 화상을 입을 정도의 고온 부위가 있습니다. 용지공급 불량 같은 오작동으로 인해 장치 내부를 확인하는 경우, "고온 주의" 경고 라벨로 표시된 위치(융합 장치 주변 등)는 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

피니셔 내의 용지 걸림 부분은, [피니싱]의 설정에 따라서 다릅니다.

#####

- 이 그림은 피니셔 FS-534에 중철기 SD-511, 펀칭 키트 PK-520을 장착하고 있습니다.

#####

- 중철기를 움직일 때는, 손잡이 이외는 잡지 마십시오. 손, 손가락이 끼일 우려가 있습니다.