사용자 설명서

검색

홈문제 해결급지 트레이에서 용지 걸림이 발생한 경우

# 급지 트레이에서 용지 걸림이 발생한 경우

#####

- 이 그림은, 용지 급지 트레이 PC-213을 장착하고 있습니다.

급지 트레이(트레이 1/2) 내의 종이 조각을 제거하는 경우

급지 트레이를 당겨 빼내서, 종이 조각을 제거하십시오.

급지 트레이(트레이 3/4) 내의 종이 조각을 제거하는 경우

그림과 같이 잠금을 해제하고, 급지 트레이를 당겨 빼내서, 종이 조각을 제거하십시오.

LCT(내장) 내의 종이 조각을 제거하는 경우

그림과 같이 잠금을 해제하고, 급지 트레이를 당겨 빼내서, 종이 조각을 제거하십시오.

#####

- 반송 롤러의 표면에는, 손이 닿지 않도록 주의하십시오.

#####

- 이 제품의 내부에는 화상을 입을 정도의 고온 부위가 있습니다. 용지공급 불량 같은 오작동으로 인해 장치 내부를 확인하는 경우, "고온 주의" 경고 라벨로 표시된 위치(융합 장치 주변 등)는 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.