사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 SNMP로 관리하기

# SNMP로 관리하기

- 개요
- SNMP 사용 설정을 하기

## 개요

SNMP(Simple Network Management Protocol)를 사용해서 네트워크 기기를 관리하고 있는 경우에는, 네트워크 경우로, 이 기기의 정보 취득이나 감시를 할 수 있습니다. 이 기기는, TCP/IP 환경과 IPX 환경에 대응하고 있습니다.

SNMP의 TRAP 기능을 이용하면, 이 기기에 경고가 발생했을 때에, 지정한 IP 주소 또는 IPX 주소로 통지할 수도 있습니다.

SNMP를 사용해서 이 기기를 관리할 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. TCP/IP 환경 또는 IPX 환경으로 사용하기 위한 설정을 하기

   - TCP/IP 환경으로 사용하는 경우에는, 여기를 읽어주십시오.

   - IPX 환경으로 사용하는 경우에는, 여기를 읽어주십시오.

2. SNMP의 사용 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

## SNMP 사용 설정을 하기

SNMP를 유효로 합니다. 아울러, SNMP의 인증 설정이나 TRAP 기능의 사용 여부를 설정합니다.

1. 관리자 모드의 [네트워크]-[SNMP 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [SNMP 설정] | SNMP를 유효로 할 때는, [ON]을 선택하고, 사용하시는 SNMP의 버전에 체크를 합니다. [SNMP v1(IPX)]는, IPX 환경으로 사용할 때에 선택합니다.
   [UDP 포트 설정] | 필요에 따라서, UDP 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다.
   [SNMP v1/v2c 설정] | SNMP v1/v2c를 사용하는 경우에는, SNMP v1/v2c에 관한 설정을 합니다.
   | [Read 커뮤니티 이름] | 읽기 전용의 커뮤니티명을 입력합니다(스페이스 \ ' "#을 제외한 1문자 이상, 15문자 이내).
   [Write 커뮤니티 이름] | 읽기/쓰기를 허가하는 경우에는, 체크를 합니다. 아울러, 읽기/쓰기 가능한 커뮤니티명을 입력합니다(스페이스 \ ' "#을 제외한 1문자 이상, 15문자 이내).
   [SNMP v3 설정] | SNMP v3을 사용하는 경우에는, SNMP v3에 관한 설정을 합니다.
   | [컨텍스트 이름] | 컨텍스트명을 입력합니다(스페이스 \ ' "#을 제외한 63문자 이내).
   [Discovery 사용자 이름] | 검출용 사용자를 허가하는 경우에는, 체크를 합니다. 아울러, 검출용 사용자명을 입력합니다(스페이스 \ ' "#을 제외한 1문자 이상, 32문자 이내).
   [Read 사용자 이름] | 읽기 전용의 사용자명을 입력합니다(스페이스 \ ' "#을 제외한 32문자 이내).
   [보안 수준] | 읽기 전용 사용자의, 보안 레벨을 선택합니다.
   [auth-암호] | [보안 수준]에서 [auth-암호] 또는 [auth-암호/priv-암호]를 선택한 경우에는, 읽기 전용 사용자의, 인증 암호를 입력합니다(스페이스 \ ' "#을 제외한 8문자 이상, 32문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.
   [priv-암호] | [보안 수준]에서 [auth-암호/priv-암호]를 선택한 경우에는, 읽기 전용 사용자의 프라이버시(암호)로 사용할 암호를 입력합니다(스페이스 \ ' "#을 제외한 8문자 이상, 32문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.
   [Write 사용자 이름] | 읽기/쓰기 가능 사용자의, 사용자명을 입력합니다(스페이스 \ ' "#을 제외한 32문자 이내).
   [보안 수준] | 읽기/쓰기 가능 사용자의 보안 레벨을 선택합니다.
   [auth-암호] | [보안 수준]에서 [auth-암호] 또는 [auth-암호/priv-암호]를 선택한 경우에는, 읽기/쓰기 가능한 사용자의 인증 암호를 입력합니다(스페이스 \ ' "#을 제외한 8문자 이상, 32문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.
   [priv-암호] | [보안 수준]에서 [auth-암호/priv-암호]를 선택한 경우에는, 읽기/쓰기 가능 사용자의, 프라이버시(암호)로 사용할 암호를 입력합니다(스페이스 \ ' "#을 제외한 8문자 이상, 32문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.
   [암호화 알고리즘] | 암호화 알고리즘을 선택합니다.
   [인증 방식] | 인증 방식을 선택합니다.
   [TRAP 설정] | SNMP의 TRAP 기능을 사용해서, 이 기기의 상태를 통지하는 경우에는, TRAP 기능의 설정을 합니다.
   | [허가 설정] | SNMP의 TRAP 기능을 사용하는 경우에는, [허가]를 선택합니다.
   [인증 실패시 TRAP 설정 ] | 인증 실패 시에 TRAP 전송의 수행 여부를 선택합니다.
   [관리 정보] | 필요에 따라서, 이 기기의 정보를 입력합니다.
   | [장치 명칭] | 이 기기의 이름(MIB의 sysName)을 입력합니다(255문자 이내).
   [설치 장소] | 이 기기의 설정 장소(MIB의 sysLocation)를 입력합니다(255문자 이내).
   [관리자 이름] | 관리자의 이름(MIB의 sysContact)을 입력합니다(255문자 이내).

2. SNMP의 TRAP 기능을 사용해서, 이 기기의 상태를 통지하는 경우에는, 관리자 모드의 [유지보수]-[상태 통지 설정]-[IP 주소] 또는 [IPX 주소]-[편집]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [대상 주소] | 이 기기의 상태를 통지할 주소를 지정합니다. [IP 주소]를 통지처로 하는 경우에는, IP 주소(IPv4), IP 주소(IPv6), 호스트명 중의 하나를 입력합니다(253문자 이내). [IPX 주소]를 통지처로 하는 경우에는, IPX 주소를, 8자리의 16진수로 입력합니다.
   [포트 번호] | [IP 주소]를 통지처로 하는 경우에는, 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다.
   [노드 주소] | [IPX 주소]를 통지처로 하는 경우에는, 노드 주소를 12자리의 16진수로 입력합니다.
   [커뮤니티 명] | 커뮤니티명을 입력합니다(15문자 이내).
   [트레이 용지 보급] | 트레이 용지가 없을 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [JAM 발생] | 용지 걸림이 발생했을 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [PM 요청] | 정기 점검이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [스테이플 보급] | 스테이플의 침이 없을 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [토너 추가] | 토너가 없을 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [피니셔 적재 초과] | 피니셔 적재 오버를 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [서비스 요청] | 서비스 콜이 발생했을 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [작업 종료] | 작업이 종료했을 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [펀치 쓰레기 제거] | 펀치 찌꺼기의 제거가 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [폐토너 통 초과] | 폐기 토너 박스의 교환이 필요할 때에 통지할 경우에는 체크를 합니다.
   [드럼 유닛 수명] | 드럼 유닛의 교환이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [현상 유닛 수명] | 현상 유닛의 교환이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [정착 유니트 유효 수명] | 정착 유닛의 교환이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [전사 롤러 유니트 유효 수명] | 전사 롤러 유닛의 교환이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
   [오존 필터 유효 수명] | 오존 필터의 교환이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.