사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 NetWare로 인쇄하기 위한 사용환경을 설정하기

# NetWare로 인쇄하기 위한 사용환경을 설정하기

- 개요
- NetWare 4.x 바인더리 에뮬레이션 동작 모드에서의 원격 프린터 모드의 경우
- NetWare 4.x 바인더리 에뮬레이션 동작 모드에서의 프린트 서버 모드의 경우
- NetWare 4.x 원격 프린터 모드(NDS)의 경우
- NetWare 4.x/5.x/6 프린트 서버 모드(NDS)의 경우
- NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service(NDPS)의 경우

## 개요

이 기기는 NetWare에서 사용하는 통신 프로토콜 IPX에 대응하고 있으므로, IPX를 지원하는 환경에서 인쇄할 수 있습니다.

NetWare 프린트 모드에 따라서, 설정 항목이 다릅니다. 사용하시는 환경에 맞춰서 설정하십시오.

목적 | 참조처
--- | ---
NetWare 4.x 바인더리 에뮬레이션 동작 모드에서의 원격 프린터 모드의 경우 | 여기
NetWare 4.x 바인더리 에뮬레이션 동작 모드에서의 프린터 서버 모드의 경우 | 여기
NetWare 4.x 원격 프린터 모드(NDS)의 경우 | 여기
NetWare 4.x/5.x/6 프린트 서버 모드(NDS)의 경우 | 여기
NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service(NDPS)의 경우 | 여기

## NetWare 4.x 바인더리 에뮬레이션 동작 모드에서의 원격 프린터 모드의 경우

- 바인더리 에뮬레이션을 사용하는 경우에는, NetWare Server에서 바인더리 에뮬레이션이 유효로 되어 있는지를 확인하십시오.

1. 클라이언트에서, NetWare에 Admin 권한으로, Bindery로써 로그인합니다.

2. Pconsole을 기동합니다.

3. [이용 가능한 옵션]에서 [빠른 설정]을 선택하고, Enter 키를 누릅니다.

4. [프린트 서버명], [프린터 이름], [인쇄 대기행렬 이름]을 입력하고, 프린터의 [유형]명을 [기타/무명]으로 설정하고 저장합니다.

5. Esc 키를 누르고, Pconsole을 종료합니다.

6. NetWare Server의 콘솔에서, PSERVER.NLM을 로드합니다.

7. Web Connection의 관리자 모드로 로그인합니다.

8. 관리자 모드의 [네트워크]-[NetWare 설정]-[NetWare 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [IPX 설정] | IPX를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [이더넷 프레임 유형] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 이더넷 프레임 유형을 선택합니다. 초기값은 [자동 검출]입니다.
   [NetWare 인쇄 모드] | [Nprinter/Rprinter]를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   | [프린트 서버명] | Nprinter/Rprinter로써 동작시키는 경우의, 프린트 서버명을 입력합니다(/ \ : ; , * [ ] < > | + = ? .를 제외한 63문자 이내). Pconsole에서 등록한 프린트 서버명을 입력하십시오.
   [프린터 번호] | Nprinter/Rprinter의 프린터 번호를 입력합니다. 초기값은 [255]입니다.

## NetWare 4.x 바인더리 에뮬레이션 동작 모드에서의 프린트 서버 모드의 경우

- 바인더리 에뮬레이션을 사용하는 경우에는, NetWare Server에서 바인더리 에뮬레이션이 유효로 되어 있는지를 확인하십시오.

- 프린트 서버 모드를 사용하는 경우에는, NetWare 서버에 IPX 프로토콜이 로드되어 있을 필요가 있습니다.

1. 클라이언트에서, NetWare에 Admin권한으로, Bindery로써 로그인합니다.

2. Pconsole을 기동합니다.

3. [이용 가능한 옵션]에서 [빠른 설정]을 선택하고, Enter 키를 누릅니다.

4. [프린트 서버명], [프린터 이름], [인쇄 대기행렬 이름]을 입력하고, 프린터의 [유형]명을 [기타/무명]으로 설정하고, 저장합니다.

5. Esc 키를 누르고, Pconsole을 종료합니다.

6. Web Connection의 관리자 모드로 로그인합니다.

7. 관리자 모드의 [네트워크]-[NetWare 설정]-[NetWare 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [IPX 설정] | IPX를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [이더넷 프레임 유형] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 이더넷 프레임 타입을 선택합니다. 초기값은 [자동 검출]입니다.
   [NetWare 인쇄 모드] | [Pserver]를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   | [프린트 서버명] | Pserver로서 동작시키는 경우의, 프린트 서버명을 입력합니다(/ \ : ; , * [ ] < > | + = ? .을 제외한 63문자 이내). Pconsole에서 등록한 프린트 서버명을 입력하십시오.
   [프린트 서버 암호] | 필요에 따라서, 프린트 서버의 암호를 입력합니다(63문자 이내).
   [폴링 간격] | 작업의 문의를 수행하는 간격을 지정합니다. 초기값은 [1]초입니다.
   [Bindery/NDS 설정] | [Bindery/NDS]를 선택합니다. 초기값은 [NDS]입니다.
   [파일 서버명] | Bindery 모드의 우선 파일 서버명을 입력합니다(/\ : ; , * [ ] < > | + = ? .를 제외한 47문자 이내).

## NetWare 4.x 원격 프린터 모드(NDS)의 경우

1. 클라이언트에서, NetWare에 Admin 권한으로 로그인합니다.

2. NWadmin을 기동합니다.

3. 프린트 서비스를 수행하는 조직, 또는, 부문 컨테이너를 선택하고, 툴 메뉴에서 [인쇄 서비스 빠른 설정]을 선택합니다.

4. [프린트 서버명], [프린터 이름], [인쇄 대기행렬 이름], [볼륨]을 입력하고, 프린터의 [유형]명을 [기타/무명]으로 설정하고, 저장합니다.

5. NetWare Server의 콘솔에서, PSERVER.NLM을 로드합니다.

6. Web Connection의 관리자 모드로 로그인합니다.

7. 관리자 모드의 [네트워크]-[NetWare 설정]-[NetWare 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [IPX 설정] | IPX를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [이더넷 프레임 유형] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 이더넷 프레임 유형을 선택합니다. 초기값은 [자동 검출]입니다.
   [NetWare 인쇄 모드] | [Nprinter/Rprinter]를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   | [프린트 서버명] | Nprinter/Rprinter로써 동작시키는 경우의 프린트 서버명을 입력합니다(/ \: ; , * [ ] < > | + = ? .를 제외한 63문자 이내). NWadmin에서 등록한 프린트 서버명을 입력하십시오.
   [프린터 번호] | Nprinter/Rprinter의 프린터 번호를 입력합니다. 초기값은 [255]입니다.

## NetWare 4.x/5.x/6 프린트 서버 모드(NDS)의 경우

- 프린트 서버 모드를 사용하는 경우에는, NetWare 서버에 IPX 프로토콜이 로드되어 있을 필요가 있습니다.

1. 클라이언트에서, NetWare에 Admin 권한으로 로그인합니다.

2. NWadmin을 기동합니다.

3. 프린트 서비스를 수행하는 조직, 또는 부문 컨테이너를 선택하고, 툴 메뉴에서 [인쇄 서비스 빠른 설정(non-NDPS)]을 선택합니다.

4. [프린트 서버명], [프린터 이름], [인쇄 대기행렬 이름], [볼륨]을 입력하고, 프린트의 [유형]명을 [기타/무명]으로 설정하고, [생성]을 클릭합니다.

5. Web Connection의 관리자 모드로 로그인합니다.

6. 관리자 모드의 [네트워크]-[NetWare 설정]-[NetWare 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [IPX 설정] | IPX를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [이더넷 프레임 유형] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 이더넷 프레임 유형을 선택합니다. 초기값은 [자동 검출]입니다.
   [NetWare 인쇄 모드] | [Pserver]를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   | [프린트 서버명] | Pserver로써 동작시키는 경우의, 프린트 서버명을 입력합니다(/ \ : ; , * [ ] < > | + = ? .를 제외한 63문자 이내). NWadmin에서 등록한 프린트 서버명을 입력하십시오.
   [프린트 서버 암호] | 필요에 따라서, 프린트 서버의 암호를 입력합니다(63문자 이내).
   [폴링 간격] | 작업의 문의를 수행하는 간격을 지정합니다. 초기값은 [1]초입니다.
   [Bindery/NDS 설정] | [NDS]를 선택합니다. 초기값은 [NDS]입니다.
   [NDS 콘텍스트명] | 프린트 서버에서 연결하는, NDS 콘텍스트명을 입력합니다(/ \ : ; , * [ ] < > | + = ?를 제외한 191문자 이내).
   [NDS 트리명] | 프린트 서버에서 연결하는, NDS 트리명을 입력합니다(/ \ : ; , * [ ] < > | + = ? .를 제외한 63문자 이내).

## NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service(NDPS)의 경우

- NDPS에 관한 설정을 수행하기 전에, NDPS 브로커와 NDPS 매니저가 작성되어, 로드되고 있는지를 확인하십시오.

- NetWare 서버에서 TCP/IP 프로토콜이 설정되어 있는지를 확인하십시오.

- 이 기기가 기동되고, IP 주소가 할당되어져 있는지를 확인하십시오.

1. 클라이언트에서, NetWare에 Admin 권한으로 로그인합니다.

2. NWAdmin을 기동합니다.

3. 프린터 에이전트를 작성하는 [조직], [조직 유닛] 컨테이너를 오른쪽 클릭해서, 작성하고, [NDPS 프린터]를 선택합니다.

4. [NDPS 프린터 이름]란에, [프린터 이름]을 입력합니다.

5. [프린터 에이전트 소스]란에서 [새로운 프린터 에이전트 생성]을 선택하고, [생성]을 클릭합니다.

6. 프린터 에이전트명을 확인하고, [NDPS 매니저 이름]란에서, NDPS 매니저를 브라우즈하고, 등록합니다.

7. [게이트웨이 유형]에서, [Novell 프린터 게이트웨이]를 선택하고, 등록합니다.

8. [프린터 에이전트의 Novell NDPS 구성] 윈도우에서, 프린터 [(안함)], 포트 핸들러 [Novell 포트 핸들러]를 선택하고, 등록합니다.

9. [연결 유형]에서, [원격(IP의 LPR)]을 선택하고, 등록합니다.

10. 이 기기에 설정한 IP 주소를 호스트 주소로, 프린터 이름에 [Print]를 입력하고 [Print]를 누릅니다.

    프린터 드라이버의 등록 화면을 표시합니다.

11. 프린터 드라이버의 등록 화면에서, 각 OS도 함께 [(안함)]을 선택하고, 등록을 종료합니다.